Krosno Odrzańskie,2016.07.04

**NASZ ZNAK:SP-2.2.26.5.2016**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

**IM. JANA KILIŃSKIEGO**

**UL. MONIUSZKI 30**

**66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE**

**NIP 926 15 54 877**

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:**

**„Wyposażenie placu zabaw na terenie**

**Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim”**

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kilińskiego

ul. Moniuszki 30

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 9261554877

1.2.Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wraz z montażem 6 urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Krosno Odrzańskie ulica Moniuszki 30.
2. Wizualizacja wymaganych przez Zamawiającego elementów wraz z ich opisem technicznym została zamieszczona w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do zaproszenia.
3. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru dla elementów wymienionych w załączniku Nr 2 w wielkości ± 5%.
4. Zamawiający wymaga aby elementy stanowiące wyposażenie placu zabaw posiadały certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176- 1:2009 wydane przez akredytowane jednostki w akredytowanym programie certyfikacji.
5. Konstrukcja urządzeń zabawowych metalowych wykonanych ze stali ocynkowanej muszą być malowane proszkowo.
6. Fundamenty należy umieścić w gruncie na głębokości od 60-80 cm za pomocą betonu klasy co najmniej B-15.Beton należy umieścić minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu.
7. Urządzenia należy montować na stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo kotwach. Kotwy umieszczać w gruncie na głębokości od 60-80cm.
8. Konstrukcja urządzeń zabawowych drewnianych musi być wykonana   
   z drewna klejonego minimum z 4 lameli i przekroju 90 x 90 mm, impregnowanych ciśnieniowo min. w 4 klasie środkiem barwiąco – konserwującym DREWNOLIT lub równoważnym. Dopuszcza się tolerancję wymiarów ± 5%.
9. Elementy zabudowy należy wykonać z tworzywa sztucznego typu HDPE   
   o grubości 10,12 i 15 mm. Korpusy sprężynowców należy wykonać z tworzywa sztucznego typu HDPE o grubości 15 mm ± 5%.Zastosowane tworzywa muszą być trwałe i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.
10. Nie dopuszcza się stosowania sklejki wodoodpornej ,która nie jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
11. Liny muszą być wykonane z polipropylenu , wzmocnionego rdzeniem stalowym i zakończone aluminiowymi kauszami
12. Kolorystyka oferowanych elementów oraz ich wzory zostaną uzgodnione   
    z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
13. Realizując zamówienie dostawca przekaże zamawiającemu następującą dokumentację:

* Informację identyfikującą producenta ( importera) urządzeń zamontowanych na placu zabaw
* Dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowany – informacja o konstrukcji urządzenia , jego wymiarach, użytych materiałach, farbach, lakierach i listą zalecanych części zamiennych
* Instrukcje zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu
* Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami ( najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli   
  i konserwacji
* Certyfikaty, badania i inne dokumenty wydane w akredytowanym programie certyfikacji, potwierdzając zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 – jako minimum zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia kompletności wykonania prac objętych zamówieniem( najczęściej stosowanym dokumentem jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę w akredytowanym programie certyfikacji).

2. **Wymagany termin realizacji:**

**14 dni** od daty podpisania umowy

3. **Przy wyborze oferty do realizacji ,zamawiający będzie się kierował**

**kryterium-ceny 100%.**

Cena jednostkowa powinna zawierać:

1. wartość dostawy wraz z montażem określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3. koszt transportu poszczególnych elementów wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2,
4. wartość elementów towarzyszących niezbędnych do montażu elementów zabawowych,
5. cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę ,jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

**4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące**

**dokumenty:**

- Formularz oferty według załączonego wzoru (Zał.nr 1)

- Wypełniony formularz cenowy wzoru (Zał.nr 2)

- Certyfikaty urządzeń wykonane w akredytowanym programie certyfikacji( Zał. nr 3)

**5.Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną ,oraz spełniającą**

**wszystkie wymagane warunki.**

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

**6.Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 11.07. 2016 roku do godziny 12.00 pod adresem:

**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego**

**ul. Moniuszki 30**

**66-600 Krosno Odrzańskie**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:

**OFERTA CENOWA NA :**

**„Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim”**

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.

**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego**

**ul. Moniuszki 30**

**66-600 Krosno Odrzańskie**

**7. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.07.2016 roku o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego ,tj. Krosno Odrzańskie ul. Moniuszki 30 – sekretariat.

**8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia :**

**Izabela Sańko 68 3835243, 510375844** [**sp2@krosnoodrzanskie.pl**](mailto:sp2@krosnoodrzanskie.pl)

Formularz oferty w wersji edytowalnej jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego:

www.sp2krosnoodrzanskie.szkolnastrona.pl