Świebodzin dn. 05.04.2012 r.

PEZ.272.1.3.2012.BN

**Wszyscy wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu przetargowym**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Archiwizacja cyfrowa zasobu geodezyjno – kartograficznego zgromadzonego w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie” Starostwo Powiatowe w Świebodzinie odpowiada:

Pytanie 1. Jaka jest średnia ilość stron na operat, jaki jest średni rozkład formatów na operat?

**Odp. 1**Dla losowo wybranego obrębu(287 operatów):

Ilość operatów w których stron jest:

* Od 0 -do 20 około 63%
* Od 21- do 50 około 27%
* Od 51-do 75 około 7%
* Pozostałe to około 3%

Średnia ilość stron dla badanego obrębu wynosi 30 stron(bez okładki)

Średni rozkład formatów na operat w  badanym obrębie przedstawia się następująco:

* A4 – 93%
* A3 – 5%
* A2 – 1%
* A1 i większe-1%

Pytanie 2. Z jakich dziesięcioleci pochodzą operaty i jaki jest ich rozkład w poszczególnych dziesięcioleciach?

**Odp. 2**Dla losowo wybranego obrębu(287 operatów) rozkład procentowy operatów w dziesięcioleciach:

* Do 1970 roku - 4%
* Lata 1971-1980 – 12%
* Lata 1981-1990 – 10%
* Lata 1991-2000 – 19%
* Lata 2001-2010 – 45%
* Lata 2011-2012 – 10%

Pytanie 3. Ile % operatów należy ponownie oprawić w oprawę introligatorską?

Odp. 3 około 1%

Pytanie 4. Czy zszyte grzbiety operatów można odcinać na gilotynie?

Odp. 4 Nie

Pytanie 5. Czy należy skanować również zasób przejściowy?

Odp. 5 Kwalifikacja dokumentów do skanowania wynika z przeprowadzonej analizy – patrz p. 3.1.4 warunków technicznych.

Pytanie 6. Czy operaty są jednoznacznie kompletowane zasobami i nie będzie konieczności analizy przyporządkowania dokumentów?

Odp. 6 Nie wykonawca nie jest zobowiązany do kwalifikowania do zasobu: bazowego, użytkowego i przejściowego.

Pytanie 7. Czy są operaty, które zostały rozkompletowane?, a jeżeli tak to czy należy je ponownie złożyć do stanu przed rozkomletowaniem?

Odp. 7 Nie przewiduje się takiej sytuacji.

Pytanie 8. Czy dopuszczalna jest zmiana sposobu kompletowania operatu np. zszytego dratwą na „jak do segregatora”?

Odp. 8 Nie.

Pytanie 9. Jak postępować w przypadku operatów zalakowanych?

Odp. 9 Operaty zalakowane nie występują w zasobie g-k.

Pytanie 10. Średnia ilość stron do opracowania geodezyjnego w systemie Geo-info na operat?

Odp. 10 Opracowanie geodezyjne polega na zdefiniowaniu zasięgu operatu. Ilość stron operatu podlegająca skanowaniu i stanowiąca jeden plik dla którego tworzy się zasięg wynika z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę (p. 3.1.4 warunków technicznych).