**Gmina Babimost**

**Rynek 3**

**66 – 110 Babimost**

**OC-DL.271.14.2016**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP pod numerem: 177927 - 2016;   
data zamieszczenia: 10.08.2016r.

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 100439 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost, woj. lubuskie, tel. 068 3512034, faks 068 3512028.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej   
w Starym Kramsku - ciąg II-II.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przebudowa istniejącej drogi gminnej   
w Starym Kramsku - ciąg II-II, w zakresie działki nr 372. W zakresie branży drogowej zadanie obejmuje swym opracowaniem: roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, regulację istniejących studni kanalizacyjnych, ustawienie krawężników, wykonanie pobocza, wykonanie konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią, zagospodarowanie terenów zielonych, uporządkowanie terenu. Parametry techniczne: Wykonanie nowej nawierzchni   
z kostki betonowej o grubości 8 cm. Szerokość jezdni 4,0m, długość ok.193,11m, powierzchnia drogi ok. 772m². Pochylenie poprzeczne drogi -2% obustronnie. Konstrukcja drogi Przyjęto technologię konstrukcji drogi: Usunięcie warstwy niebudowlanej gruntu, wykonanie nasypów/wykopów i koryta na całej szerokości nowej jezdni, zjazdów oraz ułożenie następujących warstw konstrukcyjnych: Nawierzchnia drogi: warstwa ścieralna   
z kostki betonowej szarej -8cm, podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm, Podbudowa   
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm - 15cm, Grunt stabilizowany cementem o Rm-2,5MPa - 10cm, Łączna grubość nawierzchni - 36cm. Droga będzie obustronnie ograniczona krawężnikiem najazdowym 15x22cm, ułożonym na ławie z betonu C12/15. Wzdłuż ciągu drogi II-II znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze. W związku z przebudową tej drogi należy przebudować zjazdy do tych obiektów zgodnie z dokumentacją techniczną. Uwaga! Podane obmiary w niniejszej SIWZ oraz pozostałych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem pomocniczym. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu budowlano-wykonawczego, a zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, STWIOR   
i niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem budowlano-wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej - projekcie budowlano-wykonawczym, niniejszej SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót - będącymi załącznikami do SIWZ. 2. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, spełniać normy bezpieczeństwa. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów - wyrobów dopuszczonych do używania   
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.   
z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych   
( Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.   
3. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz oznakowane zgodnie   
z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa Budowlanego. 4. Planowany, zakres rzeczowy prac przedstawiony został w: projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.08.2016r.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 8.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* DECOR R. Stasiński, M. Prządka Spółka Jawna, ul. Mostowa 12C/1, 64-360 Zbąszyń, kraj/woj. wielkopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 134755,54 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 127796,30
* **Oferta z najniższą ceną:** 127796,30 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 335766,68
* **Waluta:** PLN .

Babimost, dnia 10.08.2016r.

**Zbigniew Woziński**

**Zastępca Burmistrza Babimostu**