**Gmina Babimost**

 **Rynek 3**

**66 – 110 Babimost**

**BUD.271.24.2016**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP pod numerem: 147062 - 2016;
data zamieszczenia: 19.09.2016r.

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 159243 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost, woj. lubuskie,
tel. 068 3512034, faks 068 3512028.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie. a) Branża drogowa W zakresie branży drogowej Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F
w miejscowości Podmokle Wielkie obejmuje swym zakresem roboty drogowe, w tym:
- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi 1.850m2, - budowę nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - 3.700m2, - ustawienie krawężników betonowych 15x30 - 292,10m, 15x22 - 295,15m, - zagospodarowanie terenów zielonych oraz obsianie trawą - 220m2. Parametry techniczne rodzaj obszaru - zabudowany, droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasa techniczna drogi gminnej - D, prędkość projektowa Vp = 50 km/h, prędkość miarodajna Vm=70 km/h, długość przebudowy drogi gminnej - ok. 305m, szerokość jezdni drogi gminnej- 5,00m (2,50x2), nawierzchnia drogi - beton asfaltowy, nawierzchnia zjazdów
- kostka betonowa kategoria ruchu - KR3, obciążenie 115 kN/oś. Profil podłużny Projektowaną niweletę drogi poprowadzono po istniejącym terenie. Przekrój poprzeczny Zaprojektowano przekrój poprzeczny jednospadowy o pochyleniu 2% na jezdni. Terenem zielonym nawiązano się do istniejącego terenu. Jezdnia drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem nie będzie ograniczona krawężnikami ani obrzeżami od strony terenów zielonych. Natomiast w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu zaplanowano dowiązanie się nawierzchnią do istniejących obrzeży oraz krawężników. Nawierzchnię zjazdów oddzielono od nawierzchni jezdni oraz terenów zielonych krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 na ławie z oporem z betonu. Połączenie projektowanej nawierzchni
z istniejącą nawierzchnią asfaltową należy wykonać poprzez sfrezowanie warstwy ścieralnej
i wiążącej istniejącej nawierzchni na odcinku dł. ok. 2,5-3m, skropieniu emulsją asfaltową
i ułożeniu siatki/geokompozytu z włókien szklanych na styku obu nawierzchni, a następnie przykrycie go nowymi warstwami bitumicznymi. Dla potrzeb odwodnienia w obrębie przebudowywanej drogi zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu woda będzie odprowadzana w tereny zielone. Nie planuje się wycinki drzew na terenie objętym inwestycją. Jako zagospodarowanie zielenią należy wykonać humusowanie poboczy oraz przyległych terenów wraz z obsianiem trawą. Uwaga !!! Gmina Babimost planuje wykonanie w części drogi około 50m kanalizacji sanitarnej, dlatego w sytuacji ewentualnego zbiegu terminów wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest udostępnić teren budowy celem wykonania kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem robót drogowych. Uwaga !!! Podane obmiary w niniejszej SIWZ oraz pozostałych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem pomocniczym. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu, a zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej - projekcie, niniejszej SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót - będącymi załącznikami do SIWZ. 2. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, spełniać normy bezpieczeństwa. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 3. Wszystkie materiały
i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa Budowlanego. 4. Planowany, zakres rzeczowy prac przedstawiony został w: - projekcie przebudowy drogi - przedmiarze robót - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, STWIOR i niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem budowlanym i wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19.09.2016r.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14,
66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 497084,13 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 353076,24
* **Oferta z najniższą ceną:** 353076,24 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 464465,08
* **Waluta:** PLN .

Babimost, dnia 19.09.2016r.

Bernard Radny

 Burmistrz Babimostu