Budowa :	Budynek gimnazjum
	Obiekt :	Pomieszczenia sanitarno higieniczne
	Adres :	Krosno Odrzańskie ul. Pułaskiego 3
	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
	            P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Data : 2007-08-08	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	A.	Rozbiórki

	 
	A.a.	Konstrukcja ścian

	1.	Pozycja	  0,912	m3
		Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania ścian z cegieł
	    i kamieni.
	 2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni nadających się
	    do ponownego wbudowania.
	 3. Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,38*0,2*3*3+0,38*0,2*3 =	 0,912
	 
		Razem obmiar =	 0,912

	2.	Pozycja	  3,200	m2
		Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegły

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne rozebranie ścianek.
	 2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego
	    wbudowania.
	 3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,2*2*8 =	 3,200
	 
		Razem obmiar =	 3,200

	A.b.	Tynki i okładziny wewnętrzne

	3.	Pozycja	  416,793	m2
		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne wykucie uszkodzonych płytek.
	 2. Skucie pozostałej zaprawy.
	 3. Zagruntowanie ściany rzadką zaprawą cementową.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.b. Tynki i okładziny wewnętrzne
	Data : 2007-08-08	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 4. Dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie.
	 5. Spoinowanie wstawionych płytek.
	 6. Oczyszczenie miejsca naprawionego z resztek zaprawy i obmycie płytek.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		((0,73+2,25+0,69+1,37+2,23+1,34)*2,04)*3 =	 52,693
		((0,73+3,17+0,33+2,85+1,5+3,27+0,2)*2,04)*3 =	 73,746
		(3,44*2+5,7+1,4+1,15+1,6)*2,04*3+(2,27+2,66)*2*2,04*3 =	 162,731
		(3,67+0,46+5,32)*2,04*2+(3,05+3,1)*2*2+(2,35+3,08)*2*2-0,9*2*3 =	 79,476
		(2,4+2)*2*2-2*0,8*2+(2,4+3,57)*2*2-0,8*2-0,67*2,06+(1,38+1,8)*2*2,02 =	 48,147
	 
		Razem obmiar =	 416,793

	4.	Pozycja	  416,793	m2
		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na
		rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża.
	 2. Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic.
	 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.

	A.c.	Stolarka drzwiowa

	5.	Pozycja	  23,000	szt
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem
	    i złożeniem na wskazane miejsce.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2*3+2*3+1+2+2+2*3 =	 23,000
	 
		Razem obmiar =	 23,000

	6.	Pozycja	  24,000	szt
		Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem
	    i złożeniem na wskazane miejsce.

	7.	Pozycja	  114,612	m2
		Rozebranie przepierzeń  w  w.c.

	 Wyszczególnienie robót:

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.c. Stolarka drzwiowa
	Data : 2007-08-08	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań
	    przenośnych.
	 2. Rozebranie baraków drewnianych na elementy.
	 3. Przeniesienie elementów baraków na miejsce składowania, 
	posegregowanie
	    i ułożenie.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3,3+3*1,17)*1,87*3*3 =	 114,612
	 
		Razem obmiar =	 114,612

	A.d.	Podłoża, posadzki, podłogi

	8.	Pozycja	  49,603	m2
		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wycięcie przecinakiem uszkodzonego miejsca w stopniu.
	 2. Oczyszczenie podłoża szczotką.
	 3. Poddeskowanie uszkodzenia.
	 4. Zwilżenie wodą podłoża.
	 5. Nałożenie masy.
	 6. Zdjęcie odeskowania.
	 7. Oszlifowanie naprawionego miejsca.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(2,24*2,98+0,84*0,35+0,2*0,8+3,3*2,85)*3 =	 49,603
	 
		Razem obmiar =	 49,603

	9.	Pozycja	  134,053	m2
		Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozebranie istniejących posadzek.
	 2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.
	 3. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie.
	 4. Wypełnienie spoin zaprawą.
	 5. Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy.
	 6. Obmycie posadzki.
	 7. Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem
	    odzyskanych płytek kol. 07.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3,44*5,7+2,35*2,73)*3+5,8*3,13+1,05*0,3+3,05*3,1+2,35*3,08+2,4*2+2,4*3,57+(1,38*1,8)*3 =	 134,053

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.d. Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2007-08-08	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Razem obmiar =	 134,053

	10.	Pozycja	  183,656	m2
		Zerwanie posadzki cementowej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wycięcie przecinakiem zniszczonej części posadzki i cokolika.
	 2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową.
	 3. Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem.
	 4. Zatarcie posadzki i cokolika.
	 5. Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu
	    pęknięcia i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem kol. 05.
	 6. Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego kol. 07, 08.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		49,603+134,053 =	 183,656
	 
		Razem obmiar =	 183,656

	A.e.	Różne pozostałe

	11.	Pozycja	  75,000	szt
		Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem
	    i złożeniem na wskazane miejsce.

	12.	Pozycja	  35,732	m3
		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem -
		- z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużlobetonowych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.
	 2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
	 3. Wyładowanie ze środków transportowych.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		416,793*0,05+183,656*0,08+0,2 =	 35,732
	 
		Razem obmiar =	 35,732

	13.	Pozycja	  35,732	m3
		Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej
		pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji  - krotność 4

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.e. Różne pozostałe
	Data : 2007-08-08	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
	 3. Wyładowanie ze środków transportowych.

	14.	Pozycja	  0,200	m3
		Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów.
	 2. Przycięcie prętów zbrojeniowych.
	 3. Odłożenie prętów zbrojeniowych.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1,0*1,0*0,2 =	 0,200
	 
		Razem obmiar =	 0,200

	15.	Pozycja	  14,000	szt
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: uchwytów dla niepełnosprawnych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach.
	 2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach.

	16.	Pozycja	  1,000	szt
		Uchwyt prosty chromoniklowany (2 pkt. mocowania)

	17.	Pozycja	  1,000	szt
		Uchwyt uchylny chromoniklowany (4 pkt. mocowania)

	18.	Pozycja	  2,000	szt
		Uchwyty umywalkowe lewy i prawy chromoniklowane (po 3 pkt. mocowania)

	19.	Pozycja	  1,000	szt
		Osłona syfonu umywalkowego chromoniklowana (2 pkt. mocowania)

	A.f.	Instalacje wodno-kanalizacyjne

	20.	Pozycja	  11,000	szt
		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu: wpust żeliwny podłogowy fi 50 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-03: 1. Wyjęcie kratki, kubełka, demontaż korpusu nasady, 
	osadnika
	  i syfonu.
	 kol. 04-06: 1. Wykucie szczeliwa z kielichów rur.
	. Demontaż zaworu lub zasuwy.
	 kol. 07:    1. Usunięcie uszczelnienia z kielichów.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.f. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	. Odłączenie tłuszczownika od podejścia.
	 kol. 08:    1. Rozkręcenie obetonowania włazu.
	. Demontaż włazu.
	 kol. 09:    1. Odłączenie rury żeliwnej od blaszanej.
	. Wyjęcie uszczelnienia z kielicha.
	. Zdemontowanie rury deszczowej.
	 kol. 10:    1. Usunięcie uszczelnienia z kielicha.
	. Zdemontowanie osadnika.
	 kol. 11-12: 1. Zdjęcie obróbki blacharskiej.
	. Wykucie szczeliwa.
	. Zdemontowanie rury wywiewnej.
	 kol. 13-14: 1. Przecięcie rury z PCW.
	. Wykucie uchwytów i zdemontowanie rewizji.

	21.	Pozycja	  26,000	kpl
		Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-02: 1. Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorko-
	  waniem podejść odpływowych i wodociągowych.
	 kol. 03-07: 1. Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny
	  z zakorkowaniem podejść odpływowych.
	 kol. 08-09: 1. Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść
	  wodociągowych i odpływowych.
	 kol. 03-06: 1. Wykucie wporników.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		8*3+1+1 =	 26,000
	 
		Razem obmiar =	 26,000

	22.	Pozycja	  35,000	kpl
		Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-02: 1. Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorko-
	  waniem podejść odpływowych i wodociągowych.
	 kol. 03-07: 1. Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny
	  z zakorkowaniem podejść odpływowych.
	 kol. 08-09: 1. Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść
	  wodociągowych i odpływowych.
	 kol. 03-06: 1. Wykucie wporników.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3+4+4)*3+2 =	 35,000
	 
		Razem obmiar =	 35,000

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.f. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	23.	Pozycja	  12,000	kpl
		Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-02: 1. Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorko-
	  waniem podejść odpływowych i wodociągowych.
	 kol. 03-07: 1. Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny
	  z zakorkowaniem podejść odpływowych.
	 kol. 08-09: 1. Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść
	  wodociągowych i odpływowych.
	 kol. 03-06: 1. Wykucie wporników.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3*4 =	 12,000
	 
		Razem obmiar =	 12,000

	24.	Pozycja	  35,000	szt
		Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy: 100 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-02: 1. Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu
	  odpływowym.
	 kol. 03-04: 1. Wykucie szczeliwa z kielichów rur.
	. Zdemontowanie podejścia.
	 kol. 05-06: 1. Przecięcie rury z PCW.
	. Wykucie uchwytów i demontaż podejścia.

	25.	Pozycja	  49,000	szt
		Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy: 50 - 80 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-02: 1. Rozkręcenie rur i kształtek stalowych w podejściu
	  odpływowym.
	 kol. 03-04: 1. Wykucie szczeliwa z kielichów rur.
	. Zdemontowanie podejścia.
	 kol. 05-06: 1. Przecięcie rury z PCW.
	. Wykucie uchwytów i demontaż podejścia.

	26.	Pozycja	  135,320	m
		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku - średnica rury: 50 - 100 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie szczeliwa z kielicha.
	 2. Wyjęcie sznura uszczelniającego.
	 3. Zdemontowanie rury.
	 4. Przycięcie rury z PCW, wykucie tulei, zdemontowanie rury.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.f. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3,13*4+2)*3+3,13*4*3+3,2+1,2+1,2+0,6+3+9*3+6*3 =	 135,320
	 
		Razem obmiar =	 135,320

	27.	Pozycja	  139,000	m
		Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyjęcie haków lub uchwytów ze ściany.
	 2. Rozkręcenie rurociągu i wykręcenie łączników.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3+8,5*2+11*3+5*3+10*3+8*3+3*3+4*2 =	 139,000
	 
		Razem obmiar =	 139,000

	28.	Pozycja	  51,200	m
		Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 25-32 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyjęcie haków lub uchwytów ze ściany.
	 2. Rozkręcenie rurociągu i wykręcenie łączników.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		7+2,7*2*3+3,5*2*2*2 =	 51,200
	 
		Razem obmiar =	 51,200

	A.g.	Instalacje elektryczne

	29.	Pozycja	  210,000	m
		Demontaż przewodów: kabelkowych na podłożu ceglanym lub beton.

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Demontaż przewodów z podłoża.
	 2. Zwinięcie przewodów w krążki.
	 3. Związanie krążków.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1+5+30+33+24+12+12+15+15+30+15+6*3 =	 210,000
	 
		Razem obmiar =	 210,000

	30.	Pozycja	  23,000	szt

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.g. Instalacje elektryczne
	Data : 2007-08-08	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o
		przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zdjęcie pokrywy z puszki.
	 2. Odłączenie przewodów od zacisków.
	 3. Demontaż puszki z podłoża.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		4*3+2+1+2+2*3 =	 23,000
	 
		Razem obmiar =	 23,000

	31.	Pozycja	  7,000	szt
		Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe                - 2 bieg.

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odłączenie przewodów od zacisków gniazda.
	 2. Wykucie tynku wokół gniazda lub wykręcenie śrub.
	 3. Demontaż gniazda z podłoża.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3+2+2 =	 7,000
	 
		Razem obmiar =	 7,000

	32.	Pozycja	  23,000	szt
		Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe                 - 1 bieg., 1
		wylotowe

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odłączenie przewodów od zacisków łącznika.
	 2. Demontaż łącznika z podłoża z wykuciem lub odkręceniem śrub.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5*3+1+2+2+1*3 =	 23,000
	 
		Razem obmiar =	 23,000

	33.	Pozycja	  70,000	szt
		Demontaż przykręcanych opraw żarowych: porcelanowych lub plafonier

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozkręcenie elementów oprawy.
	 2. Odłączenie i wyciągnięcie przewodów.
	 3. Demontaż oprawy z podłoża.
	 4. Skręcenie elementów oprawy.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		A.  Rozbiórki
		A.g. Instalacje elektryczne
	Data : 2007-08-08	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(8+10)*3+2+4+4+2*3 =	 70,000
	 
		Razem obmiar =	 70,000

	B.	Wykończeniowy

	 
	B.h.	Tynki i okładziny wewnętrzne

	34.	Pozycja	  396,140	m2
		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach
		prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
	ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odbicie odstających i spękanych tynków.
	 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
	 3. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.
	 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

	35.	Pozycja	  396,140	m2
		Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi układanymi na zaprawie klejowej "Atlas", przy użyciu
		płytek: 20x25 cm w kolorach jasnych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie podłoża, sortowanie, moczenie,
	    dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie
	    lub na klej z obrobieniem wnęk i ościeży
	    oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych
	    ścian (kol. 01 - 04).
	 2. Przygotowanie mieszanki lastrykowej.
	 3. Czyszczenie i zagruntowanie podłoża.
	 4. Wykonanie okładziny z dwukrotnym oszlifowaniem
	    i wyszpachlowaniem.
	 5. Oczyszczenie i obmycie powierzchni (kol. 05).

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(0,73+2,25+0,69+1,37+2,23+1,34)*2,0*3 =	 51,660
		(0,73+3,17+0,33+2,85+1,5+3,27+0,2)*2,0*3 =	 72,300
		(3,44*2+5,7+1,4+1,15+1,6)*2,0*3+(2,27+2,66)*2*2*3 =	 159,540
		(3,67+0,46+5,32)*2,0*2+(2,4+2)*2*2-2*0,8*2+(2,4+3,57)*2*2-0,8*2 =	 74,480
		((1,38+1,8)*2*2)*3 =	 38,160
	 
		Razem obmiar =	 396,140

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		B.  Wykończeniowy
		B.i. Stolarka drzwiowa
	Data : 2007-08-08	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	B.i.	Stolarka drzwiowa

	36.	Pozycja	  42,000	m2
		Obsadzenie w ścianach z cegieł: ościeżnic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne wykucie gniazd na kotwy.
	 2. Obsadzenie i umocowanie ościeżnic, krat i balustrad w gniazdach.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,9*2*(4*3+4+3+1)+0,7*2*2+0,8*2*2 =	 42,000
	 
		Razem obmiar =	 42,000

	37.	Pozycja	  20,000	szt
		Ościeżnice metalowe 90 prawe

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		20 =	 20,000
	 
		Razem obmiar =	 20,000

	38.	Pozycja	  2,000	szt
		Ościeżnice stalowe 80 lewe

	39.	Pozycja	  2,000	szt
		Ościeżnice stalowe 70 prawe

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 =	 2,000
	 
		Razem obmiar =	 2,000

	40.	Pozycja	  20,000	szt
		Skrzydła drzwiowe 90 prawe, płycinowe wewn. z drewna sosnowego

	41.	Pozycja	  2,000	szt
		Skrzydła drzwiowe 80 lewe płycinowe z drewna sosnowego

	42.	Pozycja	  2,000	szt
		Skrzydła drzwiowe 70 prawe, płycinowe wewnętrzne, z drewna sosnowego

	43.	Pozycja	  22,000	szt
		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
		półskrzynkowych

	 Wyszczególnienie robót:

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		B.  Wykończeniowy
		B.i. Stolarka drzwiowa
	Data : 2007-08-08	 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 1. Przystruganie wrębów przylgowych skrzydeł i ościeżnic.
	 2. Wyregulowanie zawiasów w starych ościeżnicach oraz zawiasów i zamków
	    w starych skrzydłach.
	 3. Dopasowanie ościeżnic.

	44.	Pozycja	  22,000	szt
		Założenie na nowym miejscu: klamek z rozetkami

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Założenie okuć okiennych i drzwiowych.
	 2. Sprawdzenie prawidłowości okucia.

	45.	Pozycja	  2,000	szt
		Założenie na nowym miejscu: zamków łazienkowych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Założenie okuć okiennych i drzwiowych.
	 2. Sprawdzenie prawidłowości okucia.

	46.	Pozycja	  22,000	szt
		Założenie na nowym miejscu: zamków wpuszczanych zwykłych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Założenie okuć okiennych i drzwiowych.
	 2. Sprawdzenie prawidłowości okucia.

	B.j.	Podłoża, posadzki, podłogi

	47.	Pozycja	  8,934	m3
		Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B-10, na stropie

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie podłoża gruntowego dla podkładów
	    układanych na gruncie.
	 2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
	    mlekiem cementowym.
	 3. Wykonanie podkładu betonowego, murarskiego
	    lub z ubitych materiałów sypkich.
	 4. Zalanie podkładu murarskiego zaprawą.
	 
	 Uwagi:
	 1. Dla podkładów na gruncie pominąć nakłady
	    pracy wyciągu.
	 2. Przy zastosowaniu pompy do transportu
	    betonu (kol. 01) nakłady robocizny należy
	    przyjąć w wysokości 3.06 na r-g, a do nakładów
	    pracy sprzętu dla pompy do transportu
	    betonu 0,09 m-g.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		B.  Wykończeniowy
		B.j. Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2007-08-08	 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		178,688*0,05 =	 8,934
	 
		Razem obmiar =	 8,934

	48.	Pozycja	  178,688	m2
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubości: 20 mm zatarte na ostro

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.
	 2. Ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 20 mm
	    (kol. 01, 02) lub posadzki gr. 25 mm (kol. 05, 06).
	 3. Pogrubienie warstwy wyrównawczej lub posadzki.
	 4. Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy
	    w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej
	    listwy przyściennej (kol. 04).
	 5. Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		178,688 =	 178,688
	 
		Razem obmiar =	 178,688

	49.	Pozycja	  178,688	m2
		Posadzki jedno i dwubarwne, układane metodą regularną, na zaprawie klejowej "Atlas" z płytek o
		wymiarach 30x30 mm gresowych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie podłoża.
	 2. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych.
	 3. Sortowanie płytek.
	 4. Przygotowanie masy klejącej.
	 5. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek
	    na zaprawie klejowej.
	 6. Wypełnienie spoin zaprawą.
	 7. Oczyszczenie posadzek.
	 8. Przycięcie tynku.
	 9. Zagruntowanie podłoża.
	 10. Przycięcie, dopasowanie
	     i ułożenie kształtek (kol. 03).
	 
	 UWAGI:
	 1. Przy układaniu płytek metodą nieregularną
	    do nakładów robocizny stosować należy
	    współczynnik 1.12.
	 2. Przy układaniu płytek trój i więcej
	    barwnych układanych metodą regularną
	    i nieregularną do nakładów robocizny
	    stosować należy współczynnik 1.18.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		B.  Wykończeniowy
		B.j. Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2007-08-08	 Str: 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		178,688 =	 178,688
	 
		Razem obmiar =	 178,688

	B.k.	Malowanie

	50.	Pozycja	  185,562	m2
		Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
		ścianach, na podłożu z tynku

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie podłoża.
	 2. Przygotowanie zaprawy gipsowej.
	 3. Ręczne narzucenie tynku na podłoże.
	 4. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko.
	 5. Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.).
	 6. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(0,73+2,25+0,69+1,37+2,23+1,34+0,8+0,8)*1,13*3 =	 34,612
		(0,73+3,17+2,85+1,5+3,27+0,2)*1,13*3+(3,44*2+5,7+1,4+1,15+1,6)*1,13*3 =	 96,446
		(3,67+0,46+5,32)*1,13*2+(5,8+3,13)*2*0,4+(3,05+3,1)*2*0,4 =	 33,421
		(2,35+3,08)*2*0,4+(2,4+3,57)*2*0,4+(2,4+3,57)*2*0,4+(1,38+1,8)*2*1,13 =	 21,083
	 
		Razem obmiar =	 185,562

	51.	Pozycja	  175,037	m2
		Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
		stropach, na podłożu z tynku

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie podłoża.
	 2. Przygotowanie zaprawy gipsowej.
	 3. Ręczne narzucenie tynku na podłoże.
	 4. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni na gładko.
	 5. Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.).
	 6. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		5,8*3,13+3,05*3,1+2,35*3,08+2,4*2+2,4*3,57+2,24*2,98*3+3,3*2,85*3+3,36*5,64*3+2,35*2,73*3+1,38*1,8 =	 175,037
	 
		Razem obmiar =	 175,037

	52.	Pozycja	  360,599	m2
		Malowanie podłoży gipsowych dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną: akrylową białą

	 Liczba czynności w kolumnach:

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		B.  Wykończeniowy
		B.k. Malowanie
	Data : 2007-08-08	 Str: 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 kol.01. Przygotowanie powierzchni - 1
	         Malowanie - 2        
	 kol.02. Malowanie - 1        
	 kol.03. Przygotowanie powierzchni - 1
	         Gruntowanie - 1
	         Malowanie - 2        
	 kol.04. Malowanie - 1        
	 kol.05. Przygotowanie powierzchni - 1
	         Szpachlowanie - 1
	         Gruntowanie - 1
	         Malowanie - 2        
	 kol.06. Malowanie - 1        
	 kol.07. Przygotowanie powierzchni - 1
	         Gruntowanie - 1
	         Malowanie - 2                
	 kol.08. Malowanie - 1                
	 kol.09. Fluatowanie - 2              
	 kol.10. Przygotowanie powierzchni - 1
	         Malowanie - 2                
	 kol.11. Przygotowanie powierzchni - 1
	         Malowanie - 2                
	 kol.12. Fluatowanie - 2

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		185,562+175,037 =	 360,599
	 
		Razem obmiar =	 360,599

	B.l.	Ścianki działowe

	53.	Pozycja	  126,000	m2
		kabiny sanitarne systemowe, ścianki z płyty wiórowej laminowanej na stopie o odstępie dolnej krawędzi
		ścianki od posadzki 15cm

	54.	Pozycja	  30,000	szt
		Montaż kabin

	55.	Pozycja	  1,600	m2
		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną
		pełną kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna
	suchogaszonego 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie położenia ścianek.
	 2. Ręczne wykucie strzępi.
	 3. Murowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu.
	 4. Zbrojenie ścianek bednarką.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		B.  Wykończeniowy
		B.l. Ścianki działowe
	Data : 2007-08-08	 Str: 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		0,8*2 =	 1,600
	 
		Razem obmiar =	 1,600

	56.	Pozycja	  24,000	szt
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach.
	 2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach.

	B.m.	Różne pozostałe

	57.	Pozycja	  97,000	szt
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: dozowniki papieru toaletowego, ręczników i mydła,
		przyklejenie luster.

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach.
	 2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach.

	58.	Pozycja	  31,000	szt
		Dozowniki papieru toaletowego

	59.	Pozycja	  16,000	szt
		Dozowniki ręczników papierowych

	60.	Pozycja	  16,000	szt
		Dozowniki mydła

	61.	Pozycja	  34,000	szt
		Lustra 30x40cm

	C.	Instalacje

	 
	C.n.	Instalacje wodno-kanalizacyjne

	62.	Pozycja	  139,000	m
		Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, montowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o
		średnicy zewnętrznej: 18 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur.
	 2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów.
	 3. Przecinanie i gięcie rur.
	 4. Obsadzenie tulei ochronnych.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 5. Ułożenie rur i kształtek.
	 6. Połączenie rur i kształtek za pomocą lutowania.
	 7. Zakorkowanie wylotów rur.

	63.	Pozycja	  51,200	m
		Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, montowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o
		średnicy zewnętrznej: 22 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rur.
	 2. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów.
	 3. Przecinanie i gięcie rur.
	 4. Obsadzenie tulei ochronnych.
	 5. Ułożenie rur i kształtek.
	 6. Połączenie rur i kształtek za pomocą lutowania.
	 7. Zakorkowanie wylotów rur.

	64.	Pozycja	  11,393	m2
		Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 30 mm - przy śr.zew.rurociągów
		27-38 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
	 2. Nałożenie otulin z dopasowaniem i docinaniem.
	 3. Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2*3,14*0,009*139+2*3,14*0,011*51,2 =	 11,393
	 
		Razem obmiar =	 11,393

	65.	Pozycja	  115,000	szt
		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o
		połączeniu sztywnym, w rurociągach miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 18 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia.
	 2. Wykonanie podejścia z rur i kształtek.
	 3. Wykonanie połączeń za pomocą lutowania.
	    Dla kol. 01-07:
	 4. Umocowanie podejścia uchwytem.
	    Dla kol. 08-09.
	 4. Wyprofilowanie połączenia elastycznego.
	 5. Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		((5+5)*3+3+2)*2+4*3+3*3+6*3+2+2+1+1 =	 115,000

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Razem obmiar =	 115,000

	66.	Pozycja	  190,200	m
		Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do
		65 mm - z rur miedzianych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych.
	 2. Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie
	    próbnego ciśnienia.
	 3. Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem
	    ewentualnych usterek
	 4. Wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu
	    rury.
	 
	 Uwagi:
	 1. Nakłady materiałów przyjmuje się na wykonanie jednej próby
	    szczelności, niezależnie od długości badanego rurociągu.
	 2. Dla prób szczelności instalacji rur żeliwnych i stalowych
	    nakłady materiałów przyjmuje się z lp. 20, 22, 23 i 24
	    natomiast z rur miedzianych z lp. 21, 22, 23 i 25.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		139+51,2 =	 190,200
	 
		Razem obmiar =	 190,200

	67.	Pozycja	  35,000	szt
		Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych mosiężnych chromowanych, o średnicy nominalnej 15
		mm: ściennych - dwuuchwytowych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie działania baterii.
	 2. Wykręcenie korka.
	    Dla kol. 01, 04-06, 08-09:
	 3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.
	 4. Ustawienie baterii z założenia uszczelek.
	    Dla kol. 08-09:
	 5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do
	    natrysku.
	    Dla kol. 02-03 i 07:
	 3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(5+5)*3+2+3 =	 35,000
	 
		Razem obmiar =	 35,000

	68.	Pozycja	  2,000	szt

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, mos.chromowanych, o średnicy
		nominalnej 15 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie działania baterii.
	 2. Wykręcenie korka.
	    Dla kol. 01, 04-06, 08-09:
	 3. Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.
	 4. Ustawienie baterii z założenia uszczelek.
	    Dla kol. 08-09:
	 5. Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do
	    natrysku.
	    Dla kol. 02-03 i 07:
	 3. Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją.

	69.	Pozycja	  52,000	m
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu.
	 2. Obsadzanie uchwytów.
	 3. Przecinanie rur.
	 4. Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany
	    i stropy.
	 5. Ułożenie rur i kształtek.
	 6. Wykonanie połączeń.
	 7. Przymocowanie rurociągów.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		9*3+6*3+1,5+1,5+1+3 =	 52,000
	 
		Razem obmiar =	 52,000

	70.	Pozycja	  95,400	m
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu.
	 2. Obsadzanie uchwytów.
	 3. Przecinanie rur.
	 4. Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany
	    i stropy.
	 5. Ułożenie rur i kształtek.
	 6. Wykonanie połączeń.
	 7. Przymocowanie rurociągów.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(3,5*4+2)*3+3,5*4*3+2,7*2 =	 95,400
	 
		Razem obmiar =	 95,400

	71.	Pozycja	  93,000	szt
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy:
		50 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia.
	 2. Obsadzenie uchwytów.
	 3. Montaż podejścia.
	 4. Przymocowanie rur i kształtek.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		11+4*3+10*3*2+1+4+1+3+1 =	 93,000
	 
		Razem obmiar =	 93,000

	72.	Pozycja	  31,000	szt
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy:
		110 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia.
	 2. Obsadzenie uchwytów.
	 3. Montaż podejścia.
	 4. Przymocowanie rur i kształtek.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3*3+6*3+3+1 =	 31,000
	 
		Razem obmiar =	 31,000

	73.	Pozycja	  11,000	szt
		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm.

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ustawienie wpustu lub syfonu.
	 2. Wykonanie połączenia.
	 3. Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu.

	74.	Pozycja	  10,000	szt
		Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ustawienie czyszczaka.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 2. Wykonanie połączeń.
	 3. Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		4+4+2 =	 10,000
	 
		Razem obmiar =	 10,000

	75.	Pozycja	  35,000	kpl
		Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem z tworzywa sztucznego - typu 240 i 245

	 Wyszczególnienie robót:
	    Dla kol. 01-04:
	 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki.
	 2. Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy.
	 3. Ustawienie umywalki.
	 4. Uszczelnienie króćca odpływowego.
	    Dla kol. 02:
	 5. Założenia trzymadełka i połączenie z korkiem.
	    Dla kol. 05:
	 1. Ustawienie postumentu.
	 2. Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego.
	 3. Przykręcenie postumentu.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		10*3+3+1+1 =	 35,000
	 
		Razem obmiar =	 35,000

	76.	Pozycja	  13,000	kpl
		Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym.

	 Wyszczególnienie robót:
	    Dla kol. 01-04:
	 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru.
	 2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków.
	 3. Ustawienie i umocowanie płuczek lub zaworów.
	 4. Cięcie, gwintowanie i ewentualne gięcie rur.
	 5. Ustawienie i montowanie pisuarów.
	 6. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową,
	    z uszczelnieniem złączy.
	 7. Wypełnienie szczeliny między miską a ścianą.
	    Dla kol. 05:
	 1. Zmontowanie baterii na misce bidetu.
	 2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków.
	 3. Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami.
	 4. Podłączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 22
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		4*3+1 =	 13,000
	 
		Razem obmiar =	 13,000

	77.	Pozycja	  31,000	kpl
		Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu.
	 2. Wykonanie otworów i obsadzenie kołków.
	 3. Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia spłukującego,
	    założenie lejka gumowego.
	    Dla kol. 01-03 i 05:
	 4. Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami.
	 5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową.
	    Dla kol. 04:
	 4. Ustawienie syfonu żeliwnego.
	 5. Połączenie z instalacją dopływową i odpływową.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3*3+6*3+3+1 =	 31,000
	 
		Razem obmiar =	 31,000

	78.	Pozycja	  31,000	szt
		Montaż zaworów kątowych do spłuczek - metalowe śr. 15 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie działania zaworu.
	 2. Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą lutowania.
	 3. Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
	    uszczelniającym.

	79.	Pozycja	  2,000	kpl
		Brodziki natryskowe - z tworzyw sztucznych o wym. 900x900 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.
	 2. Zmontowanie spustu.
	 3. Ustawienie przyboru.
	 4. Zabezpieczenie właściwego ustawienia przyboru.

	80.	Pozycja	  1,000	kpl
		Kabina natryskowa narożna 90x90 wraz z montażem

	81.	Pozycja	  1,000	kpl
		Kabina natryskowa prostokątna 90x90 wraz z montażem

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2007-08-08	 Str: 23
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	C.o.	Instalacje C.O.

	82.	Pozycja	  9,000	kpl
		Demontaż grzejnika stalowego płytowego: dwurzędowego GP-2 i GP-4

	 Wyszczególnienie robót:
	 kol. 01-02: 1. Odłączenie grzejnika od instalacji i uchwytów.
	. Zdjęcie grzejnika ze wsporników.
	 
	 UWAGI do kol. 03-05: Jeżeli całkowita długość grzejnika jest mniejsza 
	niż
	 15 m do nakładów robocizny stosować współczynnik:
	 przy długości grzejnika do 5 m  - 2,0
	 przy długości grzejnika do 15 m - 1,5.

	C.p.	Instalacje elektryczne

	83.	Pozycja	  210,000	m
		Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - łączny
		przekrój żył: do 7,5 mm2  - YDYt 2x1,5 mm2 750 V

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozwinięcie przewodu.
	 2. Odmierzenie i ucięcie.
	 3. Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu
	    wiązadełkowego, zaprawy gipsowej.
	 4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek
	    rozgałęźnych.

	84.	Pozycja	  31,000	szt
		Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez przykręcenie do kołków
		plastikowych osadzonych w podłożu: z cegły

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Trasowanie.
	    Dla kol. 01-03,07-12:
	 2. Wykonanie ślepych otworów mechanicznie.
	    Dla kol. 04:
	 2. Wstrzelenie kołków.
	    Dla kol. 05-06:
	 2. Ucięcie i przyspawanie płaskownika.
	 3. Wykonanie konsolek i przyspawanie.
	 4. Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników.
	    Dla kol. 07-09:
	 3. Wykonanie konsolek.
	 4. Osadzenie konsolek.
	 5. Pomalowanie konsolek.
	    Dla kol. 01-03:
	 3. Osadzenie kołków rozporowych.
	    Dla kol. 13 i 14:

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.p. Instalacje elektryczne
	Data : 2007-08-08	 Str: 24
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 2. Wykonanie otworów w płycie gipsowej izolacyjnej lub
	    w blasze.

	85.	Pozycja	  31,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno - cementowej.
	 2. Wycięcie otworów w puszkach do wprowadzenia rur
	    i przewodów.
	 3. Zamocowanie puszki do gotowego podłoża z wyrównaniem
	    powierzchni.
	    Dla kol. 05 i 06:
	 4. Podłączenie i przedzwonienie przewodów.

	86.	Pozycja	  26,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łaczników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1
		bieg.    - WPt-1L

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozmontowanie łączników lub przycisków.
	 2. Umocowanie do gotowego podłoża.
	 3. Podłączenie przewodów.
	 4. Sprawdzenie działania.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2*3+3*3+2*3+1+2+2 =	 26,000
	 
		Razem obmiar =	 26,000

	87.	Pozycja	  5,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: p/t końcowych     - 2P+Z,
		10/16A,250V, PT-10

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozmontowanie gniazda.
	 2. Zamocowanie gniazda.
	 3. Podłączenie przewodów.
	 4. Sprawdzenie działania.

	88.	Pozycja	  73,000	kpl
		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych, z kloszem: 16.S.022 ( średnica 250 mm)

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
	 2. Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy.
	 3. Rozpakowanie oprawy.
	 4. Oczyszczenie oprawy.

	                       Roboty ogólnobudowlane
	 
		C.  Instalacje
		C.p. Instalacje elektryczne
	Data : 2007-08-08	 Str: 25
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 5. Otwarcie i zamknięcie oprawy.
	 6. Obcięcie i zarobienie końców przewodów.
	 7. Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki
	    i sprawdzenie przed zamontowaniem.
	 8. Zamontowanie oprawy.
	 9. Podłączenie.
	 10. Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze.

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		(8+10)*3+2*3+4+4+2+3 =	 73,000
	 
		Razem obmiar =	 73,000
	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---