Rozwiązanie proponowane przez naszą firmę to:
l) prowadnice umieszczone na środku podłogi płyty wypychowej co zwiększa pojemność zbiornika i rozkłada odpady równomiernie na prawą i lewą stronę oraz ułatwia dostęp serwisowy; 2) dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka. Korzyści wynikające z tej konstrukcji to: brak otworów na ścianach bocznych zasypu nic osłabia konstrukcji; brak możliwości wydostania się śmieci poza odwłok przez szczelinę dla siłowników zewnętrznych; niepotrzebne są dodatkowe osłony zewnętrzne siłowników oraz codzienne oczyszczanie ze śmieci przestrzeni dla siłowników,
3) płaska podłoga skrzyni ładunkowej.

W świetle powyższego wnosimy o zmodyfikowanie kwestionowanych zapisów.

Z poważaniem
Anna Cierpiszewska Komunal Partner Sp.z.o.o.

S"CROX'". 2, ~