P R O J E K T   B U D O W L A N Y
dla inwestycji p.n.
RENOWACJA CMENTARZA PARAFILANEGO Z XIX WIEKU W MIEJSCIOWOŚCI RADNICA .

Inwestycja :  Przebudowa ogrodzenia i istniejącego ciągu pieszo – jezdnego 
                       oraz budowa nowych ciągów pieszych i budowa lapidarium 
na terenie cmentarza parafialnego w Radnicy  .  

Adres inwestycji :  miejscowość Radnica , działka nr 255 , gmina i powiat 
                              Krosno Odrz. , woj. lubuskie.

Inwestor : ks. Edward Romanów Proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
                  Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy nr 21, 66-660 
                  (powiat i gmina)  Krosno Odrzańskie woj. lubuskie .

Projektant : Wojciech Jurewicz zam. ul Jana Matejki nr 3a /14 ,66-600 Krosno
                    Odrz. woj. lubuskie .                  

SPIS TREŚCI                                                                
I. Opis techniczny                                                            
1. Podstawa opracowania                                                          
2. Lokalizacja i usytuowanie zamierzenia                                          
3. Opis stanu istniejącego.                                                         
4. Opis zakresu prac projektowych .                                               
4.1. Cel i zakres opracowania.                                                      
4.2.1 Dane techniczne elementów projektowanych.                                          
4.2.2. Ogrodzenie opis realizacji.                                                  
4.2.3. Główny ciągi pieszo-jezdny opis realizacji.                                  
4.2.4. Ciągi piesze -opis realizacji.                                                
4.2.5. Lapidarium opis realizacji.                                                  
4.2.6. Plac pod kontenery na zanieczyszczenia komunalne.                        
4.2.7. Zabudowa punktu poboru wody :zaworu czerpalnego .                      
5. Oświadczenie projektanta.                                                      
6.BIOZ                                                                           
II. Część graficzna                                                           
Rysunek nr 1  Projekt zagospodarowania terenu    (skala1:500)                  
Rysunek nr 2  Konstrukcja ciągu pieszo-jezdnego i ciągów pieszych/1:50/        

I. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora  ks. Edward Romanów Proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej 
p.w.  Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy , 
66-660 (powiati gmina)  Krosno Odrzańskie woj. lubuskie 
* Inwentaryzacja września 2008 r
* Prawo budowlane Ustawa z  4 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.  
2.Lokalizacja i usytuowanie obiektu . 
Cmentarz zlokalizowany jest w całości na terenie działki nr 255  w północnej części m. Radnica gmina i powiat Krosno Odrz. woj. lubuskie . 
Dojazd do cmentarza gminną drogą asfaltową o szerokości 365 cm .
3.Opis stanu istniejącego : /istniejących elementów infrastruktury /
a/ Ogrodzenie . 
Od południa i zachodu na cokole betonowym szerokości 35 cm i wysokości ok. 10 cm nad poziomem terenu .
Słupki żelbetowe 12 x 12 x 170 cm co ok. 300 cm , siatka stalowa o oczkach 5 x 5 cm wysokość siatki 150 cm z trzema drutami naciągowymi . Brama stalowa , dwuskrzydłowa , szerokość bramy wjazdowej 375 cm wysokość bramy 152 cm , Furtka 100 x 152 cm stalowa z kątowników 5x  50 x 50 mm w górnej części siatka o oczkach 5 x 5 cm.
Słupki bramy wjazdowej i furtki 3 szt. o wymiarach 35 x 35 x 170 cm (170 cm wymiar nad terenem).Długość ogrodzenia od strony południowo-zachodniej wynosi: m
Od wschodu i północy : słupki żelbetowe 12 x 12 x 170 cm co ok. 300 cm , siatka stalowa o oczkach 5 x 5 cm wysokość siatki 150 cm z trzema drutami naciągowymi .Długość ogrodzenia od strony wschodniej i północnej wynosi: m
Stan ogrodzenia zły , siatka przerdzewiała , słupki spękane , brama skrzydłowa zniszczona korozją – Ogrodzenie wymaga wymiany .
                                                                                  
b/ Ciągi pieszo-jezdne .    
Główny ciąg pieszo –jezdny od bramy wjazdowej na odcinku ok. 50 m , posiadający podbudowę wzmocnioną gruzem , pozostałe istniejące ciągi pieszo –jezdne posiadają tylko miejscami podbudowę z gruzu w pozostałych miejscach jest jedynie utwardzony grunt rodzimy.
                                                                     
c/ Śmietnik  
Obecnie śmieci gromadzone są w kontenerach stalowych ustawionych przy ciągu głównym pieszo-jezdnym.

d/ Punkt poboru wody .
Zawór czerpalny 25mm ok. 60 cm nad gruntem w centralnej części cmentarza przy ciągu głównym , pod zaworem dywanik z kostki granitowej 10 x 10 x 10 cm , szerokość dywanika z kostki granitowej ok. 50 x 50 cm.

e/ Ołtarz polowy.    
Zlokalizowany jest w centralnej części cmentarza przy ciągu głównym .
Składa się z podestu betonowego 510 x 390 x 94 cm (94 cm wysokość ponad gruntem.
Zadaszony blachą na konstrukcji stalowej , na czterech narożnikach słupki stalowe okrągłe .
Wejście na podest ołtarza schody betonowe:5 x 17 x 27 cm z balustradą, szerokość biegu 125 cm x 130 cm .
Uwaga :
Ołtarz przewidziany do rozbiórki po wybudowaniu domu przedpogrzebowego.                                                                                         

4. Opis zakresu prac projektowych .
4.1. Cel i zakres opracowania : 
Zamierzeniem niniejszego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu :
- przebudowy ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką 
- przebudowy istniejących ciągów pieszo-jezdnych i budowa nowych ciągów pieszo-jezdnych
- budowy placu na kontenery na odpady komunalne 
- budowy lapidarium z placem na lokalizację krzyża głównego  
- wykonania zabudowy ujęcia wody .
Zamierzenie dotyczy elementów infrastruktury cmentarza w m. Radnica gmina i powiat Krosno Odrz. woj. lubuskie.

4.2. 1. Dane techniczne elementów projektowanych :
a) Ogrodzenie długości 445,00 mb panelowe stalowe , systemowe o wysokości paneli 153 cm , szerokość  paneli 250 cm ,  słupki stalowe oraz brama i furtka z prętów kutych o wysokości paneli 155 cm , brama szerokości 400 cm (dwuskrzydłowa) , furtka szerokości 100 cm i wysokości 155 .
b) Ciąg główny pieszo-jezdny,  o powierzchni - 494,75 m2 . Wykonany z kostki betonowej prostokątnej 6x10 x 20 cm z krawężnikami typu lekkiego 15 x 30 x 100cm , podbudowa z tłucznia naturalnego (tłucznia) gr. podbudowy 10cm.
c) Ciągi piesze między kwaterami, o powierzchni - 813,40 m2. Wykonane nawierzchni z grysu bazaltowego z obrzeżami betonowymi.
    e) Wykonanie placu dla postawienia kontenerów do gromadzenia zanieczyszczeń -6,5 x 11,5 m -   1 szt. 
d) Wykonanie obudowy lapidarium -miejsca go wyeksponowania zabytkowych elementów cmentarza , zabudowa wykonana z kutych elementów stalowych , wymiar wydzielonego  placu 1,5 x 2,0 m , wysokość paneli 110 cm - 1 komplet . 
e)  Zabudowa punktu czerpania wody -1 szt.
                                    
4.2.2. Ogrodzenie -opis realizacji :
W całości ogrodzenie stalowe systemowe z gotowych paneli ogrodowych . Długość ogrodzenia 445 mb , wysokość paneli ogrodzenia 153 cm , system typ. Vega B , ze słupkami wysokości 200 cm wbetonowanymi w stopy fundamentowe 50 x 50 x 80 cm , rozstaw słupków 250 cm , ilość słupków 176 sztuk .
Elementy ogrodzenia kolor zielony .
Brama wjazdowa 155 x 400 cm (dwuskrzydłowa ) bez mechanizmu automatycznego otwierania  i furtka 155 x 100 cm stalowe : z prętów kutych , wg załącznika -kolor zielony  .
Elementy bramy osadzone w stopie fundamentowej 50 x 50 x 80 cm. 
Elementy ogrodzenia wg kart katalogowych w załącznikach do niniejszego projektu .

4.2.3. Główny ciąg pieszo-jezdny -opis realizacji :
Ciągi pieszo - jezdne z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) prostokątnej 8 x 10 x 20 cm  . 
Obmiar 494,75 m2 , szerokości 5,0 m i długości 65 m wraz z placem na ustawienie kontenerów na odpady komunalne .
Czynności do wykonania :
- korytowanie  
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża 
- wykonanie podbudowy tłuczniowej grubość 10 cm obmiar 494,75 m2   
- zabudowa krawężników 15 x 30 x 100 cm typu lekkiego na ławie betonowej 30 x 30 cm z betonu B15 
- wykonanie nawierzchni piaskowo-cementowej gr . ok. 8,0 cm z wyprofilowaniem spadków obmiar   
    powierzchni 400 m2  
-  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej np. Poz-Bruk lub innej : 8 x 10 x 20 cm czerwonej ze spoinowaniem piaskiem –obmiar powierzchni - 494,75 m2.  

 4.2.4. Ciągi piesze między kwaterami-opis realizacji :
Ciągi piesze z nawierzchnia z grysu bazaltowego fi 32 mm, o grubość warstwy - 10,00 cm, obudowane  obrzeżami betonowymi: 6 x 25 x 100 cm. Podbudowa  pod grys bazaltowy z ubitego piasku- grubość warstwy - 10,00 cm. 
Łączna długość ciągów pieszych - 406,70 mb.
Powierzchnia ciagów pieszych - 813,4 m2
Czynności do wykonania :
- korytowanie  
- wyrównanie i zagęszczenie podłoża 
- wykonanie podbudowy piaskowej grubość ok.8 cm obmiar - 813,40 m2   
- zabudowa obrzeży : 6 x 25 x 100 cm cm 
- wykonanie nawierzchni z grysu bazaltowego o grub. warstwy 10 cm
  obmiar powierzchni - 813,40 m2.  
                                                                          
4.2.5. Lapidarium -opis realizacji :   
 Ogrodzenie z kutych elementów stalowych , wymiar zabudowy ogrodzenie : 1,5 x 2,0 m o wysokości ok. 1,1 m .
Wewnątrz zabytkowe wyeksponowane krzyże i inne elementy zachowane ze starych nagrobków z XIX wieku .
Elementy ekspozycyjne lapidarium ułożyć na gruncie wypełniając lapidarium .
Podbudowa wewnątrz lapidarium żwir lub piasek na geowłókninie .
Elementy ekspozycyjne ułożyć na warstwie poduszki betonowej grubości 20 cm. opartej bezpośrednio na ubitym piasku lub żwirze , grubości ok. 30 cm. 
Miejsca pomiędzy eksponatami wypełnić humusem i obsiać trawą , wskazane ułożenia dywanika z gotowej trawy w rolki.
Wskazane wykonanie tablicy pamiątkowej wg oddzielnego opracowania.       
                                                                                       
4.2.6. Plac pod kontenery na odpady komunalne -opis realizacji :
Miejsce na kontenery wykonać jak główny ciąg pieszo - jezdny –wg p. 4.2.3.   

4.2.7. Zabudowa punktu poboru wody (zaworu czerpalnego) - opis realizacji  :                                                                                              
Zabudowa z kręgu betonowego w części dolej wypełnionego żwirem 32-60 mm o grubości warstwy ok 50 cm .
Alternatywnie zabudowa kręgu polipropylenowego PP fi 1000 mm , pogrążonego w gruncie ok. 30 cm , z  wypełnieniem żwirem gruboziarnistym 32-60 mm o grubości warstwy ok. 50 cm.

5. Oświadczenie projektanta :  

Niniejszym oświadczam , iż  Projekt : 
RENOWACJI CMENTARZA PARAFILANEGO Z XIX WIEKU W MIEJSCIOWOŚCI RADNICA , polegający na : Przebudowie ogrodzenia i istniejących ciągów pieszo – jezdnych oraz budowie nowych ciągów pieszych i budowie lapidarium na terenie cmentarza parafialnego w Radnicy  powiat i gmina Krosno Odrz . woj. lubuskie z dnia  23.10. 2008 r  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej , zatem zgodnie z Art. 20 Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.lipca 1994 r z późniejszymi zmianami .
                           
 mgr inż. Wojciech Jurewicz   :.............................................................

6.   BIOZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zakres robót i kolejność realizacji
Zakres robót obejmuje:
a) budowę ogrodzenia długości 445,00 mb ,słupki stalowe, panele ogrodzenia oraz bramę i furtkę 
b) budowę ciągu głównego pieszo-jezdnego o pow. 494,75 m2, z kostki betonowej prostokątnej 6x10 x 20 cm z krawężnikami typu lekkiego 15 x 30 x 100cm 
c) budowę ciągów pieszych między kwaterami z z nawierzchnia grysu  bazaltowego z obrzeżami betonowymi,
d) wykonanie placu dla postawienia kontenerów do gromadzenia zanieczyszczeń -1 szt. 
e) wykonanie obudowy lapidarium -miejsca go wyeksponowania zabytkowych elementów cmentarza
f)  zabudowę punktu czerpania wody .
Prace prowadzone będą na otwartym terenie .
Stosowane będą standardowe procedury kontrolne. Zasady wykonywania, kontroli i odbioru prac muszą być zgodne z obowiązującymi prawami i przepisami.
Zagospodarowanie terenu
W opracowanym projekcie elementy zagospodarowanie terenu są zasadniczym zakresem prac .
Przewidywane zagrożenia podczas robót budowlanych
Podczas prowadzenia robót budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić przy:
- pracach ze sprzętem mechanicznym 
- pracach rozładunkowo-załadunkowych 
- pracach spawalniczych  -montaż elementów 
- betonowaniu elementów  
- układaniu kostki betonowj .
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Przed dopuszczeniem pracowników do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia należy przeprowadzić szkolenie, najlepiej przez uprawnionego instruktora bhp, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy danym rodzaju prac (patrz wyżej). Wskazane jest aby kierownik budowy sporządził plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
 Pracownicy powinni mieć zapewnioną właściwą odzież ochronną , obuwie i rękawice ochronne a sprzęt stosowne dokumentu dopuszczające do pracy oraz zabezpieczenie w postaci ew. zabudowy (betoniarka agregat , i badanie elektryczne w miejscu ich lokalizacji , przewody elektryczne podwieszone )  .
                                                               
II. Część graficzna                                                                                     

Rysunek nr 1  /skala 1:500/ 
Projekt Zagospodarowania Terenu                                                                                                         

                                                                                                           ............................................   
                                                                                                             Krosno Odrz. - 23.10.2008r