W.041.1.2018 Łagów, dnia 30.05.2018

**Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Zmiana nr 1:**

- jest „Łagów, dnia 2018 05”

- powinno być: „Łagów, dnia 2018.05.24”

**Zmiany nr 2 w punkcie I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:**

-jest: „Adres strony internetowej: Strona www.lagow.pl.pl”

-powinno być: „Adres strony internetowej: Strona www.lagow.pl”

**Zmiana nr 3 w III. Opis przedmiotu zamówienia:**

- jest: „1.0. Przedmiot zamówienia stanowi zadania o nazwie: Dostawa samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie, woj. Lubuskie.”

-powinno być: „1.0. Przedmiot zamówienia stanowi zadania o nazwie: Dostawa samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie, woj. Lubuskie.”

**Zmiana nr 4 w III. Opis przedmiotu zamówienia:**

- jest: „1.3. Zadanie dotyczy dostawy samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie.”

-powinno być: „1.3. Zadanie dotyczy dostawy samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie.”

**Zmiana nr 5 w XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

-jest: „1. Oferty należy składać do dnia 07.06.2018 r., do godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego: ulica 1 Lutego 7 66-220 Łagów, (Sekretariat) w budynku Urzędu Gminy Łagów.”

- powinno być: „1. Oferty należy składać do dnia 12.06.2018 r., do godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego: ulica 1 Lutego 7 66-220 Łagów, (Sekretariat) w budynku Urzędu Gminy Łagów.”

**Zmiana nr 6 w Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opis przedmiotu zamówienia dot.: minimalnych wymagań technicznych dla samochodu pożarniczego typu średniego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie, Gmina Łagów, woj. Lubuskie.:**

- jest pod lp. 5: „Ogumienie pojedyncze uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Centralne pompowanie kół sterowane z kabiny kierowcy. Z pojazdem należy dostarczyć pełnowymiarowe koło zapasowe.”

- powinno być pod lp. 5: „Ogumienie pojedyncze uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Z pojazdem należy dostarczyć pełnowymiarowe koło zapasowe.”