ZP/27-1-3/2012 Witnica, dnia 2012-03-28

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Odnowa wsi Stare Dzieduszyce poprzez wykonywanie profesjonalnego placu zabaw "**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 26 marca oraz 2 kwietnia 2012 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

**PYTANIE: 1**

Gdzie i na jaką odległość ma zostać wywieziony urobek powstały w wyniku korytowania?

**ODPOWIEDŹ:**

Urobek powstały w wyniku korytowania należy wywieść w miejsce pozyskane przez Wykonawcę i na jego koszt.

**PYTANIE: 2**

W opisie technicznym zamawiający wymaga wykonania opaski wokół placu z polbruku gr 6 cm na podsypce centymetrowo - piaskowej. Proszę o podanie pozostałych parametrów technicznych opaski (wymiarów opaski, tj. szerokości oraz sposobu zakończenia obrzeżem).

**ODPOWIEDŹ:**

Opaska wokół placu o szerokości 0,5 m wykończona obrzeżem na ławie betonowej z oporem. Całość opaski wynosi 41 m 2. Zgodnie z rysunkiem przedstawionym w dokumentacji technicznej.

**PYTANIE:3**

W opisie technicznym zamawiający wymaga wykonania nawierzchni żwirowej grubości 20 cm. Proszę o podanie frakcji żwiru.

**ODPOWIEDŹ:**

Nawierzchnia z piasku o frakcji 0,5-1,0 mm

**PYTANIE: 4**

W opisie technicznym zamawiający wymaga wykonania dojścia do placu zabaw. Proszę o podanie specyfikacji technicznej wykonania dojścia do placu zabaw.

**ODPOWIEDŹ:**

Dojście do placu zabaw – chodnik placu zabaw technologia wykonania zgodnie z załączonym przedmiarem tj. kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. Zgodnie z rysunkiem przedstawionym w dokumentacji technicznej.

**PYTANIE: 5**

Proszę o sprecyzowanie jakie siedziska mają być zastosowane w huśtawce jednoosobowej oraz w huśtawce dwuosobowej. Czy mają to być siedziska stalowe zabezpieczone gumą czy siedziska kubełkowe?

**ODPOWIEDŹ:**

Siedziska zgodnie z projektem technicznym

**PYTANIE: 6**

Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne kosz w całości wykonany ze stali, malowany proszkowo?

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający nie uzna równoważności kosza w całości wykonanego ze stali, malowanego proszkowo.

**PYTANIE: 7**

Czy zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne płotek drewniany sztachetowy wysokości 90 cm wykonany z impregnowanego drewna?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający nie uzna równoważności płotka drewnianego sztachetowego..

**PYTANIE Z DNIA 2 KWIETNIA 2012 ROKU.**

**PYTANIE**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia w celu zwiększenia trwałości były osadzone w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew stalowych? Bezpośredni kontakt drewna z ziemią powoduje szybkie butwienie nóg urządzenia zabawowego, przez co zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

**ODPOWIEDŹ:**

Osadzenie urządzeń zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i zaleceniami producenta, udostępnioną na stronie internetowej zamawiającego.

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

Andrzej Zabłocki