Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 278436-2014 z dnia 2014-08-21 r.](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=278436&rok=2014-08-21) Ogłoszenie o zamówieniu - Witnica  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa - płyt z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych o wymiarach 90x60x6 w ilości 1000 m2. Właściwości płyt z kamienia naturalnego: Materiał: granit gruboziarnisty o barwie...  
Termin składania ofert: 2014-08-29

**Witnica: Dostawa płyt kamiennych - chodnikowych w zakresie rewitalizacji w Centrum Witnicy - Rynek**  
**Numer ogłoszenia: 307426 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 278436 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica, woj. lubuskie, tel. 095 7216446, faks 095 7515218.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa płyt kamiennych - chodnikowych w zakresie rewitalizacji w Centrum Witnicy - Rynek.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa - płyt z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych o wymiarach 90x60x6 w ilości 1000 m2. Właściwości płyt z kamienia naturalnego: Materiał: granit gruboziarnisty o barwie jasno-różowo-szarej. Materiał skalny o zmiennym uziarnieniu, smugi barwne odbiegające od typowej barwy kamienia, wtrącenia minerałów o innym zabarwieniu lub ich kupień do 3 na 1 m2. -Gęstość objętościowa średnia EN 1936 - Porowatość otwarta /max/ EN 1936 - Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym /max EH/ EN 13755 - Wytrzymałość na zginanie /min EL/ EN 12372 - Minimalne obciążenie niszczące dla płyty 90x60x6 PN-EN 1341:2013-05E - Obciążenie wytrzymałości na zginanie po 56 cyklach zamrażania/rozmrażania /max/ EN 12371+EN 12372 - Dopuszczalne wystąpienie uszkodzeń po 56 cyklach zamrażania/rozmrażania EN 12371 -Obniżenie średniej wytrzymałości na ściskanie po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania w obecności soli /1% NaCl/ - max EN 1926 -Maksymalny ubytek masy po 25 cyklach zamrażania/rozmrażania w obecności soli /1% NaCl/ EN 1367-6 -Odporność na ścieranie /max/ EN 14157 -Odporność na poślizg (min) EN 14231..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.91.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.09.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 3.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Stolarczyk Mirosław , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Skrajna 74, 25-650 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 180000,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 211560,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 178350,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 280009,00
* **Waluta:** PLN.