

**MECENAS POLSKIEJ**

Marcin i Maja Więcławscy

ul. Pyrzańska 18

66-460 Nowiny Wielkie

WRG.RG-K.7332-22/08

W związku z pismem z dnia 22.07.2008 r. wyrażam zgodę na lokalizację domu parterowego na działce 50/2 w Nowinach Wielkich w odległości 4 m od granicy gminnej działki drogowej – 51/3.

**EKOLOGII**

66-460 WITNICA, ul. KRN 6, woj. LUBUSKIE tel. +95 721 64 40, 751 50 08, fax. +95 751 52 18

ZP/27-10/1/2014 Witnica, 18 września 2014 r.

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Roboty budowlane w zakresie prac melioracyjnych zbiorników małej retencji w Witnicy i Mościcach ".**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający – Gmina Witnica, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniach 17 września 2014 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

**PYTANIE 1):**

W przedmiarach robót brakuje pozycji związanych z przygotowaniem miejsca składania urobku podczas refulacji (wykonanie wałów niecki refulacyjnej oraz wykonanie płotków faszynowych), proszę o podanie sposobu wyceny tych pozycji?

**ODPOWIEDŹ:**

Wykaz wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót pogłębiarskich jest wymieniony w opisie do rozdziału 9 KNNR 10.

**PYTANIE 2):**

W przedmiarach robót brakuje pozycji załadowania i odwozu urobku na 1 km, proszę o podanie sposobu wyceny tych prac.

**ODPOWIEDŹ:**

Koszty załadowania urobku należy uwzględnić łącznie z pozycją 4 przedmiaru "Dodatek za każdy km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi.

**PYTANIE 3):**

Proszę o podanie odległości zbiornika refulowanego od osadnika refulatu.

**ODPOWIEDŹ:**

Miejsce składowania urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich wskaże Inwestor w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy, należy przyjąć odległość do 250 m.

**PYTANIE 4):**

Proszę o wskazanie miejsca wykonania odsadnika refulacyjnego?

**ODPOWIEDŹ:**

Miejsce składowania urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich wskaże Inwestor w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy, należy przyjąć odległość do 250 m.

**PYTANIE 5):**

Czy istnieje możliwość spuszczenia wody ze zbiornika?

**ODPOWIEDŹ:**

Możliwe jest częściowe spuszczenie wody ze zbiornika w Witnicy oraz Mościcach.

**PYTANIE 6):**

Podczas refulacji występują duże straty wody czy napływ wody do zbiornika będzie wystarczający na pokrycie strat związanych z refulacją

**ODPOWIEDŹ:**

Ilość wody dopływającej do zbiorników jest wystarczająca

**PYTANIE 7):**

Podczas prac refulacyjnych wokół osadnika refu latu występuje podwyższenia wód gruntowych, czy Zamawiający ponosi koszty odszkodowań z podtopieniem osób trzecich (zalana piwnica).

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający, nie przewiduje się zagrożeń związanych z podtapianiem zabudowań w trakcie robót pogłębiarskich.

**PYTANIE 8):**

W związku z przyjęciem w przedmiarze robót na zadanie nr 2 pozycji 3 „ Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu zbiornika. Urobek ułożony jednostronnie przy grub. Warstwy namułu 40 cm” dla której przyjęto 300 m, proszę o podanie szerokości rozścielenia urobku.

**ODPOWIEDŹ:**

Po podzieleniu liczb 300 i 0,4 otrzymamy F =300 : 0,4 = 750 m2 Długość skarp zbiornika wzdłuż których można rozplantować urobek wynosi ca 150 mb , zatem szerokość rozścielenia urobku wyniesie s = 5,0 m.

**PYTANIE 9):**

W związku z wykonaniem skarpowania skarp należało by wykonać obsiew skarp dla wzmocnienia przed wymywaniem, czy Zamawiający przewiduje wykonania obsiewu skarp?

**ODPOWIEDŹ:**

W przedmiarze robót nie przewidziano wykonywania obsiewów . Wykonawca ma dokonać obliczęń w powyższym zakresie.