Zielona Góra 2010-12-02
Inwestor:
Gmina Zielona Góra

		

Kosztorys Ofertowy 

Nazwa budowy: Budowa oświetlenia drogowego – Zatonie 

Adres budowy: Zatonie – Park

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Rodzaj robót: elektryczne

Charakterystyka robót: 
Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z obsługą geodezyjną, zajęciem pasa drogowego, wyłączeniami energetycznymi związanymi z przebudową i podłączeniem budowanego oświetlenia ulicznego

Kody CPV:
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego	
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 5-10, KNNR 6, KNNR 4

Sporządził:
mgr inż. Janusz Waloszek
upr. bud. nr 181/84/Zg

		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Zatonie - Park

1.	Montaż energetycznych linii kablowych dla oświetlenia zewnętrznego
Kod Słownika Zamówień: 45315300-1

2.	Montaż drogowego sprzętu oświetleniowego
Kod Słownika Zamówień: 45316100-6

Kosztorys Ofertowy 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Zatonie - Park
					
1		Montaż energetycznych linii kablowych dla oświetlenia zewnętrznego
CPV: 45315300-1
					
1	KNNR 5
0719-020-050	Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 16-20 cm z brukowca
	2,40	m2			
2	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,9x0,4x11 m
	3,96	m3			
3	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,6x0,4x143 m
	34,32	m3			
4	KNNR 5
0724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
	3,00	m3			
5	KNNR 5
0723-020-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm - SRS 110 mm
	13,00	m			
6	KNNR 5
0907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm
	60,00	m			
7	KNNR 5
0603-070-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200 mm2 - FeZn 25x4 mm
	10,00	m			
8	KNNR 5
0902-07010-020	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego - ochronnik ASA 280/10 kA
	3,00	szt			
9	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	308,00	m			
10	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK 75 mm
	10,50	m			
11	KNNR 5
0113-010-040	Rury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm - SV 50 mm rura osłonowa na słupie
	2,50	m			
12	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2
	164,00	m			
13	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YAKY 4x35 mm2 w rurze 
	34,50	m			
14	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YAKY 4x35 mm2 w rurze słupa oświetleniowego i rurze ochronnej na słupie
	16,00	m			
15	KNNR 5
0717-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych - YAKY 4x35 mm2
	6,50	m			
16	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,7x0,4x11 m
	3,08	m3			
17	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,4x0,4x143 m
	22,88	m3			
18	KNNR 6
1101-020-050	Remonty cząstkowe nawierzchni z kamienia narzutowego,wysokość brukowca 16-20 cm
	2,40	m2			
19	KNR 5-10
0603-07-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - końcówki kablowe 2KA 35 mm2
	10,00	szt			
20	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
	5,00	odcinek			
21	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	2,00	szt			
		Razem:					
2		Montaż drogowego sprzętu oświetleniowego
CPV: 45316100-6
					
22	KNNR 5
1001-010-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup aluminiowy SAL-4,5dz CO
	5,00	szt			
23	KNNR 4
1321-080-020	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na wcisk - analogia - montaż rury karbowanej PVC-U DN600 dł. 1m do fundamentu słupa o wysokości 4,5m
	5,00	szt			
24	KNNR 5
0612-060-020	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - analogia - podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 
	1,00	szt			
25	KNNR 5
1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - oprawa typu ELBA S-100 W + lampy CDO-TT 100 W
	5,00	szt			
26	KNNR 5
1003-01010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - YDY-750 V, 3x2,5 mm2
	5,00	kpl			
27	KNNR 5
1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1,00	pomiar			
28	KNNR 5
1303-020-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar
	4,00	pomiar			
29	KNNR 5
1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
	1,00	szt			
30	KNNR 5
1304-060-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar
	4,00	szt			
31	Kalk. własna	Powykonawcze pomiary geodezyjne	1,00	kpl.			
		Razem:					
		Razem:					
		Razem kosztorys: