Zielona Góra 2010-12-02
Inwestor:
Gmina Zielona Góra

		

Kosztorys Ofertowy 

Nazwa budowy: Budowa oświetlenia drogowego – Zatonie 

Adres budowy: Zatonie – Za Pocztą

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Rodzaj robót: elektryczne

Charakterystyka robót: 
Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z obsługą geodezyjną, zajęciem pasa drogowego, wyłączeniami energetycznymi związanymi z przebudową i podłączeniem budowanego oświetlenia ulicznego

Kody CPV:
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego	
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	

Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 5, KNR 5-10, KNP 18-13

Sporządził:
mgr inż. Janusz Waloszek
upr. bud. nr 181/84/Zg

		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Zatonie - za Pocztą

1.	Montaż energetycznych linii kablowych dla oświetlenia zewnętrznego
Kod Słownika Zamówień: 45315300-1

2.	Montaż drogowego sprzętu oświetleniowego
Kod Słownika Zamówień: 45316100-6

3.	Montaż szafki oświetleniowej SO
Kod Słownika Zamówień: 45316100-6

4.	Montaż energetycznej linii kablowej zasilającej szafkę oświetleniową SK
Kod Słownika Zamówień: 45315300-1

Kosztorys Ofertowy 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Zatonie - za Pocztą
					
1		Montaż energetycznych linii kablowych dla oświetlenia zewnętrznego
CPV: 45315300-1
					
1	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,9x0,4x38 m
	13,68	m3			
2	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,6x0,4x121 m
	29,04	m3			
3	KNNR 5
0907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm
	90,00	m			
4	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	318,00	m			
5	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK 75 mm
	25,00	m			
6	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVR 110 mm
	5,00	m			
7	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - SRS 110 mm
	8,00	m			
8	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x16 mm2
	388,00	m			
9	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YKY 4x16 mm2 w rurze 
	38,00	m			
10	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YKY 4x16 mm2 w rurze słupa oświetleniowego 
	30,00	m			
11	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,7x0,4x38 m
	10,64	m3			
12	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,4x0,4x121 m
	19,36	m3			
13	KNR 5-10
0604-06-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 - Cu K 16 mm2
	20,00	szt			
14	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
	10,00	odcinek			
15	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	3,00	szt			
		Razem:					
2		Montaż drogowego sprzętu oświetleniowego
CPV: 45316100-6
					
16	KNNR 5
1001-010-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup aluminiowy SAL-4,5dz CO
	10,00	szt			
17	KNNR 4
1321-080-020	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na wcisk - analogia - montaż rury karbowanej PVC-U DN600 dł. 1m do fundamentu słupa o wysokości 4,5m
	10,00	szt			
18	KNNR 5
0612-060-020	Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - analogia - podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 
	3,00	szt			
19	KNNR 5
1004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - oprawa typu ELBA S-100 W + lampy CDO-TT 100 W
	10,00	szt			
20	KNNR 5
1003-01010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - YDY-750 V, 3x2,5 mm2
	10,00	kpl			
21	KNNR 5
1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1,00	pomiar			
22	KNNR 5
1303-020-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar
	9,00	pomiar			
23	KNNR 5
1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
	1,00	szt			
24	KNNR 5
1304-060-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar
	9,00	szt			
		Razem:					
3		Montaż szafki oświetleniowej SO
CPV: 45316100-6
					
25	KNNR 5
0412-060-020	Montaż fundamentów z żywic poliestrowych o objętości w wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii III - fundament FPS26
	1,00	szt			
26	KNR 5-10
1106-01-020	Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 100 kg sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie - szafka zasilania oświetlenia zewnętrznego SK
	1,00	szt			
27	KNNR 5
1304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
	1,00	szt			
28	KNP 18-13
1301-0101-020	Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
	1,00	szt			
		Razem:					
4		Montaż energetycznej linii kablowej zasilającej szafkę oświetleniową SK
CPV: 45315300-1
					
29	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,9x0,4x1,5 m
	0,54	m3			
30	KNNR 5
0907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm 
	3,00	m			
31	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	3,00	m			
32	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x16 mm2
	1,50	m			
33	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YKY 4x16 mm2 w istn. słupie oświetleniowym i szafce SK
	1,50	m			
34	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,7x0,4x1,5 m
	0,56	m3			
35	KNR 5-10
0604-06-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 - Cu K 16 mm2
	2,00	szt			
36	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
	1,00	odcinek			
37	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	1,00	szt			
		Razem:					
		Razem:					
		Razem kosztorys: