Zielona Góra 2010-12-02
Inwestor:
Gmina Zielona Góra

		

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Budowa oświetlenia drogowego – Zatonie 

Adres budowy: Zatonie – Za Pocztą

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Rodzaj robót: elektryczne

Charakterystyka robót: 
Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z obsługą geodezyjną, zajęciem pasa drogowego, wyłączeniami energetycznymi związanymi z przebudową i podłączeniem budowanego oświetlenia ulicznego

Kody CPV:
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego	
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	

Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 5, KNR 5-10, KNP 18-13

Sporządził:
mgr inż. Janusz Waloszek
upr. bud. nr 181/84/Zg

		

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Zatonie - za Pocztą
	
1. Montaż energetycznych linii kablowych dla oświetlenia zewnętrznego
Kod CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
	
1	KNNR 5 0701-020-060
Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,9x0,4x38 m
	13,68 m3	
1.	(9+9+7+8+5)*0,4*0,9				13,68	
2	KNNR 5 0701-020-060
Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,6x0,4x121 m
	29,04 m3	
1.	(159-9-9-7-8-5)*0,6*0,4				29,04	
3	KNNR 5 0907-060-040
Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm
	90,00 m	
1.	3*30				90,00	
4	KNNR 5 0706-010-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	318,00 m	
1.	(38+121)*2				318,00	
5	KNNR 5 0705-010-040
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK 75 mm
	25,00 m	
1.	9+9+7				25,00	
6	KNNR 5 0705-010-040
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVR 110 mm
	5,00 m	
1.	5				5,00	
7	KNNR 5 0705-010-040
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - SRS 110 mm
	8,00 m	
1.	8				8,00	
8	KNNR 5 0707-020-040
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x16 mm2
	388,00 m	
1.	456-9-9-7-5-8-20*1,5				388,00	
9	KNNR 5 0713-020-040
Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YKY 4x16 mm2 w rurze 
	38,00 m	
1.	9+9+7+8+5				38,00	
10	KNNR 5 0713-020-040
Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YKY 4x16 mm2 w rurze słupa oświetleniowego 
	30,00 m	
1.	20*1,5				30,00	
11	KNNR 5 0702-020-060
Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,7x0,4x38 m
	10,64 m3	
1.	38*0,4*0,7				10,64	
12	KNNR 5 0702-020-060
Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,4x0,4x121 m
	19,36 m3	
1.	121*0,4*0,4				19,36	
13	KNR 5-10 0604-06-020
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 - Cu K 16 mm2
	20,00 szt	
1.	20				20,00	
14	KNNR 5 1302-030-101
Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
	10,00 odcinek	
1.	10				10,00	
15	KNNR 5 1304-010-020
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	3,00 szt	
1.	3				3,00	
2. Montaż drogowego sprzętu oświetleniowego
Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
	
16	KNNR 5 1001-010-020
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup aluminiowy SAL-4,5dz CO
	10,00 szt	
17	KNNR 4 1321-080-020
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 630 mm łączone na wcisk - analogia - montaż rury karbowanej PVC-U DN600 dł. 1m do fundamentu słupa o wysokości 4,5m
	10,00 szt	
18	KNNR 5 0612-060-020
Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - analogia - podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 
	3,00 szt	
19	KNNR 5 1004-010-020
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - oprawa typu ELBA S-100 W + lampy CDO-TT 100 W
	10,00 szt	
20	KNNR 5 1003-01010-090
Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - YDY-750 V, 3x2,5 mm2
	10,00 kpl	
21	KNNR 5 1303-010-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1,00 pomiar	
22	KNNR 5 1303-020-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar
	9,00 pomiar	
23	KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
	1,00 szt	
1.	1				1,00	
24	KNNR 5 1304-060-020
Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar
	9,00 szt	
3. Montaż szafki oświetleniowej SO
Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
	
25	KNNR 5 0412-060-020
Montaż fundamentów z żywic poliestrowych o objętości w wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii III - fundament FPS26
	1,00 szt	
26	KNR 5-10 1106-01-020
Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 100 kg sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie - szafka zasilania oświetlenia zewnętrznego SK
	1,00 szt	
27	KNNR 5 1304-050-020
Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
	1,00 szt	
1.	1				1,00	
28	KNP 18-13 1301-0101-020
Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
	1,00 szt	
4. Montaż energetycznej linii kablowej zasilającej szafkę oświetleniową SK
Kod CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
	
29	KNNR 5 0701-020-060
Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III - wykop 0,9x0,4x1,5 m
	0,54 m3	
1.	1,5*0,4*0,9				0,54	
30	KNNR 5 0907-060-040
Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm 
	3,00 m	
1.	3				3,00	
31	KNNR 5 0706-010-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	3,00 m	
1.	2*1,5				3,00	
32	KNNR 5 0707-020-040
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKY 4x16 mm2
	1,50 m	
1.	1,5				1,50	
33	KNNR 5 0713-020-040
Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YKY 4x16 mm2 w istn. słupie oświetleniowym i szafce SK
	1,50 m	
34	KNNR 5 0702-020-060
Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III - zasypanie 0,7x0,4x1,5 m
	0,56 m3	
1.	2*0,4*0,7				0,56	
35	KNR 5-10 0604-06-020
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 - Cu K 16 mm2
	2,00 szt	
1.	2				2,00	
36	KNNR 5 1302-030-101
Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
	1,00 odcinek	
37	KNNR 5 1304-010-020
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	1,00 szt