Zielona Góra 2012-10-11
Inwestor:
Gmina Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego 41
65-001 Zielona Góra

Kosztorys Ofertowy 

Nazwa budowy: 
Oświetlenie drogowe ul. Pionierów Lubuskich w Starym Kisielinie

Adres budowy: ul. Pionierów Lubuskich, Odrzańska, Dojazdowa,  Stary Kisielin

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Rodzaj robót: elektryczne

Charakterystyka robót: 
Montaż energetycznych linii kablowych dla oświetlenia zewnętrznego
Montaż drogowego sprzętu oświetleniowego

Kody CPV:
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego	

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 5-08W, AW, KNR 2-06, KNR 5-14, KNP 18-13, KNNR Wacetob 9, KNR 5-10W, KNR 5-08, KNR 00-11, KNNR 6, KNR 2-01

		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowej

						
2. 	Oświetlenie terenu roboty montażowe

						
3. 	Roboty demontażowe

						
4.	Opracowanie projektu organizacji ruchu

						
5.	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i pomiar powykonawczy

						

Kosztorys Ofertowy 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowej

1	KNR 2-01
0109-01-052	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników.

	0,01	ha			
2	KNR 2-06
0802-03-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem - analogia - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK"

	487,50	m2			
3	KNR 2-06
0802-05-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin zaprawą cementową - analogia - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK"

	14,50	m2			
4	KNR 2-06
0803-04-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową.

	3,00	m2			
5	KNR 2-06
0806-01-060	Rozbiórka nawierzchni betonowych w jezdni drogowej. Wykonanie rozbiórki mechanicznie - analogia - rozbiórka nawierzchni betonowych na wjazdach do posesji

	0,75	m3			
6	KNR 2-06
0802-01-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 3 cm.

	9,50	m2			
7	KNR 2-06
0802-02-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy następny 1 cm.

	66,50	m2			
8	KNR 00-11
0320-02-050	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:60/6,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - przyjęto ułożenie kostki z rozbiórki - współczynnik do materiału kostka "POLBRUK" - 0,05

	487,50	m2			
9	KNR 00-11
0317-03-050	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:60/8,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia - przyjęto ułożenie kostki z rozbiórki - współczynnik do materiału kostka "POLBRUK" - 0,05

	14,50	m2			
10	KNNR 6
0302-010-050	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm,na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - kostka z rozbiórki - wsp. do materiału kostka rzędowa - 0,00

	0,75	m2			
11	KNNR 6
0109-020-050	Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

	9,50	m2			
12	KNNR 6
0311-080-050	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej o grubości 4 cm.Transport mieszanki na odległość 1 km

	9,50	m2			
		Razem:					
2		Oświetlenie terenu roboty montażowe

13	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

	454,56	m3			
14	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

	1 943,00	m			
15	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

	303,04	m3			
16	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK 75 mm

	306,00	m			
17	KNNR 5
0723-010-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm - SRS-G fi 110mm

	49,00	m			
18	KNNR 5
0724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV

	9,00	m3			
19	KNNR 5
1001-030-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg - słup SO9/NocS-B, fundament B-120 do słupów, tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-1

	54,00	szt			
20	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - Wysięgnik rurowy 1-ram KR-20

	54,00	szt			
21	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - oprawa oświetlenia drogowego na źródło światła typu lampy metalohalogenkowe CDO-TT 150W

	54,00	szt			
22	KNNR 5
1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY-750 V, 3x2,5 mm2

	54,00	kpl			
23	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2

	1 635,64	m			
24	KNNR 5
0713-020-040	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel  YAKY 4x35 mm2 w rurach, słupach

	517,00	m			
25	KNR 5-10W
0601-06-020	Zarobienie na sucho końca kabla energetycznego czterożyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 50 mm2,izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

	108,00	szt			
26	KNR 5-08W
0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm

	80,00	m			
27	KNR 5-08
0017-0510-020	Montaż metodą udarową w gruntach kat.III uziomów ze stali profilowanej miedziowanych dług.4,5 m,ze złączkami prętowymi (bez agregatu prądotwórczego) (z.4/98)

	8,00	szt			
28	KNR 5-08W
0617-01-020	Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, wykonanie spawu w wykopie. Bednarka o przekroju 120 mm2

	8,00	szt			
29	KNR 5-08W
0619-06-020	Montaż złączy kontrolnych przewodów wyrównawczych, połączenie drut - płaskownik - analogia - podłączenie do słupa

	8,00	szt			
30	KNR 5-14
0604-02-020	Przyklejanie tabliczek opisowych

	2,00	szt			
31	KNR 5-08
0312-12-020	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych,tablicowych z podłączeniem. Prąd znamionowy 25 A, 1 biegun

	2,00	szt			
32	KNP 18-13
1349-0101-020	Pomiar szafki oświetleniowej

	2,00	szt			
33	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

	8,00	szt			
34	KNNR 5
1301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1

	54,00	pomiar			
35	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4

	54,00	odcinek			
36	KNNR Wacetob 9
1201-020-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

	1,00	szt			
37	KNNR Wacetob 9
1201-030-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

	275,00	szt			
		Razem:					
3		Roboty demontażowe

38	KNNR Wacetob 9
1002-060-020	Demontaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg, mocowanych na słupie lub ścianie

	15,00	szt			
39	KNNR Wacetob 9
1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego, zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

	15,00	kpl			
		Razem:					
4		Opracowanie projektu organizacji ruchu

40	
AW-090	Koszty opracowania projektu organizacji ruchu

	1,00	kpl			
		Razem:					
5		Obsługa geodezyjna - wytyczenie i pomiar powykonawczy

41	
AW-133	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i pomiar powykonawczy

	19,00	100 m			
		Razem:					
		Razem kosztorys: