Zielona Góra, dnia 13.08.2013 r.

Znak sprawy: **ZZP.271.23.2013**

**ZAWIADOMIENIE Nr 2**

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: [www.bip.gminazg.pl](http://www.bip.gminazg.pl)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **budowę placu zabaw w m. Jarogniewice - PROW**.Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr **311070 – 2013** z dnia 02.08.2013 r.

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi zadania pn. „**Budowa placu zabaw w m. Jany - PROW**” przedkładam odpowiedzi na pytania:

**Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej zostały opisane:

1. Wymagania dotyczące technologii wykonania urządzeń zabawowych oraz ich funkcjonalności.
2. Montaż urządzeń i elementów placów zabaw powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.

Czy w związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Paragraf 6.1), Zamawiający w celu sprawnego porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej urządzeń wymaga, aby oferta zawierała:

1. Zdjęcia urządzeń z opisem elementów składowych zestawów,
2. Karty techniczne urządzeń,
3. Certyfikaty na każde urządzenie z osobna, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące zgodnie z normą PN\_EN1176.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby oferta zawierała dokumenty wymienione w ww. Rozporządzeniu. W celu potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w dokumentacji projektowej Wykonawca załączy karty techniczne oraz certyfikaty na każde z zamontowanych urządzeń z osobna – jako załączniki do dokumentacji powykonawczej.

**Pytanie 2:**

1. W dokumentacji projektowej została opisana technologia urządzenia: „Zjeżdżalnia z trapem wspinaczkowym”, gdzie osłony boczne oraz połać dachu może być wykonana z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej. Płyta HDPE zapobiega blaknięciu kolorów, rozwarstwieniu pod wpływem czynników atmosferycznych, łamliwości i niemożliwości zmywania zabrudzeń takich jak spray i markery, co ma miejsce przy zwykłej sklejce wodoodpornej.

Czy Zamawiający wymaga, aby osłony boczne oraz połać dachu tego zestawu były wykonane z płyty HDPE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dopuszcza, aby w „Zjeżdżalni z trapem wspinaczkowym” osłony boczne były wykonane z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej, a połać dachu była wykonana z płyty HDPE lub ze sklejki foliowanej.