Babimost, dnia 08.11.2016r.

**Gmina Babimost**

**Rynek 3**

**66 – 110 Babimost**

BUD.271.33.2016

**Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego pn.**

„Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej   
w Podmoklach Małych”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza tablety o innej wadze i wymiarach o parametrach zgodnych ze zmienioną specyfikacją zamieszczoną na stronie Zamawiającego w BIP – załącznik nr 1 do SIWZ – zaktualizowany 2 oraz poniżej:

System operacyjny: min. Android 4.4

Pamięć RAM: min. 2 GB

Wbudowana pamięć: min. 16 GB

Ekran dotykowy: min. 8 cali

Rozdzielczość: min. 1280x800

Wi-Fi: tak

Bluetooth: tak

Aparat: Przód: tak, Tył: tak

Obsługa kart pamięci: tak

Moduł GPS: Tak

Gniazda dodatkowe: Złącze słuchawkowe

Bateria: Litowo-jonowa

Informacje dodatkowe: Złącze micro USB   
W komplecie: Zasilacz, kabel USB, karta pamięci min. 32GB

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie dołączone przez producenta tablicy obsługiwało   
w podstawowym zakresie tablice interaktywne zainstalowane w szkole. Zamawiający zalecał dokonanie wizji lokalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza tablety o innej wadze i wymiarach o parametrach zgodnych ze zmienioną specyfikacją zamieszczoną na stronie Zamawiającego w BIP – Załącznik nr 1 do SIWZ – zaktualizowany 2 oraz poniżej:

System operacyjny: min. Android 4.4

Pamięć RAM: min. 2 GB

Wbudowana pamięć: min. 16 GB

Ekran dotykowy: min. 8 cali

Rozdzielczość: min. 1280x800

Wi-Fi: tak

Bluetooth: tak

Aparat: Przód: tak, Tył: tak

Obsługa kart pamięci: tak

Moduł GPS: Tak

Gniazda dodatkowe: Złącze słuchawkowe

Bateria: Litowo-jonowa

Informacje dodatkowe: Złącze micro USB   
W komplecie: Zasilacz, kabel USB, karta pamięci min. 32GB.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne które posiada:

Prędkość drukowania mono (wg ISO/IEC 24734) nie mniej niż 22 stron/min

Prędkość drukowania kolor (wg ISO/IEC 24734) nie mniej niż 20 stron/min

oraz

Maksymalna prędkość kopiowania mono (wg ISO/IEC 24735) nie mniej niż 12 str/min

Maksymalna prędkość kopiowania kolor (wg ISO/IEC 24735) nie mniej niż 9 str/min.

**Zbigniew Woziński**

**Zastępca Burmistrza Babimostu**