**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew**

**ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA ROBOTY BUDOWLANE**

**O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA**

**PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:**

**Zakup i dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie**

zatwierdził:

**Pszczew, dnia 25 czerwca 2014 r.**

**SPIS TREŚCI :**

**Rozdział I** Forma oferty;

**Rozdział II** Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;

**Rozdział III** Oferty wspólne;

**Rozdział IV** Jawność postępowania;

**Rozdział V** Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty;

**Rozdział VI** Wykonawcy zagraniczni;

**Rozdział VII** Termin wykonania zamówienia i rękojmia;

**Rozdział VIII** Wadium

**Rozdział IX** Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;

**Rozdział X** Sposób obliczenia ceny oferty;

**Rozdział XI** Składanie i otwarcie ofert;

**Rozdział XII** Wybór oferty najkorzystniejszej;

**Rozdział XIII** Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

**Rozdział XIV** Pouczenie o środkach ochrony prawnej;

**Rozdział XV** Opis przedmiotu zamówienia.

**Załączniki:**

**Załącznik nr 1 –** oferta cenowa;

**Załącznik nr 2** – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

**Załącznik nr 3** – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

**Załącznik nr 4** – wykaz dostaw podobnych;

**Załącznik nr 5** – grupa kapitałowa

**Załącznik nr 6** – wzór umowy;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

**ROZDZIAŁ I Forma oferty**

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do siwz.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 5 Rozdziału V niniejszej siwz.

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób **Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, przetarg nieograniczony, "oferta na Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie” oraz „nie otwierać przed 04.07.2014r., godz. 12:00”** - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

**ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed

terminem składania ofert.

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

**ROZDZIAŁ III Oferty wspólne**

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej

wykonawców. **Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej**

**za zgodność z oryginałem przez notariusza**.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. Składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

**ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania**

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

**ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny**

**spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**, według wzoru stanowiącego **załącznik**

**nr 2** do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** (*jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),* w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli**

**przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie   
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: 1 dostawę pojazdu ratowniczo-gaśniczego o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do**

**wykonania zamówienia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

**4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku;

**Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie**

**dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.**

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) **Oświadczenie** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego **załącznik nr 3** do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

2) **Wykaz głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku**

**wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne),** wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego **załącznik nr 4** do siwz oraz z załączeniem dowodów/u dotyczących dostaw/y, określających, czy dostawa/y te została/y wykonane lub SA wykonywane w sposób należyty.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg **załącznik nr 5** do siwz

8. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

**ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni**

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i rękojmia**

1. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 24 października 2014 roku.

2. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji – 24miesięce od dnia przekazania przedmiotu umowy (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego).

**ROZDZIAŁ VIII Wadium**

1. Wadium należy wnieść w wysokości 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 04.07.2014 do godziny 12:00. **Decyduje data wpływu środków do** **zamawiającego.**

2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Międzyrzeczu, nr konta **37 8367 0000 0023 1925 6000 0003**

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej

(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),

3) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Urzędu

Gminy Pszczew, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku do 8.00 – 15.00.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium **nieodwołalnie i bezwarunkowo** na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 8 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

**ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się**

**wykonawców z zamawiającym**

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) poniedziałek w godz. 8:00-18:00 wtorek-czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30, piątek w godzinach od 7:30 do 13:30

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują

**pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:

1) **faksu**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

b) modyfikacje treści siwz,

c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,

d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

f) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

h) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

i) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

j) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

k) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

l) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,

m) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

n) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

o) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.

2) **e-maila**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1

ustawy,

b) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,

d) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

e) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających

wpływ na wysokość ceny,

f) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,

g) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu

związania oferta,

h) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1

ustawy,

i) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

j) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181,

184 i 185 ustawy.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres do korespondencji: Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Krystian Grabowski faks 95 749 23 12 (czynny całą dobę), e-mail: [ug@pszczew.pl](mailto:ug@pszczew.pl)

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację

na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

**ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty**

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest cena ryczałtową brutto (razem z podatkiem VAT).
3. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN po zaokrągleniu do pełnych groszy - **dwa miejsca po przecinku** (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
4. Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT;
5. Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony w pkt 3 niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia;
7. Cena podana w formularzu oferty, powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
8. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.

9) cena obejmuje podatek VAT według obowiązującej stawki, przy czym przedmiotem zamówienia jest wóz strażacki dostarczany na potrzeby jednostki OSP w Pszczewie i wykorzystywany będzie jako pojazd specjalny.

10) wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania zadania

11) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN

12) Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

13) Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

14) Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

**ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert**

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, sekretariat, w terminie do dnia 04.07.2014 r., do godz. 12:00.

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 04.07.2014 r., o godz. 12:15

w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, w Sali narad.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Pszczew.

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

**ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej**

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

cena oferty ocenianej

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

**ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. **Umowa**.

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),

2. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, **nieodwołalnie i bezwarunkowo**, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) termin obowiązywania gwarancji,

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

**ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiot zamówienia**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34.14.42.10-3 – wozy strażackie

* 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie, położonej przy ul. Strażackiej 1 w Pszczewie.
  2. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad materiałowych i prawnych, nadający się do użytku, zgodnie z jego przeznaczeniem **rok produkcji 2014**.
  3. Sprzęt i wyposażenie pojazdu musi być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad materiałowych i prawnych, nadające się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowane nie wcześniej niż **12 miesięcy** przed ich dostarczeniem, spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zużycia energii wymagane przepisami obowiązującymi prawa oraz wymagania i normy określone w specyfikacji.
  4. Sprzęt i wyposażenie (jeżeli wymaga to przepis prawa) musi spełniać wymagania określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010r. Nr 85, poz. 553) oraz uszczegółowienie tych wymogów podane poniżej w tabeli minimalne wymagania techniczno-użytkowe.
  5. Sprzęt i wyposażenie (jeżeli wymaga to przepis prawa) musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdu i wyposażenia wyprodukowanego lub dopuszczonego do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydane po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne. **Aktualne świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dostarczyć w trakcie odbioru przedmiotu umowy.**
  6. Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji zgodnie z wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Wykonywanie zmian i przeróbek w konstrukcji podwozia/kabiny bez zgody producenta lub niezgodnie z jego wytycznymi jest zabronione. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
  7. Pojazd powinien być zabudowany i wyposażony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
  8. Urządzenia, podzespoły oraz sprzęt zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych oraz stosownych norm technicznych.
  9. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w SIWZ są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.
  10. Wykonawca, który zastosuje sprzęt/urządzenia/wyposażenie równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację zamawiającego na zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych przed ich montażem.
  11. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest obowiązany wykonać:

1. oznaczenie pożarnicze pojazdu zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP, oznaczenie operacyjne zostanie ustalone z wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia,
2. oznaczenie – herb miejscowości i napisy zawierające nazwę jednostki lub godło jednostki oraz napis ”STRAŻ” na przysłonie przeciwsłonecznej zewnętrznej zgodnie z ustaleniami z zamawiającym.
   1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pojazd wraz z wyposażeniem z pełnymi zbiornikami (po korek ) zatankowanym paliwem oraz z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego zatankowanym syntetycznym środkiem pianotwórczym.
   2. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
3. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim, zawierające dokładną informację   
   o płynach i materiałach eksploatacyjnych, wraz ze schematami instalacji w tym instalacji elektrycznej i rysunkami, które będą tak szczegółowe, że umożliwią UŻYTKOWNIKOWI obsługę, konserwację i podstawowe czynności konserwacyjno-naprawcze, w dwóch egzemplarzach pisemnych oraz wersji elektronicznej na CD lub DVD.
4. komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu.
5. książkę gwarancyjną ze wskazaniem serwisów uprawnionych do napraw pojazdu i jego wyposażenia.
   1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia z obsługi pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, przedstawicieli ze strony zamawiającego min 4 osób.
   2. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu oraz jego wyposażenia przedstawia poniższa tabela

| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
| --- | --- |
| **I.** | **Podwozie z kabiną** |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. Nr 12 z 2009r., poz. 68 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. |
| 1.2 | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.). |
| 1.3 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert. |
| 1.4 | Podwozie pojazdu winno posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 12 z 2009r., poz. 68 z późn. zm )  W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy przedstawić najpóźniej w trakcie odbioru. |
| 1.5 | Pojazd powinien odpowiadać przepisom zawartym w wymaganiach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.) oraz wymaganiom minimalnym opisanym w dalszej części opracowania. |
| 1.7 | Naciski na osie nie powinny być większe od maksymalnych nacisków określonych przez producenta podwozia oraz spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.), dla wszystkich warunków obciążenia.  Rezerwa masy, liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia i podaną w świadectwie homologacji typu, a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu, powinna wynosić minimum  3 %. Różnica nacisków na strony, przy każdym wariancie obciążenia pojazdu, nie powinna być większa niż 3 %. |
| 1.8 | Pojazd musi spełniać wymagania Polskich Norm  PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |
| 1.9 | Samochód – fabrycznie nowy rok produkcji 2014r. Podać producenta i typ podwozia. |
| 1.10 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. |
| 1.11 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne niebieskie  - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu,  - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska z tyłu pojazdu po lewej stronie  - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)  - wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)  - wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)  -wszystkie zastosowane lampy powinny być stroboskopowe lub diodowe  - należy także zainstalować zespół nadawczo - rozgłoszeniowy umożliwiający przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu  - z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna o kolorze pomarańczowym z manipulatorem  - min. 2 głośniki o mocy min. 200 W,  - dodatkowy sygnał ostrzegawczy pneumatyczny włączany z miejsca kierowcy jak i dowódcy |
| 1.12 | Zamontowane na pojeździe wszystkie lampy sygnalizacyjne oraz pozostałe muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 1.13 | W kabinie pojazdu i przedziale autopompy muszą być zainstalowane radiotelefony przewoźne przystosowane do pracy w sieci PSP.  W radiotelefonach należy zaprogramować kanały – częstotliwości (wykaz kanałów zostanie przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji umowy). |
| 1.14 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, załączniku nr 1  Silnik o mocy minimum 250 KM. (min. EURO 5). |
| 1.15 | Maksymalna wysokość całkowita max. 3300 mm  Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.  Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 1.16 | Układ napędowy 4 x 4 wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych mostów napędowych. Należy zastosować skrzynię redukcyjną z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych.  Skrzynia biegów dostosowana parametrami do oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia, manualna, zsynchronizowana  Zawieszenie osi przedniej i tylnej osi wyposażone w stabilizator przechyłów.  Charakterystyka zawieszenia taka, aby mogło ono wytrzymać obciążenia bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji. |
| 1.17 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).  Kabina musi być wyposażona w:  - tachograf cyfrowy,  - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,  - ogrzewanie niezależne od pracy silnika,  - klimatyzację,  - kabina może być wyposażona w wywietrznik dachowy,  - uchwyt do trzymania się ratowników w tylnej części kabiny,  - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,  - w kabinie zamontowane 2 kpl. latarek „typu LED” z ładowarkami, ładowarki podłączone do instalacji elektrycznej umożliwiające naładowanie latarek, latarki muszą być przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem;  - w kabinie pojazdu muszą być zamontowane radiotelefony przenośne z wyświetlaczem i możliwością przestawiania kanałów wraz z ładowarkami w ilości 2 kpl. przystosowane do pracy w sieci MSW,  - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSW. Obrotowy potencjometr siły głosu.  - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,  - radio z odtwarzaczem CD  - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem  - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny  - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy  - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu  - centralny zamek  -należy przewidzieć miejsce i mocowania do przewożenia wyposażenia osobistego dla 6 osób załogi |
| 1.18 | Pojazd należy wyposażyć w podgrzewane lusterka boczne oraz dodatkowe lusterka ułatwiające manewrowanie, tj. umożliwiające obserwację m.in. prawego martwego pola,  -lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony  -lusterko rampowe - dojazdowe, przednie  -lusterka muszą być elektrycznie sterowane z pozycji kierowcy. |
| 1.19 | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki,  Fotel dla kierowcy:  • z pneumatyczną regulacją wysokości  • z regulacją dostosowania do ciężaru ciała  • z regulacją odległości całego fotela  • z regulacją odległości samego siedziska  • z regulacją pochylenia siedziska  • z regulacją pochylenia oparcia  • z funkcją tłumienia drgań  Fotel dla pasażera(dowódcy):  • z mechaniczną regulacją wysokości  • z regulacją odległości całego fotela  • z regulacją pochylenia siedziska  • z regulacją pochylenia oparcia.  Zamawiający nie dopuszcza stosowania pokrowców. |
| 1.20 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. |
| 1.21 | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu (za wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). |
| 1.22 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:  • sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów  • sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu  • sygnalizacja załączonego gniazda ładowania  • główny wyłącznik oświetlenia skrytek  • sterowanie zraszaczami  • sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy  • kontrolka włączenia autopompy  • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku  • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku  • wskaźnik niskiego ciśnienia  • wskaźnik wysokiego ciśnienia |
| 1.23 | Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie. Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |
| 1.24 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej |
| 1.25 | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |
| 1.26 | Pojazd musi posiadać kamerę cofania. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych także w nocy. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 5 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana nie zależnie. |
| 1.27 | Minimalny prześwit pod pojazdem powinien być nie mniejszy niż 300 mm, natomiast prześwit pod osią powinien być nie mniejszy niż 230 mm. (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu). |
| 1.28 | Kąt natarcia: min. 230 |
| 1.29 | Kąt zejścia: min.230 |
| 1.30 | Kąt rampowy: min. 180 |
| 1.31 | Kolorystyka:  elementy podwozia - czarne, ciemnoszare  błotniki i zderzaki - białe,  kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000 |
| 1.32 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin musi być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu. |
| 1.33 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C. |
| 1.34 | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 1.35 | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |
| 1.36 | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |
| 1.37 | Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia. |
| 1.38 | Ogumienie terenowe, z odpowiednim bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej podwójne. |
| 1.39 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu  Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe |
| 1.40 | Silnik pojazdu przystosowany do spalania biopaliw. Dokument potwierdzający spełnienie warunku lub oświadczenie Wykonawcy. |
| 1.41 | Położenie środka masy samochodu.  Współrzędne środka ciężkości, przy obciążeniu maksymalną masą rzeczywistą, nie powinny przekraczać współrzędnych optymalnych, zalecanych przez producenta podwozia dla pojazdu pożarniczego, na osi podłużnej, poprzecznej i pionowej.  Należy dążyć do zapewnienia jak największej stateczności poprzecznej i podłużnej pojazdu.  W celu zapewnienia położenia środka ciężkości tak nisko, jak to możliwe, skrytki powinny być zaprojektowane w miarę możliwości tak, aby najcięższe wyposażenie umieszczać w najniższych częściach pojazdu. |
| 1.42 | Powinna istnieć możliwość pompowania i sprawdzania ciśnienia w kołach na postoju, z wykorzystaniem wyposażenia zamontowanego lub przewożonego na samochodzie, pojazd należy wyposażyć w zestaw do pompowania i sprawdzania ciśnienia we wszystkich kołach. |
| **II.** | **Zabudowa pożarnicza:** |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - do 3300mm  Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i aluminium lub całkowicie z materiałów kompozytowych.  Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej  Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1)  Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, lub układ równoważny |
|  | Dach zabudowy musi być oświetlony (LED) i wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być wykonana przeciwpoślizgowo, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. |
|  | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe  o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. Przy ciśnieniu 0,8 MPa  i regulowanym kształcie strumienia. Działko musi posiadać zawór zamykający. |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
|  | Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. |
|  | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w min. 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.(miejsce mocowania skrzyni, drabiny itp. do uzgodnienia podczas realizacji) |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium lub specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.  Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy  Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki.  W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające min. natężenie światła 5 lx w odległości  1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).  Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy. |
|  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach specjalnych. |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem spalinowym |
|  | Zbiornik wody o pojemności 2500 do 3000 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje (między innymi falochrony), oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny. |
|  | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.  Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.  Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Nasady napełniania 52. |
|  | Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -250 C**.** Sterowanie ogrzewaniem autopompy również z pulpitu kierowcy. |
|  | Autopompa musi być dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.  (klasa autopompy A16/8-25/40) |
|  | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |
|  | Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. |
|  | Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny za pomocą korby. |
|  | Instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń lub do celów gaśniczych zamontowana w podwoziu.  - instalacja wyposażona w min. 4 zraszacze  - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,  - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,  - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. . |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:  - min. dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych w tylnej części pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.  - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,  - instalacji zraszaczowej. |
|  | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.  - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek |
|  | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:  • manowakuometr  • manometr niskiego ciśnienia  • manometr wysokiego ciśnienia  • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu  • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku  • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu  • miernik prędkości obrotowej wału pompy  • wyłącznik silnika pojazdu  • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik  • kontrolka włączenia autopompy  • licznik motogodzin-pracy autopompy  W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym  W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:  • sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy  • sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną  • sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy |
|  | Ponadto w przedziale autopompy powinien znajdować się schemat układu wodnego lub wodno- pianowego z oznaczeniem zaworów. |
|  | Urządzenia odcinające (zawory) sterowane elektrycznie bądź pneumatycznie dodatkowo muszą posiadać możliwość sterowania ręcznego. |
|  | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |
|  | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |
|  | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
|  | Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie maksymalnie przy użyciu dwóch zaworów, łatwo dostępnych, bez potrzeby wchodzenia pod spód pojazdu. |
|  | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
|  | Nasady tłoczne i zasilające muszą posiadać odwodnienia . |
|  | Maszt oświetleniowy:  - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,  - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,  - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,  - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,  - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W lub typu LED o łącznej wartości strumienia świetlnego min 30 000 lm, zamontowany na stałe w pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,  - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi elektrycznie  - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania  - zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu  - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu  - oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno  - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55.  **Najaśnice po złożeniu masztu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy w terenie np. obszarach leśnych.** |
|  | Mocowanie aparatów oddechowych jednobutlowych (butle kompozytowe) stosowanych przez Zamawiającego tj. firmy Auer musi być w siedzeniach strażaków, mocowanie musi umożliwiać założenie aparatów bezpośrednio na plecy.  Przetłoczenie zewnętrzne ściany tylnej kabiny w celu umiejscowienia uchwytów na aparaty powietrzne.  Uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska, odblokowanie każdego aparatu musi być indywidualnie. Ponadto musi być zastosowana dźwignia uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu |
| **III.** | **Wyposażenie:** |
| 3.1 | Z przodu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciągu min.7,5 t. z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem |
| 3.2 | Na pojeździe należy zapewnić miejsce na sprzęt zgodnie ze standardem wyposażenia samochodu GBA 2/16 wg wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP z dnia 14 kwietnia 2011 r.. wydanych prze KG PSP. Pojazd musi posiadać uchwyty do mocowania sprzętu.  Montaż poszczególnych elementów wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego odbędzie się w jego siedzibie na koszt Wykonawcy. |
| 3.3 | Pojazd musi posiadać instalacje elektryczne i pneumatyczne oraz hak holowniczy przystosowany do holowania przyczep zgodnie ze świadectwem homologacji z tyłu pojazdu oraz musi być wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu o wytrzymałości, która umożliwia holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. |
| 3.4 | Pojazd musi być wyposażony w hol sztywny przystosowany do oferowanego pojazdu, który umożliwia holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną. |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, |
| 3.6 | Pojazd musi być wyposażony w następujący sprzęt pożarniczy:  1.Węże tłoczne W- 52 odc. 10.  2.Węże tłoczne W-75 odc. 8.  3. Wąż ssawny 110 2,4 m szt. 2  4. Przełącznik 110/75 szt. 1  5. Przełącznik 75/52 szt. 2  6. Przełącznik 52/25 szt. 2.  7. Rozdzielacz kulowy potrójny 75/52-75-52  8. Smok ssawny skośny 110, 9. Pływak z sitem i zatrzaśnikiem  10.Linka asekuracyjna do linii ssawnej  11.Klucz do hydrantu podziemnych.  12.Klucz do hydrantów nadziemnych,.  13.Klucz do łączników szt.2.  14.Klucz do pokryw studzienek.  15.Stojak hydrantowy.  16.Urządzenie do wytwarzania kurtyn wodnych szt. 2  17. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana 10 m.  18. Sito kominowe,  19. Gaśnica ze środkiem gaśniczym 4 kg typu ABC szt.2  Sprzęt, który podlega certyfikacji CNBOP musi posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania. |

* + - 1. **Gwarancja jakości.**
  1. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.
  2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum **24 miesięcznej gwarancji** jakości na pojazd, a w przypadku sprzętu i wyposażenia pojazdu, który jest objęty gwarancją, na okres gwarancji udzielony przez producenta.
  3. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  4. W okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego w ramach ceny oferty, obejmującej dojazd serwisu do OSP w Pszczewie
  5. Zgłaszanie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, faksem lub e-mailem na skrzynkę poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne, pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin, faksem lub e-mailem.
  6. W przypadku stwierdzenia wad lub awarii przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie:

1. **do 72 godzin** od momentu zgłoszenia przy naprawach pojazdu wymagających przyjazdu ekipy serwisowej,
2. **do 5 dni** w przypadku usuwania wad i awarii pojazdu oraz jego wyposażenia.
   1. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do OSP w Pszczewie ul. Strażacka 1 Pszczew jeżeli naprawa nie jest możliwa na miejscu.
   2. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis wykonawcy, autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, zamawiający dopuszcza, aby wykonawca serwisu korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi **mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela**.
   3. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego **oświadczenia producenta/oficjalnego przedstawiciela** o przejęciu obowiązków związanych z serwisem gwarancyjnym (podać nr telefonu i adres poczty elektronicznej) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku takiej sytuacji, warunki gwarancji nie ulegają zmianie.

**3. Wynagrodzenie i warunki płatności.**

3.1. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z **§** 11 Umowy.

3.2. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

**4. Odbiór końcowy.**

4.1. Przedmiotem odbioru końcowego umowy będzie zakres dostawy określony w SIWZ

4.2. Odbiór końcowy wykonanych robót nastąpi, zgodnie z zapisami **§** 9 umowy, na podstawie protokołów technicznych odbioru robót..

4.3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

**5. Ubezpieczenia.**

Zgodnie z zapisami w umowie – § 6 Ubezpieczenia.

**6. Gwarancja i rękojmia.**

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji i wynosi 36 miesięcy.

**7. Umowa.**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz.

**8.** Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez inspektorów nadzoru Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych, w stosunku do tych, o którym mowa w pkt. 1.15. Rozdziału XV siwz.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

............................................. …………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data

Gmina Pszczew

Ul. Rynek 13

66-330 Pszczew

# FORMULARZ OFERTOWY

na

Wykonanie zadania p.n.: **„Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie**

**”**

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA[[1]](#footnote-1)**

**…………………………………………………….………………………………………………….**

NIP: ………………………………… REGON………………………..

Tel.: …………………………………….

Fax: ………………………………………

e-mail: ……………………………………

Osoba reprezentująca Wykonawcę: …………………………………………….

1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej[[2]](#footnote-2) nr: ……………………………………..

1.1 osoba do kontaktu: ………………………………

adres ………………………………………………

e – mail: ...................................................................

telefon: …………………………….........................

fax: ………………………………...........................

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu, nawykonanie zadania p.n.: **„Zakup i dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie”,** oferujemy cenę:

**netto (bez podatku VAT): …………………… zł.**

słownie: ………………………………………………

powiększoną o podatek VAT: ……………………. zł.

słownie: …………………………………………………………………..

**co stanowi cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .................................. zł.**

słownie: …………………………………………………………

1. Powyższa cena obejmuje koszty zakupu i dostawy pojazdu zogdonie wszystkimi wymaganiami i czynnościami określonymi w SIWZ z załącznikami.
2. Zobowiązuję/emy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie **do 24 października 2014 roku**
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczony przez Zamawiającego.
5. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców [[3]](#footnote-3)

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …….. do …….. – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione.
2. Ofertę składamy na ……………………… kolejno ponumerowanych stronach.
3. Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej:

.................................................................................................................................................................

1. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
2. ……………………………………………………………………………………………….. ;
3. ……………………………………………………………………………………………….. ;
4. ……………………………………………………………………………………………….. ;
5. ……………………………………………………………………………………………….. ;

............................................................

*Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

**Załącznik nr 2 do siwz**

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Zakup i dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie”**

**oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :**

**nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

..............................., dn. ...............................

...............................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do siwz**

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Zakup i dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie”**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa **w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych** dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

..............................................................

*(pieczątka wykonawcy)*

„**Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie”**

**Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto | Data wykonania/termin wykonywania | Nazwa i adres zleceniodawcy/odbiorcy |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Uwaga:

Do wykazu wykonanych głównych dostaw należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

*........................, dnia .............................. .........................................................................*

**(podpisy i pieczątka uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)**

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej [[4]](#endnote-1)**

My/Ja, niżej podpisani/y

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie”** w imieniu:

……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….……………

*(pełna nazwa Wykonawcy)*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.)

1. **Składamy listę podmiotów,** razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

................................... dn. ...................... .........................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy



1. **Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

......................................... dn. ............................... …………............................................

podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

*Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia odrębnego oświadczenia*

***Należy wypełnić pkt 1 albo 2 i odpowiednio skreślić***

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

Wzór /projekt/ umowy w sprawie zamówienia publicznego

**UMOWA NR 272. … .2014**

zawarta w dniu ............ 2014 roku w Pszczewie, pomiędzy **Gminą Pszczew** z siedzibą w Pszczewie, przy ulicy Rynek 13, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Pszczew –

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy -

zwaną dalej „zamawiającym”,

a ..........................................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................

w imieniu którego działa:

.....................................................................................

zwanym dalej „wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczewie położonej przy ul. Strażackiej 1, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej **załącznik nr 1** do umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy, stanowiącą **załącznik nr 2** do umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem w szczególności:

1. przeszkolenie użytkowników i obsługi technicznej zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu,
2. pokrycie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie,
3. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych w § 12 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pojazdu na własny koszt i ryzyko oraz do jego ochrony i zabezpieczenia bez dodatkowego wynagrodzenia, do momentu odbioru końcowego przez zamawiającego.
5. Pojazd musi być dostarczony z pełnymi zbiornikami paliwa oraz z zatankowanym pełnym zbiornikiem syntetycznego środka pianotwórczego (pod korek).
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie oprogramowania i aplikacje informatyczne niezbędne do prawidłowego działania urządzeń (o ile wystepują).
7. W okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego wykonawca wykona na swój koszt aktualizację oprogramowania będącego na wyposażeniu pojazdu oraz niezbędne aktywacje wymagane stosowną licencją producenta lub właściciela majątkowych praw autorskich do oprogramowania.
8. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w SIWZ są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w specyfikacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację na zastosowane materiały i urządzenia przez zamawiającego przed ich montażem.
9. Wykonawca oświadcza, że:
10. zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o zapisy SIWZ,
11. nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy,
12. oferowany pojazd, sprzęt i wyposażenie jest zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

**§ 2**

**TERMIN WYKONANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 24 października 2014 roku.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia. Z czynności tych przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru.
3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego. W przypadku nie odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany.

§ 3

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do reprezentowania zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym do podpisywania protokołu odbioru oraz kontaktowania się z wykonawcą jest: ............................................., tel. .....................................
2. W celu kontrolowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający może ustanowić właściwą osobę, o której poinformuje pisemnie wykonawcę.
3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez zamawiającego do wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie wykonawcy lub złożone u osoby wyznaczonej przez wykonawcę.

§ 4

**PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY**

1. Przedstawicielem wykonawcy i uprawnionym do kontaktowania się z zamawiającym jest ..............................................., tel. ............................... .
2. Wykonawca ustanawia na własny koszt i własnym staraniem osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia.

§ 5

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

* + - 1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1. dokonania odbioru przedmiotu umowy,
2. zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
   * + 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
3. zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru,
4. niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego,
5. niezwłocznego usunięcia własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy,
6. udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie obiektu, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy, w szczególności ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów z zakresu bhp, o których mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, w związku z art. 3041 k.p.
8. W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum, to obowiązki ciążące na zamawiającym z zakresu bhp, określone w art. 207 § 2 k.p., będą realizowane zgodnie z treścią art. 304 § 3 k.p. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, przyjmując do realizacji zadania wynikające z art. 3041 k.p., w tym obowiązek przestrzegania w całości postanowień art. 211 k.p.
9. Na wykonawcy spoczywa obowiązek organizacji i przygotowania stanowisk pracy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

**UBEZPIECZENIE WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym przez zatrudnionych pracowników i podwykonawcę.

§ 7

**POJAZD I WYPOSAŻENIE**

* 1. Dostarczony pojazd (wraz z wyposażeniem) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w **2014r.**, nieużywany, wolny od wad materiałowych i prawnych, nadający się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
  2. Dostarczony pojazd oraz elementy systemu oraz jego wyposażenie musi być oznakowane w sposób umożliwiający jego identyfikację, tj. musi posiadać oznaczenie zarówno produktu, jak i producenta oraz zawierać musi wszystkie elementy/akcesoria umożliwiające rozpoczęcie pracy, w tym oprogramowanie, sterowniki, itp.
  3. Sprzęt i wyposażenie pojazdu musi być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad materiałowych i prawnych, nadające się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowane nie wcześniej niż **12 miesięcy** przed ich dostarczeniem, spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zużycia energii wymagane przepisami obowiązującymi prawa oraz wymagania i normy określone w specyfikacji.

**§ 8\***

*(\*niepotrzebne skreślić w przypadku braku podwykonawców*)

**PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie   
   14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Umowa na dostawy z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
5. zakres dostaw powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania dostaw objętych umową,
6. kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
7. termin wykonania dostawy objętych umową,
8. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,
9. w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dostaw zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.
11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
14. Niezależnie od postanowień § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar

**§ 9**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE**

1. Zamawiający dokonana dwóch odbiorów:
2. odbioru techniczno-jakościowego
3. odbioru końcowego.
4. Wykonawca zawiadomi zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem minimum trzydniowym o dacie planowanego odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie zgodnym z otrzymanym zawiadomieniem, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu na nr **95 749 23 12**. Zawiadomienie pisemne należy kierować na adres: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.
5. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie wykonawcy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego oraz odbioru końcowego dokonają przedstawiciele zamawiającego oraz przedstawiciele wykonawcy.
7. Protokół odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony odbioru.
8. W czasie odbioru techniczno-jakościowego przedstawiciele zamawiającego sprawdzą przede wszystkim zgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, jakość wykonania, jego funkcjonowanie, zgodność ilościową wyposażenia oraz kompletność dokumentacji.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad i usterek. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego braków wyposażenia, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach i/lub brakach w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony odbioru. Nie narusza to postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej umowy, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian, zgodnie z zawartym opisem. Również w takim przypadku, zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załącznikach, w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony odbioru. Nie narusza to postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
11. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie zamawiającego, po uprzednim pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego.
12. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony i podpisany przez wszystkie strony odbioru.
13. Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, dla przedstawicieli zamawiającego odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w terminie zgodnym z datą odbioru końcowego. Koszty wszelkich materiałów niezbędnych do szkolenia ponosi wykonawca. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału i podpisany przez wszystkie strony odbioru.
14. Wszelkie koszty związane z odbiorami i szkoleniem, w szczególności: zakwaterowania, wyżywienia, przygotowania dokumentacji, materiałów szkoleniowych i przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie ponosi wykonawca.
15. WYKONAWCA jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w dniu odbioru końcowego:
16. aktualne świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, na dostarczony pojazd i wszystkie osprzęty (o ile będą takowe wymagane)
17. instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim, zawierającą dokładną informację o płynach i materiałach eksploatacyjnych, wraz ze schematami instalacji, w tym instalacji elektrycznej i rysunkami, które będą tak szczegółowe, że umożliwią UŻYTKOWNIKOWI obsługę, konserwację i podstawowe czynności konserwacyjno–naprawcze, w dwóch egzemplarzach pisemnych oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD
18. książki gwarancyjne ze wskazaniem serwisów uprawnionych do napraw pojazdu i jego wyposażenia,
19. komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu,
20. niezbędną dokumentację wyposażenia pojazdu wymagającego rejestracji w UDT.
21. Jeżeli wykonawca nie przekaże zamawiającemu w dniu odbioru końcowego jakiejkolwiek dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych brakach w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony odbioru.

**§ 10**

**WYNAGRODZENIE**

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………… zł brutto, słownie ……………………………….…………… złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest **wynagrodzeniem ryczałtowym**, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wartość materiałów, sprzętu i urządzeń oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem umowy, w tym: należne cła i podatki, koszty transportu i ubezpieczenia, koszty przeszkolenia osób zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z odbiorami i szkoleniem, w szczególności: zakwaterowania, wyżywienia, przygotowania dokumentacji, materiałów szkoleniowych i przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie ponosi wykonawca.
4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich prac i czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie dostawy lub prac objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

**§ 11**

**ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone jednorazowo na podstawie faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Do faktur wystawionych przez wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur dokumentujących należności za wykonanie części zamówienia objętych daną płatnością oraz pisemne oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od wykonawcy należnego każdemu z podwykonawców wynagrodzenia za część wykonaną przez niego w ramach przedmiotu zamówienia, których dotyczy faktura-oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy kwoty należnego podwykonawcom wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawców dostaw. Zapłata należności dla podwykonawców może być dokonywana przez zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz, na rachunki bankowe podane w fakturach podwykonawców, ze skutkiem zwalniającym zamawiającego wobec wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, w części zapłaconej bezpośrednio podwykonawcom, do czego wykonawca upoważnia niniejszym zamawiającego.
5. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego zamawiającego.
6. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a które poniesie zamawiający, obciążają wykonawcę.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Faktura powinna zostać wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Ochotnicza Straż Pożarna Pszczew, Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew, NIP 596 15-64-686

Płatnik: Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, NIP 595 00 07

**§ 12**

**GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY**

1. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.
2. Wykonawca oświadcza, że udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony pojazd, a w przypadku sprzętu i wyposażenia pojazdu, który jest objęty gwarancją, na okres gwarancji udzielony przez producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym od wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
4. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.
6. W okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu telefoniczne wsparcie techniczne, związane z użytkowaniem przedmiotu zamówienia, w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
7. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym i zamontowanym przedmiocie umowy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.
9. W okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego w ramach ceny oferty, obejmującej dojazd serwisu i transport elementów systemu, urządzeń lub wyposażenia do OSP w Pszczewie przy ul. Strażackiej 1, 66-330 Pszczew.
10. Zgłaszanie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez zamawiającego przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, faksem lub e-mailem na skrzynkę poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne, pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin pisemnie, faksem lub e-mailem.
11. W przypadku stwierdzenia wad lub awarii przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie:
12. do 72 godzin od momentu zgłoszenia przy naprawach wymagających przyjazdu ekipy serwisowej, w szczególności dotyczy to naprawy pojazdu,
13. do 5 dni w przypadku usuwania wad i awarii sprzętu/urządzeń oraz pozostałego wyposażenia.
14. Jeżeli naprawa przedmiotu umowy nie będzie możliwa na miejscu, wykonawca dostarczy w kolejnym dniu roboczym nieodpłatnie element/sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub sprzęt o nie gorszej funkcjonalności, pod warunkiem naliczenia kary umownej, określonej w § 13 ust. 1 lit. g. Urządzenia/elementy zastępcze mogą być wprowadzane na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia wady.
15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis wykonawcy, autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, zamawiający dopuszcza, aby wykonawca serwisu korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela.
16. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany jest nie później niż do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego do złożenia **oświadczenia producenta/oficjalnego przedstawiciela** o przejęciu obowiązków związanych z serwisem gwarancyjnym (podać nr telefonu i adres poczty elektronicznej) w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku takiej sytuacji, warunki gwarancji nie ulegają zmianie.
17. Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy po dokonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego sprzętu w okresie 1 roku. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad w terminie **14 dni** od dnia zgłoszenia takiego żądania przez zamawiającego.
18. W razie odrzucenia reklamacji przez wykonawcę, zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie właściwej ekspertyzy. Jeżeli reklamacja zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi wykonawca. Jeśli wyniki ekspertyzy potwierdzą awarię, usterkę wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną.
19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
20. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji, zamawiający ma prawo zlecić naprawę elementu/sprzętu innemu wykonawcy. Wykonawca umowny zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.
21. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia zamawiającego o zmianie adresu siedziby lub nazwy firmy wykonawcy, ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, zawieszeniu działalności, zmianie osób reprezentujących wykonawcą oraz o wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy wykonawca.
22. W sprawach dotyczących gwarancji nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie maja postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w § 9 pkt 13 lit. c i e.
23. W okresie gwarancji wszelkie naprawy przeprowadzane będą na koszt wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem i odbiorem sprzętu do i z naprawy, na warunkach określonych pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.
24. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

**§ 13**

**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
2. za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,
3. za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy
4. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy podczas odbioru końcowego przekraczające 2 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
6. w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej ponad termin, o którym mowa w § 12 ust. 12 lit. a umowy, karę umowną w wysokości 200 zł za każdą godzinę opóźnienia,
7. w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej ponad termin, o którym mowa w § 12 ust. 12 lit. b umowy, karę umowna w wysokości 200 zł za każdą dobę opóźnienia,
8. w przypadku opóźnienia w naprawie lub wymianie wadliwego sprzętu/elementu ponad termin, o którym mowa w § 12 ust. 13 umowy, karę umowna w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
9. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
   * 1. za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
     2. za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
11. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty dofinansowania uzyskanemu przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**§ 14**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1, zamawiający może odstąpić od umowy, w  przypadku kiedy wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy.
3. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.
4. W razie odstąpienia od umowy lub wypowiedzenie umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo dostaw. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy na koszt wykonawcy.
5. Wykonawca zabezpiecza przerwane wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym z zamawiającym na koszt strony, która odstępuje od umowy.

**§ 15**

**ISTOTNA ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
   1. zmiany wynagrodzenia w przypadku odstąpienia na wniosek zamawiającego od wykonania części umowy, ze względu na opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy albo wadliwość dostarczonej części dostawy,
   2. niedostępnością na rynku sprzętu/urządzeń wskazanych przez zamawiającego w specyfikacji, a wynikająca z zaprzestania jego produkcji lub wycofaniem z rynku, zmiany zasad dokonywania odbiorów przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego,
   3. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

* opóźnienia zamawiającego w zakresie dokonywania odbioru,
* z powodu okoliczności lub siły wyższej, której nie można było przewidzieć i zapobiec, pomimo należytej staranności.

**§ 16**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i dla wykonawcy.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:**

1. Załącznik nr 1 –SIWZ zawierająca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-1)