##### Szczegółowy opis

##### przedmiotu zamówienia:

**Wykonanie usług:**

1. zamiatanie chodników i części jezdni, sprzątanie trawników,
2. opróżnianie koszy ulicznych,
3. zimowe utrzymanie chodników,
4. sprzątanie rozjazdów dróg na terenie miasta Świebodzin.
5. **Przedmiotem zamówienia** jest wykonanie następujących usług: zamiatanie chodników i części jezdni, sprzątanie trawników, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie chodników oraz sprzątanie rozjazdów dróg na terenie miasta Świebodzin:
6. **ZESTAWIENIE :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robot** | **Jedno-****stka** | **Ilość jednorazowa** | **Krotność\*** | **Ilość****jednostek****w roku \*\*** |
| 1. | Zamiatanie chodników i części pasa jezdni  | 10m2 | zgodnie z załącznikiem | 222187,2 |
| 2. | Opróżnianie koszy ulicznych | szt. | 150 | zgodnie z załącznikiem | 11284,00 |
| 3. | Zimowe utrzymanie chodników | 10m2 | 29783 | 60R | 178698,00 |
| 4. | Sprzątanie rozjazdów | szt. | 15 | 12R | 180 |

\* krotność – ilość powtarzalnych podstawowych czynności w roku

\*\* ilość jednostek poszczególnych prac uwzględniająca powtarzalność we wskazanym okresie

Oznaczenia:

1R,2R … razy w roku

***Zakres prac w poszczególnych pozycjach:***

**Poz.1. Zamiatanie chodników i części pasa jezdni,**

* sprzątanie mechaniczne bądź ręczne czyszczenie (zamiatanie) całej szerokości chodników (usuwanie piachu, ziemi, odpadów i liści) wraz z 1 m pasem przykrawężnikowym jezdni i zamiataniem ciągów pieszych, zatok postojowych itp., łącznie z bieżącym wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń.

**Zamiatanie pasa przykrawężnikowego jezdni z wywozem zanieczyszczeń także przy chodnikach, które na podstawie przepisów ustawy o porządku i czystości winny być utrzymywane przez właścicieli posesji przyległych bezpośrednio do chodnika,**

- sprzątanie trawników bezpośrednio przylegających do chodników objętych obowiązkiem sprzątania ze śmieci, liści łącznie z bieżącym wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń

* codzienne usuwanie odpadów komunalnych, najczęściej papieru, tworzyw sztucznych, szkła, worków z liśćmi lub śmieciami, pozostawionych przez nieznanych sprawców w pasach drogowych z jednoczesnym, bieżącym wywiezieniem,
* usuwanie chwastów i trawy z utwardzonych części chodników i obrzeża chodnikowego przyjętych do utrzymania, w częstotliwości uniemożliwiającej zarastanie powierzchni ulic, ciągów pieszych i zatok postojowych z jednoczesnym, bieżącym wywiezieniem – według potrzeb,
* usuwanie wyrastającej darni tzn. wycięcie darni i pełne odkrycie krawężnika drogowego i obrzeża chodnikowego z jednoczesnym, bieżącym wywiezieniem – według potrzeb,
* usuwanie ogłoszeń, reklam z drzew, ogrodzeń, lamp ulicznych, murów, rynien, skrzynek gazowych i elektrycznych itp. na zgłoszenie Zamawiającego. Przez pojęcie usuwanie przyjmuje się zerwanie ogłoszenia łącznie z usunięciem po nim pozostających elementów jak pinezki, taśma klejąca, resztki kleju itp.

**UWAGA!**

Wykonawca zobowiązany jest do codziennego usuwania – zbierania wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych, w tym psich odchodów znajdujących się na powierzchniach przyjętych do utrzymania bez względu na dzień tygodnia i obowiązujący w danym dniu harmonogram określający powierzchnie chodników i pasa jezdni do zamiatania.

Załącznik nr 1.

**Poz. 2. Opróżnianie koszy ulicznych**

* opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością zabezpieczającą przed ich przepełnieniem wg wyszczególnionych w załącznikach krotności opróżniania uwzględnionych w harmonogramach tygodniowych i miesięcznych,
* **niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy wykonawca przejmuje stały nadzór nad stopniem zapełnienia koszy na śmieci, opróżnia je w przypadku zapełnienia,**
* mycie i dezynfekowanie koszy minimum 1 raz w miesiącu,
* wymiana uszkodzonych koszy ( przykręcanie, prostowanie, itp.), w miarę potrzeb betonowanie słupków,
* konserwacja - malowanie i naprawa koszy miarę potrzeb na zlecenie Zamawiającego.
* Interwencyjne sprzątanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, wokół koszy w niedziele i święta (maksymalnie 10 razy w roku) np. w okresie świąt, festynów, imprez miejskich itp., na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
* sprzątanie terenu wokół koszy,
* wywóz nieczystości i utylizacja.

Załącznik nr 2.

**Poz. 3. Zimowe utrzymanie chodników:**

* odśnieżanie mechaniczne lub ręczne chodników *obejmuje min. ¾ powierzchni chodnika z pozostawieniem odgarniętego śniegu przy krawędzi chodnika.*

 ***W przypadku usunięcia śniegu z mniejszej powierzchni chodnika zamawiający dokona płatności za rzeczywiste metry wykonanej pracy (odśnieżonej i posypanej powierzchni),***

* posypywanie mechaniczne chodników piaskiem lub piaskiem z solą będzie prowadzone celem nadania szorstkości nawierzchni oraz usunięcia gołoledzi i zlodowaceń; parametry wykorzystywanych środków zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960),
* wykonawca świadczący usługę zobowiązany jest do monitorowania prognozy pogody pozwalającej przewidzieć zjawiska zimowe w celu podejmowania niezwłocznego i skutecznego odśnieżania miasta i zwalczania śliskości zimowej, w przypadku opadów śniegu w czasie max. 60 minut od momentu ustąpieniazjawiska atmosferycznego, z zastrzeżeniem, że śnieg na chodnikach nie może zalegać dłużej niż do 3 godz. od ustania opadów , a gołoledź (śliskość zimowa) ma być usuwana bezzwłocznie od momentu wystąpienia,
* w przypadku wystąpienia ciągłych, nieprzerwanych opadów śniegu ( pow. 2 godz.), odśnieżanie chodników winno być prowadzone w sposób zapewniający drożność chodników,
* miejsca o szczególnym znaczeniu takie jak: rejony szkół, przedszkoli oraz miejsca o dużym natężeniu ruchu powinny być monitorowane ze szczególną uwagą i posypywane piaskiem w pierwszej kolejności,
* wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszych bez względu na dzień tygodnia i godzinę,
* w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie,
* w przypadku braku pokrywy śnieżnej należy utrzymywać porządek i czystość wg parametrów oczyszczania obowiązujących w okresie letnim (w zakresie, na jaki pozwolą warunki atmosferyczne),
* wykonawca jest zobowiązany do monitorowania i kontrolowania stanu nawierzchni pasa jezdni, chodników na obsługiwanych trasach i przekazywanie bieżącej informacji o sytuacji na chodnikach zamawiającemu,
* wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowych, pełno tygodniowych dyżurów przez pracowników w celu obsługi bazy technicznej gwarantującej sprawne i skuteczne przystąpienie do usuwania skutków zimy (odśnieżania i zwalczania śliskości),
* wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowej, pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu, do zapewnienia potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego niezbędnych do prawidłowego utrzymania chodników,
* wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia materiałów do zwalczania gołoledzi (zakup, załadunek, transport i składowanie),
* na wykonawcy ciąży obowiązek rozwiezienia, rozstawienia i zwiezienia skrzyń na piasek w miejscach głównych ciągów pieszych wg ustalonych w harmonogramie prac na dany miesiąc,
* wykonawca ma zabezpieczyć gotowość sprzętu wraz z obsługą gwarantującą usunięcie śliskości z chodników,

Załącznik nr 3.

**Poz. 4. Sprzątanie rozjazdów** obejmuje:

* sporządzenie miesięcznych harmonogramów prac w zakresie utrzymania czystości rozjazdów (tzw. „martwy punkt na skrzyżowaniach”),
* zamiatanie rozjazdów zgodnie z harmonogramem oraz usuwanie piasku i nieczystości oraz ich wywóz i utylizacja.

Załącznik nr 4.

**W załączeniu:**

**Szczegółowe przedmiary i krotności świadczonych usług zawarte w ww. załącznikach**

…………………………………