**SPECYFIKACJA urządzenia wielofunkcyjnego mono (3 szt.)**

**Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.**

**Parametry minimalne wymagane przez Najemcę:**

**poniższy opis zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do sprzętu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wynajmujący może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się równoważnymi lub lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.**

1. Prędkość drukowania (mono) A4: 30 str./min.;
2. Czas nagrzewania: 14 s.
3. Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi
4. Rozdzielczość interpolowana: 9600 x 600 dpi
5. Procesor: 1,4 GHz
6. Interfejsy: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0 (urządzenie), USB 2.0 (host)
7. Pamięć: 5 GB
8. Twardy dysk: 500 GB
9. Złącze wifi w standardzie
10. Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , 10-calowy
11. Kolorowe skanowanie sieciowe
12. Pojemność podajnika dokumentów: 150 ark. (80 g/m2)
13. Prędkość skanowania: 200 str./min.
14. Kasety na papier: na 550 ark. (80 g/m2)
15. Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – A3
16. Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 300 g/m2
17. Maksymalna gramatura dla wydruków w dupleksie: 256 g/m2 (z kaset i podajnika bocznego)
18. Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 55 – 300 g/m2 i formaty A6-A3 oraz użytkownika od 90 x 140 mm do 305 x 457 mm; obsługa druku banerowago do 305 x 1300 mm
19. Sortowanie z przesunięciem przy pobieraniu papieru z jednego źródła
20. Pojemność tacy odbiorczej: 250 ark. (80 g/m2)
21. Wbudowany moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF
22. Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, .pptx, . docx
23. Kopiowanie ciągłe: 1 – 9999
24. Czas uzyskania pierwszej kopii – 4,5 s.
25. Możliwość podglądu prac kopiowania / skanowania na panelu sterowania z możliwością edycji (zmiana kolejności stron, obracanie stron, usuwanie stron, strefowe usuwanie treści) przed zatwierdzeniem pracy
26. Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk, TWAIN
27. Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, docx, xlsx, JPEG, Compact PDF
28. Pomijanie pustych stron przy skanowaniu
29. Podział skanowanego dokumentu na oddzielne pliki o określonej ilości stron
30. Możliwość założenia 1000 folderów użytkowników na twardym dysku
31. Funkcja wydruku podążającego dla 5 urządzeń
32. Wbudowany czytnik NFC
33. Obsługiwane protokoły: TCP/IP, LPR, LPD, IPP1.0, Raw Port 9100, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0), http, FTP, SMTP, POP3, SSL, TLS, SNMP v3
34. Możliwość drukowania z chmury i skanowania do chmury. Obsługa OneDrive, Box, GoogleDrive, Sharepoint online
35. Możliwość zapisania 48 programów prac
36. Drukowanie z urządzeni mobilnych pracujących na systemach iOS i Android, obsługa AirPrint
37. Obsługa Google Cloud Print ver. 2.0
38. Skanowanie wizytówek do formatu .vcf
39. Obsługa LDAP i Active Directory
40. Szyfrowanie danych za pomocą AES 256 bit
41. Nadpisywanie danych na twardym dysku do 10 razy
42. Zdalny panel – panel urządzenia może być wyświetlony na ekranie komputera z możliwością wprowadzani a wszystkich ustawień, które będą miały zastosowanie w urządzeniu