**SPECYFIKACJA fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego mono (3 szt.)**

**Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.**

**Parametry minimalne wymagane przez Najemcę:**

**poniższy opis zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do sprzętu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wynajmujący może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się równoważnymi lub lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.**

1. Prędkość drukowania mono A4: 30 str./min.;
2. Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów
3. Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi
4. Pamięć: od 2,048 MB
5. Twardy dysk: od 320 GB
6. Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , od 10-cali,
7. Kolorowe skanowanie sieciowe,
8. Prędkość skanowania w trybie dwustronnym: od 180 str./min.
9. Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 300 g/m2
10. Co najmniej 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda i obsługujące format papieru od A4– A3 każda,
11. Moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF,
12. Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, docx,
13. Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk,
14. Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, docx, xlsx, JPEG,
15. Możliwoć obsługi LDAP i Active Directory,
16. Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców,
17. Języki opisu strony: PCL6, Adobe PostScript3,
18. Obsługiwane protokoły: TCP/IP, LPR, LPD, IPP1.0, Raw Port 9100, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0), http, FTP, SMTP, POP3, SSL, TLS, SNMP v3