**FORMULARZ TECHNICZNY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania wraz z pełną obsługą serwisową oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem dostawy papieru”

Wynajmujący:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego   
   w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wynajmującego”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wynajmującego”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Najemcę:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Najemcę (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do sprzętu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry wymagane KOLOR** | | |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Najemcę** | **Parametry oferowane przez Wynajmującego** |
| **1.** | **Prędkość drukowania w kolorze** **i** **mono A4: 30 str./min.** |  |
| **2.** | **Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów,** |  |
| **3.** | **Rozdzielczość: optyczna 1200 x 1200 dpi**, |  |
| **4.** | **Pamięć : od 2,048 MB,** |  |
| **5.** | **Twardy dysk: od 320 GB** |  |
| **6.** | **Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , od 9,5” -cali,** |  |
| **7.** | **Prędkość skanowania w trybie dwustronnym: od 180 str./min.** |  |
| **8.** | **Co najmniej 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda i obsługujące format papieru od A4– A3 każda,** |  |
| **9.** | **Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: od 60 – do 300 g/m2,** |  |
| **10.** | **Moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF,** |  |
| **11.** | **Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk,** |  |
| **12.** | **Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, szyfrowany PDF, XPS, pptx, docx, xlsx, JPEG, , przeszukiwalny PDF,** |  |
| **13.** | **Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców,** |  |
| **14.** | **Języki opisu strony: PCL6, Adobe PostScript3,** |  |
| **15.** | **Interfejsy:** **USB 2.0 (urządzenie), USB 2.0 (host) 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T,** |  |

**Kserokopiarka kolor:**

**- producent: ………………………………………………….**

**- model:              ……………………………………………………**

**- typ:     ……………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry wymagane MONO** | | |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Najemcę** | **Parametry oferowane przez Wynajmującego** |
| **1** | **Prędkość drukowania mono A4: 30 str./min.;** |  |
| **2** | **Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów** |  |
| **3** | **Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi** |  |
| **4** | **Pamięć: od 2,048 MB** |  |
| **5** | **Twardy dysk: od 320 GB** |  |
| **6** | **Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , od 9,5”-cali,** |  |
| **7** | **Kolorowe skanowanie sieciowe** |  |
| **8** | **Prędkość skanowania w trybie dwustronnym: od 180 str./min.** |  |
| **9** | **Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 300 g/m2** |  |
| **10** | **Co najmniej 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda i obsługujące format papieru od A4– A3 każda,** |  |
| **11** | **Moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF,** |  |
| **12** | **Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, docx,** |  |
| **13** | **Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk,** |  |
| **14** | **Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, docx, xlsx, JPEG,** |  |
| **15** | **Możliwość obsługi LDAP i Active Directory,** |  |
| **16** | **Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców,** |  |
| **17** | **Języki opisu strony: PCL6, Adobe PostScript3,** |  |
| **18** | **Obsługiwane protokoły: TCP/IP, LPR, LPD, IPP1.0, Raw Port 9100, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0), http, FTP, SMTP, POP3, SSL, TLS, SNMP v3** |  |

**Kserokopiarka nono:**

**- producent: ………………………………………………….**

**- model:              ……………………………………………………**

**- typ:     ……………………………………………………**

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………

(podpis pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego)