**SPECYFIKACJA fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor (1 szt.)**

**Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.**

**Parametry minimalne wymagane przez Najemcę:**

**poniższy opis zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do sprzętu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wynajmujący może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się równoważnymi lub lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.**

1. **Prędkość drukowania w kolorze** **i** **mono A4: 30 str./min.**
2. **Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów,**
3. **Rozdzielczość: optyczna 1200 x 1200 dpi**,
4. **Pamięć : od 2,048 MB,**
5. **Twardy dysk: od 320 GB**
6. **Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , od 9,5” -cali,**
7. **Prędkość skanowania w trybie dwustronnym: od 180 str./min.**
8. **Co najmniej 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda i obsługujące format papieru od A4– A3 każda,**
9. **Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: od 60 – do 300 g/m2,**
10. **Moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF,**
11. **Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk,**
12. **Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, szyfrowany PDF, XPS, pptx, docx, xlsx, JPEG, , przeszukiwalny PDF,**
13. **Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców,**
14. **Języki opisu strony: PCL6, Adobe PostScript3,**
15. **Interfejsy:** **USB 2.0 (urządzenie), USB 2.0 (host) 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T,**
16. **Obsługiwane protokoły i porty: TCP/IP(IPv4, IPv6), LPR, Raw Port 9100, IPP1.0, FTP, HTTP, SMB, POP3, SMTP, SSL, TLS, SNMP V1, SNMP V3**