**SPECYFIKACJA fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego mono (3 szt.)**

**Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.**

**Parametry minimalne wymagane przez Najemcę:**

**poniższy opis zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do sprzętu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wynajmujący może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się równoważnymi lub lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.**

1. **Prędkość drukowania mono A4: 30 str./min.;**
2. **Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów**
3. **Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi**
4. **Pamięć: od 2,048 MB**
5. **Twardy dysk: od 320 GB**
6. **Panel sterowania: dotykowy, kolorowy , od 9,5”-cali,**
7. **Kolorowe skanowanie sieciowe,**
8. **Prędkość skanowania w trybie dwustronnym: od 180 str./min.**
9. **Obsługiwana gramatura papieru w kasetach: 60 – 300 g/m2**
10. **Co najmniej 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda i obsługujące format papieru od A4– A3 każda,**
11. **Moduł OCR pozwalający skanować do formatów .xlsx, .docx,. pptx, przeszukiwalny PDF,**
12. **Wydruk plików z nośnika pamięci USB, w tym plików PDF, JPEG, TIFF, .xlsx, docx,**
13. **Skanowanie do e-maila, FTP, SMB, do nośnika pamięci USB, na pulpit, na twardy dysk,**
14. **Możliwość skanowania do: TIFF, JPEG, PDF, szyfrowany PDF, XPS, przeszukiwalny PDF, docx, xlsx, JPEG,**
15. **Możliwoć obsługi LDAP i Active Directory,**
16. **Możliwość instalacji aplikacji zewnętrznych dostawców,**
17. **Języki opisu strony: PCL6, Adobe PostScript3,**
18. **Obsługiwane protokoły: TCP/IP, LPR, LPD, IPP1.0, Raw Port 9100, SMB (v1.0, v2.0, v2.1, v3.0), http, FTP, SMTP, POP3, SSL, TLS, SNMP v3**