**FORMULARZ TECHNICZNY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ***„Zestaw urządzeń do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej w kolorze z dostawą dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Świebodzinie”***

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do sprzętu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

**Urządzenie monochromatyczne, jedna sztuka, o minimalnych funkcjach i parametrach technicznych:**

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.**  | **Drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentacji czarnobiałej do formatu A0+;**  |  |
| **2.** | **Skanowanie dokumentacji kolorowej do formatu A0+;** |  |
| **3.** | **Prędkość druku monochromatycznego co najmniej 1.5 x A0/min;** |  |
| **4.** | **Rozdzielczość druku min. 1200x600 dpi;** |  |
| **5.** | **Rodzaje mediów: (papier, kalka, folia);** |  |
| **6.** | **Urządzenie musi pozwalać na podanie oryginałów do kopiowania i skanowania;** |  |
| **7.** | **Panel dotykowy kolorowy od sterowania urządzeniem;** |  |
| **8.** | **Wbudowany w panel operatora port USB umożliwiający bezpośredni wydruk prac czarno-białych z pamięci USB;** |  |
| **9.** | **Skalowanie przy kopiowaniu: do formatu standardowego oraz skalowanie w zakresie 25%-400% z krokiem kalibracyjnym 0,1% definiowanym z poziomu obsługi operatora;** |  |
| **10.** | **Dokładność linii 1:1 poniżej 0,3%;** |  |
| **11.** | **Skanowanie do pamięci USB na wbudowany w panel operatora port USB;** |  |
| **12.** | **Prędkość skanowania w trybie kolorowym nie mniejsza niż 1,5 m/min;** |  |
| **13.** | **Prędkość skanowania w trybie czarno-białym nie mniejsza niż 4,5 m/min;** |  |
| **14.** | **Formaty danych: TIFF, PDF/A, JPEG, wielostronicowe pliki TIFF& PDF/A;** |  |
| **15.** | **Możliwość podglądu skanu na panelu dotykowym;** |  |
| **16.** | **Poziom hałasu w trybie uśpienia nie większy niż 40 dB; w trybie druku nie większy niż 80 dB;** |  |
| **17.** | **Urządzenie musi być fabrycznie nowe – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenie fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego;** |  |
| **18.** | **Urządzenie powinno mieć możliwość jednoczesnego drukowania i przetwarzania zadań kopiowania lub skanowania;** |  |
| **19.** | **Urządzenie ma być wyposażone we wbudowany polskojęzyczny, wielodotykowy panel operatorski urządzenia. Wszelkie komunikaty urządzenia (np. o błędach w urządzeniu), wyświetlane informacje o stanie w zakresie informacji o założonych nośnikach (rozmiar, rodzaj), obciążeniu modułu drukującego (zadania oczekujące na wydruk, nazwa użytkownika), stanie urządzenia (drukowanie, wolne) muszą być w języku polskim;** |  |
| **20.** | **Urządzenie musi posiadać 2-rolkowy podajnik automatyczny z automatycznym obcinaniem.** |  |
| **21.**  | **Automatyczne rozpoznawanie szerokości oryginału i automatyczny wybór rolki.** |  |
| **22.**  | **Natychmiastowa gotowość urządzenia do drukowania lub kopiowania przy zmianie typu mediów: papieru na folię i odwrotnie;** |  |
| **23.** | **Urządzenie musi być wyposażone w pełny pojemnik z tonerem.** |  |
| **24.** | **Wraz z urządzeniem dostarczone muszą być 4 rolki papieru o min. długości 150 m i szerokości 841 mm ( 2 rolki) oraz 610 mm ( 2 rolki)** |  |

**- producent: ………………………………………………….**

**- model:              ……………………………………………………**

**- typ:     ……………………………………………………**

**b) Atramentowy ploter kolorowy, jedna sztuka**

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.**  | **Drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentacji kolorowej do formatu A0+;,**  |  |
| **2.** | **Urządzenie zapewniające jakość wydruku min. 1200x1200 dpi;** |  |
| **3.** | **Urządzenie wykorzystujące technologię druku w postaci min. 4 kolorów, gwarantujące minimalną szerokość linii 0,02 mm, zapewniające dokładność jej odwzorowania ±0,1% lub mniej;** |  |
| **4.** | **Posiadające 5 zbiorników z atramentem;** |  |
| **5.** | **Obsługujące maks. szerokość papieru - 914mm (36 cali);** |  |
| **6.** | **Posiadające standardową ilość pamięci RAM - 2 GB, dysk twardy – min. 320 GB (zaszyfrowany);** |  |
| **7.** | **Obsługujące automatyczne ładowanie papieru z roli, posiadające dwie rolki na papier;** |  |
| **8.** | **Posiadające interfejs 10/100/1000Base-TX, USB 2.0;** |  |
| **9.** | **Umożliwiające drukowanie - papier zwykły (rola A0) z prędkością min 90 sekund / A0;** |  |
| **10.** | **Wyposażone standardowo w komplet atramentów startowych wraz z dostarczeniem kompletu atramentów/ tuszy o maksymalnej dostępnej pojemności dla zaoferowanego urządzenia.**  |  |

**- producent: ………………………………………………….**

**- model:              ……………………………………………………**

**- typ:     ……………………………………………………**

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………

(podpis pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Administratorem danych jest Starosta Powiatu Świebodzińskiego. Siedziba Starostwa Powiatowego w Świebodzinie: ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@powiat.swiebodzin.pl lub 4CS Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdziesz na [www.swiebodzin.pl](http://www.swiebodzin.pl)