Świebodzin dn. 26.02.2016 r.

PEZ.272.1.2.2016.BN

**Wszyscy wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu przetargowym**

 W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304F ul. Wojska Polskiego w m. Zbąszynek” Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe w Świebodzinie odpowiada:

1. Poz. 5 przedmiaru robót – zabezpieczenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie budowy – proszę podać ilość drzew i krzewów oraz sposobu zabezpieczenia.

**Ad1:** W celu zabezpieczenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie budowy należy stosować się do zapisów specyfikacji technicznej D-01.02.01a. Drzewa i krzewy niepodlegające wycięciu i podlegające ochronie na terenie budowy wskazano w części Projektu Budowlanego oraz na załącznikach graficznych.

1. Poz. 21 przedmiaru robót – przebudowa kwietnika. Proszę określić sposób przebudowy – grubość ławy betonowej, podbudowy, rodzaju kostki kamiennej, ilość.

**Ad2:** Przebudowę kwietnika należy wykonać jako dowiązanie do stanu istniejącego (części kwietnika niepodlegającej przebudowie) z kostki kamiennej z rozbiórki części podlegającej przebudowie. Ławę wykonać jako kontynuację ławy istniejącej z betonu min. C 8/10. Wykonawca po demontażu zaproponuje rozwiązanie przebudowy i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Długość rozbieranego obramowania ok. 5,2 m, długość odbudowy po nowej trasie ok. 3,7 m.

1. Poz. 22 przedmiaru robót – wskazano, że zdemontowany słup należy przekazać Orange Polska S.A. czy właściciel sam we własnym zakresie odbierze słup i jego elementy konstrukcyjne? Proszę o wskazanie miejsca odwozu zdemontowanego kwietnika oraz śmietników.

**Ad3:** Należy przyjąć iż zdemontowany słup wraz z podporą trzeba będzie przewieźć w miejsce wskazane przez przedstawiciela właściciela tj. Orange Polska S.A w trakcie budowy. Zdemontowany kwietnik oraz śmietniki należy odwieźć na plac przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku tj. pod adres ul. Rynek 1.

1. Poz. 23 przedmiaru robót – transport materiału z rozbiórek na miejsce wskazane przez Inwestora. Proszę określić miejsce docelowe.

**Ad4:** Miejsce, na które należy dowieźć materiały z rozbiórek to teren przy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku odległość około 2-3km.

1. Poz. 26-27 przedmiaru robót – wykopy ręczne i mechaniczne z transportem na składowisko Wykonawcy – grunt na odkład. Czy grunt może zostać ponownie wbudowany?

**Ad5:** Grunt zakwalifikowano jako niebudowlany i nie należy go ponownie wbudowywać.

1. Poz. 29 przedmiaru robót – wykop i transport materiału z dokopu na teren inwestycji. Miejsce wydobycia materiału z dokopu znajduje się na terenie inwestycji czy należy transportować materiał z innego miejsca?

**Ad6:** Miejsce wydobycia (pozyskania) gruntu jest indywidualnym miejscem pozyskiwania gruntu przez wykonawcę i znajduje się ono poza terenem inwestycji.

1. Poz. 57 przedmiaru robót – Demontaż istn. Znaków wraz z montażem w nowej lokalizacji. Proszę wskazać lokalizację oraz miejsce docelowe składowania zdemontowanych elementów.

**Ad7:** Demontaż istn. znaków wraz z montażem w nowej lokalizacji należy wykonać zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu stanowiącym integralną część dokumentacji projektowej, a likwidowane znaki przewieźć na plac przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku tj. pod adres ul. Rynek 1.

1. Poz. 58-60 przedmiaru robót – Krawężniki Kamienne. Czy projektant założył krawężniki cięte czy łupane?

**Ad8:** Należy stosować krawężniki cięte.

1. Poz. 64 przedmiaru robót – nasadzenia 35 szt. drzew. Proszę podać gatunek drzew oraz wysokość minimalną.

**Ad9:** Należy nasadzić drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia min. 8 cm mierzonym na wysokości 100cm.

 /-/ Z up. Starosty

 Bogdan Nowakowski

Naczelnik Wydziału Zarządzania
Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych