Załącznik nr 1 do umowy

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonie zimowym 2016/2017. W ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań:

1. Przygotowanie mieszanki do posypywania, tj. zakup soli i piasku i wymieszanie jej, hałdowanie i zabezpieczenie;
2. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów);
3. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania (szerokość odśnieżania nie mniej niż 2,5m) i posypywania.
4. Przegląd i konserwacja posypywarek i pługów przed sezonem zimowym wraz z uzupełnieniem części wyszczególnionych poniżej w punkcie 4.
5. Interwencyjne odśnieżanie (przy dużych opadach śniegu) – dodatkowy sprzęt.

Wywóz śniegu z ulic – dodatkowy sprzęt.

1. Mycie, oczyszczenie, konserwacja i odstawienie sprzętu na miejsce magazynowania po sezonie zimowym.
2. Pozimowe sprzątanie.

**1. Przygotowanie mieszanki do posypywania, tj. zakup soli, wymieszanie, hałdowanie, zabezpieczenie**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego obejmować będzie przygotowanie mieszanki do posypywania tj. zakup piasku i soli wymieszanie hałdowanie i zabezpieczenie.

Wykonawca zapewni zleconą ilość soli i piasku na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w ciągu sezonu zimowego 2016/2017. Materiały stosowane w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017, będą składowane na placu składowym udostępnionym przez Zamawiającego, a ich wykorzystywanie powinno się odbywać zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska określonymi przepisami prawa. Materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje, atesty itp.).

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu **200 Mg** soli. Wykonawca wykona wymieszanie zakupionych materiałów z materiałem znajdującym się na placu zamawiającego.

Łączna ilość materiału planowana jest na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonie zimowym 2016/2017 ok. 1000 Mg w tym 200 Mg soli zakupionej przez Wykonawcę i ok 800 Mg mieszanki będącej na placu Zamawiającego.

Zabezpieczenie mieszanki polegać będzie na przykryciu materiału plandeką będącą własnością Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą ilości materiału   
oraz dowody ich zakupu i tonażu (np. druki WZ itp.). Po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego ilości materiału przygotowanego przez Wykonawcę zostanie wystawiona faktura Vat.

Za przygotowanie mieszanki do posypywania, tj. zakup soli i piasku i wymieszanie, hałdowanie, zabezpieczenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie – określone w formularzu oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

**2. Gotowość do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów)**

Wykonawca wyraża gotowość do świadczenia usług. Wykonawca będzie prowadził obserwacje stanów pogody oraz dziennik zawierający rejestrację temperatury powietrza i opadów w ciągu doby, mierzonych w odstępach sześciogodzinnych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do wykonywania usługi (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów) wynagrodzenie za każdą godzinę pozostawania w gotowości poza godzinami pracy sprzętu w zestawieniu miesięcznym według formularza oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe (fakturowanie) - wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Protokół odbioru powinien być sporządzony, jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin w ciągu miesiąca z podziałem na rodzaj pełnionych dyżurów oraz panujące w tym czasie warunki pogodowe.

W godzinach pracy Zamawiającego poszczególne zlecenia dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 będą akceptowane i weryfikowane przez wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. **W przypadku, kiedy Zamawiający zadecyduje o konieczności rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg powiatowych czas reakcji od telefonu Zamawiającego do wyjazdu Wykonawcy powinien wynosić maksymalnie do …. godzin.**

Przewidywane 3000 godzin gotowości do wykonywania usług.

**3. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania (szerokość odśnieżania nie mniej niż 2,5m) i posypywania.**

Wykonawca będzie świadczył usługę z wykorzystaniem materiału (mieszanki piasku i soli) składowanego na placu Zamawiającego i sprzętu, będącego w dyspozycji Wykonawcy oraz sprzętu będącego w dyspozycji Zamawiającego – 3 zestawy, w tym każdy wyposażony w pług i piaskarkę (2 pługi odśnieżne Zamawiającego, 1 pług odśnieżny Wykonawcy, 2 piaskarki Zamawiającego Ozamet OZA-P4, 1 piaskarka Zamawiającego Schmidt Stratos Basic 50 WCXN).

Przewidywana ilość godzin pracy: ok. 1200 godzin w ciągu całego sezonu zimowego 2016/2017.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika, w którym odnotowywane będą warunki pogodowe na dany dzień, wyjazdy, trasy, kilometry, czas pracy, objazdy, zgłoszenia, podjęte działania.

Zakres dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2016/2017 przedstawia mapka – stanowiąca **załącznik nr 3 do SIWZ** oraz wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem w danym standardzie – stanowiący **załącznik nr 4 do SIWZ**.

**Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych – opis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu,**  **w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)** | |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana (jezdnia posypana) na:   * skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej, * skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, * odcinkach o pochyleniu >4%, * przystankach autobusowych   - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz.  - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych  do 6 godz.  - zaspy, języki śniegowe mogą występować lokalnie  do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2:  - gołoledzi do 5 godz.  - szronu do 5 godz.  - szadzi do 5 godz.  - śliskości pośniegowej do 6 godz.  - lodowicy do 5 godz. |
| 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz.  - śnieg zajeżdżony może występować  - języki śnieżne mogą występować  - zaspy mogą występować do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach ustalonych:  - gołoledzi do 8 godz.  - śliskości pośniegowej do 10 godz.  - lodowicy do 8 godz. |

Wykonawca wyposaży każdego operatora w telefon komórkowy.

Wykonawca zgodnie z danym standardem zimowego utrzymania dróg posypie miejsca takie jak: strome podjazdy, odcinki wlotowe dróg podporządkowanych do skrzyżowań z drogami z pierwszeństwem przejazdu, przejścia dla pieszych znajdujące się w obrębie skrzyżowań, mieszanką soli i piasku. Odśnieżaniu i posypywaniu podlega nie tylko tor ruchu pojazdu, ale w przypadku skrzyżowań, również odcinki dróg wlotowych krzyżujących się w ramach jednego skrzyżowania z drogami z pierwszeństwem przejazdu, co ma zapobiec powstawaniu zwałów śniegu w miejscach skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Drogi wlotowe powinny być odśnieżane na odcinku 20 metrów. Odśnieżaniu podlegają również zatoki autobusowe, pasy włączeń i wyłączeń, które muszą być odśnieżane przez Wykonawcę w ramach odśnieżania drogi, na której się znajdują.

Świadczenie usług za pomocą piaskarek obejmuje:

- bieżącą obsługę powierzonych piaskarek – własność Zamawiającego (obsługa techniczna zgodnie z instrukcją obsługi, zakup paliwa i oleju),

- obsługę pługów odśnieżnych,

- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy,

- załadunek piaskarek mieszanką,

- wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi: [D-10.10.01b](file:///D:\Specyfikacje%20-%201\wersja%20ele\D101001b.htm) Odśnieżanie drogi, [D-10.10.01c](file:///D:\Specyfikacje%20-%201\wersja%20ele\D101001c.htm) Zwalczanie śliskości zimowej na drodze.

W przypadku awarii sprzętu będącego własnością Zamawiającego wynikającej z niezawinionej przez Wykonawcę eksploatacji koszty jego naprawy pokryje Zamawiający.

W przypadku awarii wynajmowanego sprzętu, która uniemożliwia jego wykorzystanie przy zimowym utrzymaniu dróg, Wykonawca zapewni sprzęt na zastępstwo na własny koszt.

Samochody powinny być wyposażone w czołownice.

W godzinach pracy Zamawiającego poszczególne zlecenia dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 będą akceptowane i weryfikowane przez wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. **W przypadku, kiedy Zamawiający zadecyduje o konieczności rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg powiatowych czas reakcji od telefonu Zamawiającego do wyjazdu Wykonawcy powinien wynosić maksymalnie do …… godzin.**

Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe (fakturowanie) - wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru powinien być sporządzony, jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy danego sprzętu (zestawu składającego się z pługa odśnieżnego i piaskarki) w ciągu miesiąca. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prowadzenie zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania i posypywania wynagrodzenie za godzinę pracy określone w formularzu oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

**4. Przegląd i konserwacja posypywarek i pługów przed sezonem zimowym:**

Przeglądy posypywarek obejmować powinny następujące czynności:

- sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, wymiana filtru oleju hydraulicznego, ewentualne uzupełnienie stanu oleju,

- kontrola instalacji elektrycznej, styków i połączeń oraz przeprowadzanie ich konserwacji,

- pomiary kontrolne obrotów taśmy i talerza oraz przeprowadzanie ich konserwacji,

- kontrola ustawienia klapy dozującej i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie naciągu taśmy podającej i ewentualna korekta,

- sprawdzenie luzu kolumny koła i piasty koła, ewentualnie przegląd silnika lub układu zasilania hydraulicznego,

- smarowanie wszystkich punktów smarowniczych oraz nakrętek kół,

- przegląd, serwis, silników napędowych piaskarek z osprzętem wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych,

- uzupełnienie powłok malarskich

Przeglądy pługów obejmować powinny następujące czynności:

- sprawdzenie szczelności siłowników;

- kontrola instalacji elektrycznej, styków i połączeń oraz przeprowadzanie ich konserwacji,

- smarowanie wszystkich punktów smarowniczych, sworzni itp.,

- przegląd i uzupełnienie powłok malarskich,

- wymiana lemieszy gumowych.

Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę przeglądu, konserwacji posypywarek przed sezonem zimowym, na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przegląd posypywarek przed sezonem zimowym wynagrodzenie określone w formularzu oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

**5. Interwencyjne odśnieżanie (przy dużych opadach śniegu) – dodatkowy sprzęt.**

**Wywóz śniegu z ulic – dodatkowy sprzęt.**

W przypadku dużych opadów śniegu Wykonawca powinien dysponować:

- ładowarką o pojemności łyżki minimum 1 m³,

- ładowarką o pojemności łyżki minimum 3 m³,

- samochodem samowyładowczym o ładowności minimum 6 ton,

Przewidywana ilość godzin pracy: ok. 1000 godzin w ciągu całego sezonu zimowego 2016/2017.

Poszczególne zlecenia dotyczące interwencyjnego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 będę akceptowane i weryfikowane przez wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe (fakturowanie) - wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru powinien być sporządzony, jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy danego sprzętu w ciągu miesiąca. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prowadzenie interwencyjnego zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania i wywozu śniegu wynagrodzenie za godzinę pracy określone w formularzu oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

**W przypadku, kiedy Zamawiający zadecyduje o konieczności rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg powiatowych czas reakcji od telefonu Zamawiającego do wyjazdu Wykonawcy powinien wynosić maksymalnie do ……. godzin.**

**6. Mycie, oczyszczenie, konserwacja i odstawienie sprzętu na miejsce magazynowania   
po sezonie zimowym.**

Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wymycia, oczyszczenia, konserwacji i odstawienia sprzętu na miejsce magazynowania do 2 tygodni po zakończeniu sezonu zimowego 2016/2017.

**7. Pozimowe sprzątanie:**

Szczegółowe zasady prowadzenia zimowego utrzymania dróg oraz ich zakres podane zostały w Specyfikacjach Technicznych – stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że do zimowego utrzymania dróg powiatowych zalicza się również pozimowe oczyszczenie ulic oraz pozimowe oczyszczenie nawierzchni obiektów mostowych. W zakres pozimowego sprzątania wchodzi także oczyszczenie stref przykrawężnikowych i dylatacji na obiektach mostowych nad autostradą A2 i drogą ekspresową S3 (łącznie 6 obiektów).

Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę pozimowego sprzątania, na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za pozimowe sprzątanie wynagrodzenie określone w formularzu oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca musi dysponować odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną kadrą, jak również niezbędnymi środkami transportowo-sprzętowymi i możliwością zakupu materiałów uszorstniających niezbędnych do prawidłowego wykonania zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**Obowiązki stron:**

Dla realizacji pełnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonie zimowym 2016/2017 Wykonawca zobowiązany będzie do:

- pełnienia stałego nadzoru nad drogami przekazanymi Wykonawcy do zimowego utrzymania,

- pełnienia dyżuru telefonicznego (numer telefonu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ofercie przetargowej),

- przyjmowania w formie telefonicznej oraz w każdej innej formie zawiadomień oraz interwencji użytkowników dróg odnośnie stanu dróg,

- utrzymywania codziennego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym i składania   
mu codziennie w godzinach pracy Zamawiającego między godziną 7.00 a 15.00 meldunków   
z wykonania usługi na numer telefonu 68 475 53 54 (kom. 603 126 948),

- podejmowania decyzji odnośnie codziennego prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych, dysponowania posiadanym sprzętem,

- prowadzenia dziennika, w którym odnotowywane będą warunki pogodowe na dany dzień, wyjazdy, trasy, kilometry, czas pracy, objazdy, zgłoszenia, podjęte działania,

- dysponowania rezerwową piaskarką,

- w przypadku niemożności świadczenia usługi (przerwania wykonania umowy)   
lub któregokolwiek z obowiązków wchodzących w skład zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu,

- w celu utrzymania codziennej przejezdności dróg pozostawania przez cały czas zimowego utrzymania dróg powiatowych w stałej gotowości i stosowania się do poleceń Zamawiającego,

- utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę obejmującą sumę gwarancyjną **minimum do wysokości 500.000,00 złotych** przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego. Na dowód potwierdzenia ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego dostarczać mu aktualny odpis umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacania składki, jeżeli ważność umowy ubezpieczenia uzależniona jest od terminowo opłacanej składki,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie ze zleconym standardem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w czasie prowadzenia zimowego utrzymania dróg,

- ponoszenia pełnej materialnej odpowiedzialności za straty i szkody wywołane stanem drogi, w szczególności będące następstwem działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności, a także w związku z brakiem ubezpieczenia.

Dla realizacji pełnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonie zimowym 2016/2017 Zamawiający:

- uprawniony będzie w każdym czasie bez zawiadomienia o terminie i godzinie kontroli, kontrolować stan przejezdności dróg pod kątem zgodności z wytycznymi Zamawiającego i Specyfikacjami Technicznymi,

- uprawniony będzie w razie ustalenia, że droga nie spełnia norm określonych   
w Specyfikacjach Technicznych lub ma inne wady, do wydawania Wykonawcy poleceń i zaleceń,

- zobowiązany będzie do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego bądź pisemnego   
z Wykonawcą, przekazywać mu interwencje i zastrzeżenia użytkowników dróg,

- weryfikowania zasadności podejmowanych przez Wykonawcę decyzji odnośnie prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych, dysponowania posiadanym sprzętem.

Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Pełne wynagrodzenie należeć się będzie Wykonawcy w razie wykonania wszystkich czynności z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wynagrodzenie nie będzie się należeć za dni, w których bez względu na przyczyny Wykonawca nie wykonywał czynności z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na podstawie protokołu sporządzonego po przeprowadzeniu odbioru (protokół odbioru wykonania usługi) po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego, podpisanego przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Świebodzinie i przedstawiciela Wykonawcy. W protokole stwierdzać się będzie zakres i zgodność wykonania usługi z umową na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz uwzględniać się będzie dni i długości dróg, za które wynagrodzenie nie będzie się należało. W protokole odbioru uwzględniać się będzie wyniki wszystkich ustaleń dotyczących stanu drogi, w tym kontroli przeprowadzanych przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w ciągu miesiąca. Kontrola obejmować będzie sprawdzenie wykonanego odśnieżania na jezdni, szerokość odśnieżania, kontrolę ilości rozsypanych materiałów uszorstniających, szerokość i długość sypania w dniu kontroli.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

Nieuzasadnione przystąpienie do działań w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 traktowane będzie, jako niewłaściwe wykonanie usługi.

Kara nałożona na Wykonawcę przez Zamawiającego trzeci raz z rzędu może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

W przypadku nieuzasadnionego przerwania akcji lub rażącego zaniedbania ze strony Wykonawcy - niepodjęcia akcji zimowej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nastąpi rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na wyjątkowo trudne warunki pogodowe,   
nie będzie w stanie prowadzić robót zgodnie z przyjętym standardem, zobowiązany będzie   
do zawiadomienia Zamawiającego podając przyczyny. W takim przypadku, jeżeli Zamawiający uzna zasadność przyczyn z powodów, z których nie można utrzymać standardu drogi, będzie mógł zrezygnować z naliczania kar.

**Przedmiot zamówienia posiada kod CPV :**

**CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń**

**CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania**

Mycie, oczyszczenie, konserwacja i odstawienie sprzętu na miejsce magazynowania po sezonie zimowym – do 2 tygodni po zakończeniu akcji zimowej 2016/2017.

Pozimowe sprzątanie – do 2 tygodni po zakończeniu akcji zimowej 2016/2017.

Zamawiający zastrzega, że termin rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowej może ulec zmianie (przesunięciu) nie więcej niż o 1 miesiąc, ze względu na korzystne bądź niekorzystne warunki pogodowe. Rozpoczęcie zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego może nastąpić przed 01.11.2016r., ale także i po 01.11.2016 r. Zmiana terminu zakończenia zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego przerywa pracę lub ją wydłuża do dnia wskazanego przez Zamawiającego i do tego terminu będzie naliczane wynagrodzenie.

Ogłoszenie o rozpoczęciu oraz o zakończeniu zimowego utrzymania dróg powiatowych Zamawiający przekazuje pisemnie faksem, drogą internetową lub zawiadamia o nim Wykonawcę telefonicznie.

Rozpoczęcie zimowego utrzymania dróg powiatowych powinno być poprzedzone komisyjnym odbiorem gotowości sprzętu i potwierdzeniu zakupu odpowiedniej ilości materiałów na placu Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

W przypadku, kiedy Zamawiający zadecyduje o konieczności rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg powiatowych czas reakcji od telefonu Zamawiającego do wyjazdu Wykonawcy powinien wynosić do ….. godzin.