Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	Budowa :	Starostwo Świebodzińskie
	Zadanie :	Roboty malarskie
	Adres :	66-200 Świebodzin ul. Kolejowa 2
	    PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data : 2018-04-20	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Roboty malarskie		
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8

	1.1	Pomieszczenie geodezji i korytarzyk-parter		
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	50,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zabezpieczenie podłóg, okien , drzwi , mebli  folią
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		50 =	50,000
	 
	Razem   =	  50,000	m2

	 
	2	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa	122,363	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
		nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	sufit:	(5.10 * 5.14) + (3.60 * 1.92) =	33,126
	ściany:	(5.10 + 5.14) * 2 * 3.36 + (3.60 + 1.92) * 2 * 1.85 =	89,237
	 
	Razem   =	  122,363	m2

	 
	3	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	33,120	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		33.12 =	33,120
	 
	Razem   =	  33,120	m2

	 
	4	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	89,230	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		89.23 =	89,230
	 
	Razem   =	  89,230	m2

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.1. Pomieszczenie geodezji i korytarzyk-parter
	Data : 2018-04-20	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	5	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa	33,120	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach -farba akrylowa
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		33.12 =	33,120
	 
	Razem   =	  33,120	m2

	 
	6	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa	89,230	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach-kolor jasny-farba akrylowa
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		89.23 =	89,230
	 
	Razem   =	  89,230	m2

	 
	7	KNR 401-1206-04-00 WACETOB Warszawa	14,349	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w
		jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		(3.60 + 1.92) * 2 * 1.52 - (0.80 * 1.52) * 2 =	14,349
	 
	Razem   =	  14,349	m2

	 
	8	KNR 401-1209-07-00 WACETOB Warszawa	10,060	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	jednostronnie:	(0.80 * 2.0) * 1.10 =	1,760
	dwustronnie:	(0.83 * 2.0) * 2 * 2.50 =	8,300
	 
	Razem   =	  10,060	m2

	 
	 
	1.2	Sanitariaty-remont pomieszczenia		
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	9	KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych  , o pow. ponad 1 m2 do 2 m2
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		4 =	4,000
	 
	Razem   =	  4,000	szt

	 
	10	KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa	12,177	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju z podłożem
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		12.177 =	12,177
	 
	Razem   =	  12,177	m2

	 
	11	KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa	46,160	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
	(0.30 + 0.32 + 0.17 + 2.55 + 0.23 + 0.66 + 1.80 + 0.41 + 0.40 + 1.10 + 2.0 + 0.31 + 0.85 + 1.67 + 0.85 + 0.70 + 0.36 + 1.65 + 0.22	
	+ 0.52 + 1.65 + 0.21 + 0.90 + 1.50 + 0.90 + 0.55 + 0.30) * 2.0 =	46,160
	 
	Razem   =	  46,160	m2

	 
	12	KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa	1,667	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1
		km
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		12.177 * 0.02 + 46.16 * 0.02 + 0.50 =	1,667
	 
	Razem   =	  1,667	m3

	 
	13	KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa	1,667	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za
		każdy następny 1 km-krotność=9
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	14	KNR 401-0716-01-10 WACETOB Warszawa	46,160	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykonanie tynków zwykłych wewn.,kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,
		w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: do 5,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		46.16 =	46,160
	 
	Razem   =	  46,160	m2

	 
	15	KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa	46,160	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x25 cm

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		46.16 =	46,160
	 
	Razem   =	  46,160	m2

	 
	16	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa	40,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż listew narożnikowych z PVC, przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych

	17	KNR 401-0601-01-00 WACETOB Warszawa	12,177	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	18	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,177	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	19	KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,600	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 40 cm - metoda kombinowana
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		12.60 =	12,600
	 
	Razem   =	  12,600	m2

	 
	20	KNR 401-0306-02-00 WACETOB Warszawa	1,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-
		wapiennej, przy pow. ścianki do 3,0 m2, grubości: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	21	KNR 401-0324-02-00 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	22	KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu- pod
		skrzydła-2 szt-70 , 2 szt.-80
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	23	KNR 202-1022-03-00 WACETOB Warszawa	2,800	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2,
		z szybą o powierzchni: do 0,25 m2 i kratką nawiewną- kolor - jasny brąz-zamek łazienkowy
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		(0.70 * 2.0) * 2 =	2,800

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  2,800	m2

	 
	24	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa	3,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe  z kratką nawiewną ,
		zamkiem patentowym- jasny brąz
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		(0.80 * 2.0) * 2 =	3,200
	 
	Razem   =	  3,200	m2

	 
	25	KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa	31,485	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-
		gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	sufit:	12.177 =	12,177
	ściany:	19.308 =	19,308
	 
	Razem   =	  31,485	m2

	 
	26	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	12,170	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		12.17 =	12,170
	 
	Razem   =	  12,170	m2

	 
	27	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	65,460	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		19.30 + 46.16 =	65,460
	 
	Razem   =	  65,460	m2

	 
	28	KNR 202-2011-04-00 WACETOB Warszawa	12,170	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach
		tynkowanych
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		12.17 =	12,170
	 
	Razem   =	  12,170	m2

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	29	KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa	19,300	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach
		tynkowanych
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8

	30	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa	31,485	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem- akrylowa
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		31.485 =	31,485
	 
	Razem   =	  31,485	m2

	 
	31	KNR 401-1212-28-00 WACETOB Warszawa	20,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie farbą olejną rur  o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		20 =	20,000
	 
	Razem   =	  20,000	m

	 
	32	kalk. własna	1,000	kpl
		Demontaż urządzeń wodno-kanalizacyjnych , rur , grzejników c.o.
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	33	KNR 401-0338-01-00 WACETOB Warszawa	10,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wycięcie  bruzd   w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	34	KNR 215-0114-03-00 WACETOB Warszawa	12,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane w bruzdach  przy średnicy
		zewnętrznej rur: 15 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	35	KNR 215-0117-07-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach miedzianych, o
		średnicy nominalnej: 15 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	36	KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym,
		w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	37	KNR 034-0101-01-00 IGM Warszawa	0,120	100 m
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]		
		Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 6 mm (C) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	38	KNR 215-0143-01-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Analogia;Montaż urządzeń do podgrzewania wody, ze zbiornikiem o pojemności: 5 l- podumywalkowy
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	39	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Montaż zaworów:pod WC mosiężnych o śr.nom. 15 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	40	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: ściennych o śr.nom. 15 mm z ruchomą wylewką
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	41	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	podejśc.
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	podejśc.

	 
	42	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa	2,000	podejśc.
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	podejśc.

	 
	43	KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa	2,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		2.50 =	2,500
	 
	Razem   =	  2,500	m

	 
	44	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa	2,000	kpl

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	kpl

	 
	45	KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa	2,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Umywalki pojedyncze porcelanowe duże  z syfonem: gruszkowym, mosiężnym
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	kpl

	 
	46	KNR 215-0418-03-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Montaż grzejników z demontażu-wsp. do R=1,5
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	47	KNR 403-0306-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiającym - 2P+Z 10/16A
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	48	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	49	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik- podwójny
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	50	KNR 403-0603-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Wymiana opraw żarowych porcelanowych - plafoniery  - na suficie i ścianach

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.2. Sanitariaty-remont pomieszczenia
	Data : 2018-04-20	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		4 =	4,000
	 
	Razem   =	  4,000	szt

	 
	51	kalk. własna	2,000	kpl
		Wymiana wentylatorka łazienkowego na wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu i opuźnionym wyłączeniu oraz
		przeczyszczenie przewodu wentylacyjnego
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002.ST.003

	 
	1.3	Korytarz wejściowy		
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	52	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	22,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zabezpieczenie podłóg, okien , drzwi , mebli  folią
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		22 =	22,000
	 
	Razem   =	  22,000	m2

	 
	53	KNR 401-1202-07-00 WACETOB Warszawa	2,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		2.0 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	m2

	 
	54	KNR 401-0621-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Odgrzybianie preparatami solowymi ścian ceglanych o powierzchni do 2,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		2.0 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	m2

	 
	55	KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa	2,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach
		tynkowanych
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		2.0 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	m2

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.3. Korytarz wejściowy
	Data : 2018-04-20	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	56	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa	67,831	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
		nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	sufit:	(6.70 * 3.26) =	21,842
	ściany:	(6.70 + 3.26) * 2 * 2.64 - (2.50 * 2.64) =	45,989
	 
	Razem   =	  67,831	m2

	 
	57	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	21,842	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		21.842 =	21,842
	 
	Razem   =	  21,842	m2

	 
	58	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	45,989	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		45.989 =	45,989
	 
	Razem   =	  45,989	m2

	 
	59	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa	21,842	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach -farba akrylowa
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		21.842 =	21,842
	 
	Razem   =	  21,842	m2

	 
	60	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa	45,989	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach-kolor jasny-farba akrylowa
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		45.989 =	45,989
	 
	Razem   =	  45,989	m2

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.3. Korytarz wejściowy
	Data : 2018-04-20	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	61	KNR 401-1212-07-00 WACETOB Warszawa	3,450	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża
	 
		1.50 * 2.30 =	3,450
	 
	Razem   =	  3,450	m2

	 
	 
	1.4	Klatka schodowa		
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	62	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa	70,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zabezpieczenie podłóg, okien , drzwi , mebli  folią
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		70.00 =	70,000
	 
	Razem   =	  70,000	m2

	 
	63	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa	104,021	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
		nierówności /sfalowań powierzchni tynku/
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	sufity:	(3.87 * 2.61) + (2.48 * 2.65) + (2.46 * 1.20) + (1.65 * 1.36) =	21,869
	ściany:
	(2.47 + 1.65 + 1.65) * 1.92 + (1.61 * 1.95) + (4.10 * 2.38) + (2.58 * 2.47) + (1.32 * 2.21) + (3.18 * 2.06) + (2.55 + 2.65 + 2.55) *	
	2.14 + (0.87 * 2.20) + (4.30 * 3.18) + (0.90 * 2.35) * 2 + (3.39 * 1.75) =	82,152
	 
	Razem   =	  104,021	m2

	 
	64	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	21,869	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	sufity:	21.869 =	21,869
	 
	Razem   =	  21,869	m2

	 
	65	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa	82,152	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]		
		Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.4. Klatka schodowa
	Data : 2018-04-20	 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	ściany:	82.152 =	82,152
	 
	Razem   =	  82,152	m2

	 
	66	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa	21,869	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach -farba akrylowa
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		21.869 =	21,869
	 
	Razem   =	  21,869	m2

	 
	67	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa	82,152	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach-kolor jasny-farba akrylowa-wsp.
		do R=1,10 za wykonanie paska o szer. 10 cm powyżej lamperii w kolorze kontrastowym
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		82.152 =	82,152
	 
	Razem   =	  82,152	m2

	 
	68	KNR 401-1206-04-00 WACETOB Warszawa	45,225	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w
		jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		(5.0 + 6.20 + 6.60 + 1.75 + 2.40 + 8.20) * 1.50 =	45,225
	 
	Razem   =	  45,225	m2

	 
	69	KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa	35,830	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej , ścianek   o powierzchni: ponad 1,0 m2
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	ścianka:	(2.64 * 3.20) + (1.10 * 3.42) =	12,210
	schody od spodu i boki:	(0.45 * 1.20) * 38 + (0.20 * 3.10) * 5 =	23,620
	 
	Razem   =	  35,830	m2

	 
	70	KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa	15,950	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0
		m2
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8

	Roboty malarskie klatki schodowej , pomieszczenia biurowego z korytarzem, remont pomieszczeń WC w budynku 
	przy ul. Piłsudskiego 35
	 
	1.  Roboty malarskie
	1.4. Klatka schodowa
	Data : 2018-04-20	 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	drzwi jednostronnie z opaskami:	(0.82 * 1.76) * 2.0 + (1.30 * 2.30) * 2.0 + (1.10 * 2.40) * 2.0 + (0.82 * 2.0) * 1.10 =	15,950
	 
	Razem   =	  15,950	m2

	 
	71	KNR 401-1209-13-00 WACETOB Warszawa	39,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: do 0,52
		m2- podstopnie
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		39 =	39,000
	 
	Razem   =	  39,000	szt

	 
	72	KNR 401-1209-16-00 WACETOB Warszawa	25,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie jednokrotne farbą olejną listew przypodłogowych
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		25.00 =	25,000
	 
	Razem   =	  25,000	m

	 
	73	KNR 401-1212-04-00 WACETOB Warszawa	12,400	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Malowanie farbą olejną   balustrad  : jednokrotne z oczyszczeniem podłoża
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		12.40 * 1.0 =	12,400
	 
	Razem   =	  12,400	m2

	 
	 
	1.5	Drzwi wejściowe drewniane		
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	74	401-1210-10-00	20,783	m2
		Lakierowanie lakierem koloryzującym , uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z przeszlifowaniem papierem ściernym  :
		dwukrotnie - drzwi wejściowe- wsp. do r=1,5
	Numer specyfikacji :  ST.001,ST.002
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		(2.78 * 2.67) * 2.80 =	20,783
	 
	Razem   =	  20,783	m2

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -