Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 56928-2013 z dnia 2013-02-12 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=56928&rok=2013-02-12) Ogłoszenie o zamówieniu - Świebodzin  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych powiatu świebodzińskiego - łącznie 520 ton wbudowanej masy metodą ciśnieniową w technologii grysów i emulsji, przy pomocy...  
Termin składania ofert: 2013-02-25

**Świebodzin: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w 2013 r. metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów**  
**Numer ogłoszenia: 99326 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 56928 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4755307, faks 068 4755305.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w 2013 r. metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg i ulic powiatowych powiatu świebodzińskiego - łącznie 520 ton wbudowanej masy metodą ciśnieniową w technologii grysów i emulsji, przy pomocy specjalistycznych maszyn - remonterów. Remont obejmuje naprawę i zabezpieczenie największych ubytków oraz wybojów, spękań, wyłuszczeń i porowatości nawierzchni z zabezpieczeniem szwu - łączna ilość wbudowanej masy 520 ton. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Nie przewiduje się wycinania nawierzchni wokół uszkodzeń. W przypadku remontu ulic należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie krawężników chodników przed zabrudzeniem emulsją oraz uprzątnięcie pozostałego w wyniku procesu technologicznego grysu.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.03.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOROWCZYK, Biedrzychowa 6A, 59-101 Polkowice, kraj/woj. dolnośląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 220383,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 217464,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 217464,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 255840,00
* **Waluta:** PLN.

Starosta Świebodziński

Zbigniew Szumski