**Załącznik nr 4**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

sygn. nr: WRG.RG.7031.13.2014

A) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – Dostawa kostki brukowej i krawężników – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1. **Krawężnik skośny betonowy 22/30x15x100 cm w ilości: 40 szt.**
2. **Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm w ilości: 541 szt.**
3. **Kostka betonowa typu „behaton” barwy szarej gr. 8 cm w ilości: 2076 m2**

Zamawiający dopuszcza zamówienie większej lub mniejszej ilości ww. materiałów (tolerancja ± 10%) w cenie i na warunkach identycznych jak przy zamówieniu podstawowym.

Cena wykonania zamówienia w niniejszym zadaniu winna obejmować koszty: materiałów, dostarczenia ich do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu wyposażonym w urządzenie umożliwiające rozładunek materiałów (np. HDS) i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

B) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – Dostawa kruszywa łamanego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

**1) Kruszywo łamane, granitowe lub bazaltowe, frakcji 0/31.5 w ilości 810,00 Mg.**

Zamawiający dopuszcza zamówienie większej lub mniejszej ilości ww. materiałów (tolerancja ± 10%) w cenie i na warunkach identycznych jak przy zamówieniu podstawowym.

Cena wykonania zamówienia w niniejszym zadaniu winna obejmować koszty: materiałów, dostarczenia ich do Zamawiającego odpowiednim środkiem transportu wyposażonym w urządzenie umożliwiające rozładunek materiałów oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wszystkie materiały składające się na przedmiot zamówienia winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach i normach (w szczególności: Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane), tak aby mogły być zastosowane do celu do jakiego zostały przewidziane przez Zamawiającego (utwardzenie i wybrukowanie powierzchni komunikacyjnych jak chodniki dla ruchu pieszego oraz place i jezdnie dla ruchu kołowego).

4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na dostarczone materiały (w obu zadaniach) wynosi 60 miesięcy. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w formularzu ofertowym.

Wszystkie powyżej wskazane materiały Wykonawca dostarczy do miejscowości: 66-460 Nowiny Wielkie, ul. Pyrzańska w miejsce wskazane przez Zamawiającego.