ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

 FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony p.n.:

Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” [BZP.271.42.2019.NP]

 OFERTĘ PRZETARGOWĄ SKŁADA:

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES WYKONAWCY |  |
| TELEFON/FAX, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję |  |
| E-MAIL |  |
| Nr NIP, REGON |  |
| NR RACHUNKU BANKOWEGO na który należy zwrócić wadium |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie oferty ):

|  |  |
| --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO: |  |
| ADRES: |  |
| TELEFON/FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

**za CENA OFERTOWA BRUTTO** *(zgodnie z wypełnioną*  *TER):* **……………………………/w tym podatek *VAT*.**

Cena ofertowa (brutto) słownie: .........................................................................................

1. Oferujemy **OKRES GWARANCJI**: ………………………….. miesięcy *(minimalny okres: 60 miesięcy, maksymalny okres: 72 miesiące)*
2. **Doświadczenie Kierownika Budowy ( imię i nazwisko) ……………………………………………..**

Ocenie zostanie poddane doświadczenie wskazanego przez Wykonawcę kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ciągu ostatnich pięciu lat na inwestycji/inwestycjach branży drogowej polegających na budowie i/lub przebudowie peronów.

Ilość inwestycji: …………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji oraz data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Nazwa Zamawiającego na rzecz którego wykonywana była inwestycja |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy się za związanych określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
5. Akceptuję w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.
6. Informujemy, że jesteśmy:

[ ]  **mikroprzedsiębiorstwem** (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

[ ]  **małym przedsiębiorstwem** (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

[ ]  **średnim przedsiębiorstwem** (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

**[ ]  żadne z powyższych**

*Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych.*

1. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami \*\* / przy udziale podwykonawców \*\*, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (\*\* niepotrzebne skreślić):

…………………………………………………………………………………………………………..…

*(zakres oraz wartość procentowa prac, które będzie wykonywać podwykonawca, proszę wskazać nazwy podwykonawców o ile jest to wiadome),*

1. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).
2. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................................................

................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:
* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**\*,**
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………………………………. (*wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług)* objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………. zł.**\***

\* niepotrzebne skreślić

**Uwaga:** Wybór oferty wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, **kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT**.

**Tylko w przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT.

 Oferta została złożona na .................... ponumerowanych stronach.

……………………………… .……………………….…………………

(miejscowość, data) (imienne pieczęcie i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

 Załącznik do Formularza Ofertowego

Przetarg nieograniczony p.n.:

Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” [BZP.271.42.2019.NP]

|  |
| --- |
| **TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** |
| **a) PERONY TRAMWAJOWE "MUZA"** |
| **Lp.** | **Nr spec.techn.** | **Opis robót** | **J.m.** |  **Ilość**  |  **Cena jedn.**  |  **Wartość**  |
| **1** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (przystanek tramwajowy) | km |  0,10  |   |   |
| d.1 |
| **Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |
| **2** | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników bet/kam 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  295,44  |   |   |
| d.2 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży bet/kam 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  42,07  |   |   |
| d.2 |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża | m3 |  31,65  |   |   |
| d.2 |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  122,79  |   |   |
| d.2 |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  464,88  |   |   |
| d.2 |
| 7 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 20 cm | m2 |  587,67  |   |   |
| d.2 |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie wygrodzenia | m |  87,31  |   |   |
| d.2 |
| 9 | D-01.02.04 | Demontaż istniejących wiat przystankowych | szt. |  1  |   |   |
| d.2 |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących elementów małej architektury | szt. |  4  |   |   |
| d.2 |
| 11 | D-01.02.04 | Transport złomu z rozbiórki na odległość do 1km | t |  2,58  |   |   |
| d.2 |
| 12 | D-01.02.04 | Transport złomu z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawcę składowiska | t |  2,58  |   |   |
| d.2 |
| 13 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 |  223,87  |   |   |
| d.2 |
| 14 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawcę składowiska odpadów) wraz z kosztami utylizacji odpadów | m3 |  223,87  |   |   |
| d.2 |
| **Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |  |
| **3** | **ROBOTY ZIEMNE** |
| 15 | D-01.02.04 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  394,31  |   |   |
| d.3 |
| 16 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  220,38  |   |   |
| d.3 |
| 17 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km) wraz z utylizacją ziemi z wykopów | m3 |  220,38  |   |   |
| d.3 |
| **Razem dział: ROBOTY ZIEMNE** |  |
| **4** | **UKŁAD DROGOWY** |
| **4.1** | **PODBUDOWY** |
| **4.1.1** | **Profilowanie i zagęszczanie podłoża** |
| 18 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  332,25  |   |   |
| d.4.1.1 |
| **4.1.2** | **Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana z cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5** |
| 19 | D-04.05.01A | W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  332,25  |   |   |
| d.4.1.2 |
| **4.1.3** | **Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm** |
| 20 | D-04.04.00 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  332,25  |   |   |
| d.4.1.3 |
| **Razem dział: PODBUDOWY** |  |
| **4.2** | **NAWIERZCHNIA** |
| **4.2.1** | **Nawierzchnia z kostki betonowej** |
| 21 | D-05.03.23a | W-wa ścieralna - kostka brukowa betonowa o grubości 8cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 |  310,15  |   |   |
| d.4.2.1 |
| **4.2.2** | **Nawierzchnia z kostki chodnikowej z wypustkami (płyta integracyjna)** |
| 22 | D-07.06.02 | W-wa ścieralna - kostka chodnikowa betonowa z wypuskami, koloru żółtego na 4cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 |  22,10  |   |   |
| d.4.2.2 |
| **Razem dział: NAWIERZCHNIA** |  |
| **4.3** | **ELEMENTY ULIC** |
| **4.3.1** | **Krawężnik**  |
| 23 | D-08.01.02 | Ława betonowa z betonu C16/20 z oporem | m3 |  12,82  |   |   |
| d.4.3.1 |
| 24 | D-08.01.02 | Krawężniki betonowy 15x30cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wyniesienie: 0/2cm) | m |  5,00  |   |   |
| d.4.3.1 |
| 25 | D-08.01.02 | Krawężniki betonowy 15x30cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wyniesienie: 12cm) | m |  137,42  |   |   |
| d.4.3.1 |
| **4.3.2** | **Obrzeże betonowy** |
| 26 | D-08.03.01 | Ława z betonu C16/20 z oporem | m3 |  3,78  |   |   |
| d.4.3.2 |
| 27 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m |  94,60  |   |   |
| d.4.3.2 |
| 28 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x50 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - przy torowisku | m |  54,98  |   |   |
| d.4.3.2 |
| **4.3.3** | **Ścianka peronowa typu L** |
| 29 | D-10.04.01 | Ławy fundamentowe betonowe (prostokątne) z betonu C16/20 pod ścianki oporowe typu L | m3 |  8,55  |   |   |
| d.4.3.3 |
| 30 | D-10.04.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka pod ścianki peronowe typu L | m2 |  57,00  |   |   |
| d.4.3.3 |
| 31 | D-10.04.01 | Ścianki peronowe typu L 70x50cm | m |  95,00  |   |   |
| d.4.3.3 |
| **Razem dział: ELEMENTY ULIC** |  |
| **Razem dział: UKŁAD DROGOWY** |  |
| **5** | **URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |
| **5.1** | **Wygrodzenia** |
| 32 | D-07.06.02 | Montaż wygrodzeń - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | m |  98,57  |   |   |
| d.5.1 |
| **Razem dział: Wygrodzenia** |  |
| **5.2** | **Meble uliczne** |
| 33 | D-07.06.02a | Montaż wiat 5-przęsłowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 33a | D-07.06.02a | Montaż wiat 3-przęsłowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 34 | D-07.06.02a | Słup przystankowy - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 35 | D-07.06.02a | Kosz na śmieci - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 36 | D-07.06.02a | Montaż stojaków rowerowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 37 | - | Montaż kratek pod drzewa o wym 2 x 2m - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  3  |   |   |
| d.5.2 |
| **Razem dział: Meble uliczne** |  |
| **Razem dział: URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |  |
| **6** | **ODNOWIENIE ZIELENI** |
| 38 | D-09.01.01 | Przygotowanie terenu pod zieleńce z wymianą gruntu o gr. 10cm | m2 |  646,52  |   |   |
| d.6 |
| 39 | D-09.01.01 | Wykonanie zieleńców | m2 |  646,52  |   |   |
| d.6 |
| 40 | D-09.01.01 | Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 |  646,52  |   |   |
| d.6 |
| **Razem dział: ODNOWIENIE ZIELENI** |  |
| **7** | **INNE** |
| 41 | R-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych | szt. |  1  |   |   |
| d.7 |
| 42 | D-07.00.01 D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.04  | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. |  1  |   |   |
| d.7 |
| 43 | D-07.00.01 D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.04  | Stała organizacja ruchu | kpl. |  1  |   |   |
| d.7 |
| **Razem dział: INNE** |  |
| **8** | **ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI** |
| 44 | KNR 2-21 0107-04 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 4 |   |   |
| d.8 |
| **Razem dział: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ ZIELENI** |  |
| **9** | **TABLICE INFORMACYJNO - PAMIĄTKOWE** |
| 45 | - | Tablice informacyjne spełniające wymogi pamiątkowych | szt. | 2 |   |   |
| d.9 |
| **Razem dział: TABLICE INFORMACYJNO - PAMIĄTKOWE** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA" WARTOŚĆ NETTO** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA" WARTOŚĆ VAT 23%** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA" WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

|  |
| --- |
| **TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** |
| **b) PERONY TRAMWAJOWE "OS. SŁONECZNE"** |
| **Lp.** | **Nr spec.techn.** | **Opis robót** | **J.m.** |  **Ilość**  |  **Cena jedn.**  |  **Wartość**  |
| **1** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (przystanek tramwajowy) | km |  0,10  |   |   |
| d.1 |
| **Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |
| **2** | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników bet/kam 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  325,05  |   |   |
| d.2 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży bet/kam 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  82,14  |   |   |
| d.2 |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża | m3 |  36,61  |   |   |
| d.2 |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  72,49  |   |   |
| d.2 |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  855,57  |   |   |
| d.2 |
| 7 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 20 cm | m2 |  928,06  |   |   |
| d.2 |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie wygrodzenia | m |  146,59  |   |   |
| d.2 |
| 9 | D-01.02.04 | Demontaż istniejących wiat przystankowych | szt. |  2  |   |   |
| d.2 |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących elementów małej architektury | szt. |  4  |   |   |
| d.2 |
| 11 | D-01.02.04 | Transport złomu z rozbiórki na odległość do 1km | t |  4,36  |   |   |
| d.2 |
| 12 | D-01.02.04 | Transport złomu z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawcę składowisk | t |  4,36  |   |   |
| d.2 |
| 13 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 |  332,75  |   |   |
| d.2 |
| 14 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawcę składowiska odpadów) wraz z kosztami utylizacji odpadów | m3 |  332,75  |   |   |
| d.2 |
| **Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |  |
| **3** | **ROBOTY ZIEMNE** |
| 15 | D-01.02.04 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  245,63  |   |   |
| d.3 |
| 16 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  348,02  |   |   |
| d.3 |
| 17 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km) wraz z utylizacją ziemi z wykopów | m3 |  348,02  |   |   |
| d.3 |
| **Razem dział: ROBOTY ZIEMNE** |  |
| **4** | **UKŁAD DROGOWY** |
| **4.1** | **PODBUDOWY** |
| **4.1.1** | **Profilowanie i zagęszczanie podłoża** |
| 18 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  316,73  |   |   |
| d.4.1.1 |
| **4.1.2** | **Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana z cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5** |
| 19 | D-04.05.01A | W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  316,73  |   |   |
| d.4.1.2 |
| **4.1.3** | **Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm** |
| 20 | D-04.04.00 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  316,73  |   |   |
| d.4.1.3 |
| **Razem dział: PODBUDOWY** |  |
| **4.2** | **NAWIERZCHNIA** |
| **4.2.1** | **Nawierzchnia z kostki betonowej** |
| 21 | D-05.03.23a | W-wa ścieralna - kostka brukowa betonowa o grubości 8cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 |  299,13  |   |   |
| d.4.2.1 |
| **4.2.2** | **Nawierzchnia z kostki chodnikowej z wypustkami (płyta integracyjna)** |
| 22 | D-07.06.02 | W-wa ścieralna - kostka chodnikowa betonowa z wypuskami, koloru żółtego na 4cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 |  17,60  |   |   |
| d.4.2.2 |
| **Razem dział: NAWIERZCHNIA** |  |
| **4.3** | **ELEMENTY ULIC** |
| **4.3.1** | **Krawężnik** |
| 23 | D-08.01.02 | Ława betonowa z betonu C16/20 z oporem | m3 |  15,26  |   |   |
| d.4.3.1 |
| 24 | D-08.01.02 | Krawężniki betonowy 15x30cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wyniesienie: 0/2cm) | m |  1,49  |   |   |
| d.4.3.1 |
| 25 | D-08.01.02 | Krawężniki betonowy 15x30cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wyniesienie: 12cm) | m |  168,06  |   |   |
| d.4.3.1 |
| **4.3.2** | **Obrzeże betonowy** |
| 26 | D-08.03.01 | Ława z betonu C16/20 z oporem | m3 |  4,05  |   |   |
| d.4.3.2 |
| 27 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m |  101,30  |   |   |
| d.4.3.2 |
| 28 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x50 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - przy torowisku | m |  80,01  |   |   |
| d.4.3.2 |
| **4.3.3** | **Ścianka peronowa typu L** |
| 29 | D-10.04.01 | Ławy fundamentowe betonowe (prostokątne) z betonu C16/20 pod ścianki oporowe typu L | m3 |  8,69  |   |   |
| d.4.3.3 |
| 30 | D-10.04.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka pod ścianki peronowe typu L | m2 |  57,90  |   |   |
| d.4.3.3 |
| 31 | D-10.04.01 | Ścianki peronowe typu L 70x50cm | m |  96,50  |   |   |
| d.4.3.3 |
| **Razem dział: ELEMENTY ULIC** |  |
| **Razem dział: UKŁAD DROGOWY** |  |
| **5** | **URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |
| **5.1** | **Wygrodzenia** |
| 32 | D-07.06.02 | Montaż wygrodzeń - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | m |  94,80  |   |   |
| d.5.1 |
| **Razem dział: Wygrodzenia** |  |
| **5.2** | **Meble uliczne** |
| 33 | D-07.06.02a | Montaż wiat 5-przęsłowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 33a | D-07.06.02a | Montaż wiat 3-przęsłowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 34 | D-07.06.02a | Słup przystankowy - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 35 | D-07.06.02a | Kosz na śmieci - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 36 | D-07.06.02a | Montaż stojaków rowerowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 37 | - | Podpora dla rowerzystów- przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| **Razem dział: Meble uliczne** |  |
| **Razem dział: URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |  |
| **6** | **ODNOWIENIE ZIELENI** |
| 38 | D-09.01.01 | Przygotowanie terenu pod zieleńce z wymianą gruntu o gr. 10cm | m2 |  876,05  |   |   |
| d.6 |
| 39 | D-09.01.01 | Wykonanie zieleńców | m2 |  876,05  |   |   |
| d.6 |
| 40 | D-09.01.01 | Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 |  876,05  |   |   |
| d.6 |
| **Razem dział: ODNOWIENIE ZIELENI** |  |
| **7** | **INNE** |
| 41 | R-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych | szt. |  3  |   |   |
| d.7 |
| 42 | D-07.00.01 D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.04  | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. |  1  |   |   |
| d.7 |
| 43 | D-07.00.01 D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.04  | Stała organizacja ruchu | kpl. |  1  |   |   |
| d.7 |
| **Razem dział: INNE** |  |
| **8** | **TABLICE INFORMACYJNO - PAMIĄTKOWE** |
| 44 | - | Tablice informacyjne spełniające wymogi pamiątkowych | szt. | 2 |   |   |
| d.8 |
| **Razem dział: TABLICE INFORMACYJNO - PAMIĄTKOWE** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "OS. SŁONECZNE" WARTOŚĆ NETTO** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "OS. SŁONECZNE" WARTOŚĆ VAT 23%** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "OS. SŁONECZNE" WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

|  |
| --- |
| **TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** |
| **c) PERONY TRAMWAJOWE "ŻELAZNA"** |
| **Lp.** | **Nr spec.techn.** | **Opis robót** | **J.m.** |  **Ilość**  |  **Cena jedn,**  |  **Wartość**  |
| **1** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (przystanek tramwajowy) | km |  0,10  |   |   |
| d.1 |
| **Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |
| **2** | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników bet/kam 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  264,07  |   |   |
| d.2 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża | m3 |  26,41  |   |   |
| d.2 |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  938,88  |   |   |
| d.2 |
| 5 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 20 cm | m2 |  938,88  |   |   |
| d.2 |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie wygrodzenia | m |  94,08  |   |   |
| d.2 |
| 7 | D-01.02.04 | Demontaż istniejących wiat przystankowych | szt. |  2  |   |   |
| d.2 |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejących elementów małej architektury | szt. |  4  |   |   |
| d.2 |
| 9 | D-01.02.04 | Transport złomu z rozbiórki na odległość do 1km | t |  3,05  |   |   |
| d.2 |
| 10 | D-01.02.04 | Transport złomu z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawcę składowisk | t |  3,05  |   |   |
| d.2 |
| 11 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 |  320,36  |   |   |
| d.2 |
| 12 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego przez Wykonawcę składowiska odpadów) wraz z kosztami utylizacji odpadów | m3 |  320,36  |   |   |
| d.2 |
| **Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |  |
| **3** | **ROBOTY ZIEMNE** |
| 13 | D-01.02.04 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  65,73  |   |   |
| d.3 |
| 14 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  352,08  |   |   |
| d.3 |
| 15 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość określa oferent (cena jednostkowa musi zawierać cały koszt wywiezenia ponad 1km) wraz z utylizacją ziemi z wykopów | m3 |  352,08  |   |   |
| d.3 |
| **Razem dział: ROBOTY ZIEMNE** |  |
| **4** | **UKŁAD DROGOWY** |
| **4.1** | **PODBUDOWY** |
| **4.1.1** | **Profilowanie i zagęszczanie podłoża** |
| 16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  308,07  |   |   |
| d.4.1.1 |
| **4.1.2** | **Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana z cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5** |
| 17 | D-04.05.01A | W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  308,07  |   |   |
| d.4.1.2 |
| **4.1.3** | **Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm** |
| 18 | D-04.04.00 | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80% z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  308,07  |   |   |
| d.4.1.3 |
| **Razem dział: PODBUDOWY** |  |
| **4.2** | **NAWIERZCHNIA** |
| **4.2.1** | **Nawierzchnia z kostki betonowej** |
| 19 | D-05.03.23a | W-wa ścieralna - kostka brukowa betonowa o grubości 8cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 |  290,46  |   |   |
| d.4.2.1 |
| **4.2.2** | **Nawierzchnia z kostki chodnikowej z wypustkami (płyta integracyjna)** |
| 20 | D-07.06.02 | W-wa ścieralna - kostka chodnikowa betonowa z wypuskami, koloru żółtego na 4cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 |  17,61  |   |   |
| d.4.2.2 |
| **Razem dział: NAWIERZCHNIA** |  |
| **4.3** | **ELEMENTY ULIC** |
| **4.3.1** | **Krawężnik**  |
| 21 | D-08.01.02 | Ława betonowa z betonu C16/20 z oporem | m3 |  12,29  |   |   |
| d.4.3.1 |
| 22 | D-08.01.02 | Krawężniki betonowy 15x30cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wyniesienie: 12cm) | m |  136,56  |   |   |
| d.4.3.1 |
| **4.3.2** | **Obrzeże betonowy** |
| 23 | D-08.03.01 | Ława z betonu C16/20 z oporem | m3 |  3,66  |   |   |
| d.4.3.2 |
| 24 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m |  91,45  |   |   |
| d.4.3.2 |
| 25 | D-08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x50 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - przy torowisku | m |  49,79  |   |   |
| d.4.3.2 |
| **4.3.3** | **Ścianka peronowa typu L** |
| 26 | D-10.04.01 | Ławy fundamentowe betonowe (prostokątne) z betonu C16/20 pod ścianki oporowe typu L | m3 |  8,55  |   |   |
| d.4.3.3 |
| 27 | D-10.04.01 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - podsypka pod ścianki peronowe typu L | m2 |  57,00  |   |   |
| d.4.3.3 |
| 28 | D-10.04.01 | Ścianki peronowe typu L 70x50cm | m |  95,00  |   |   |
| d.4.3.3 |
| **Razem dział: ELEMENTY ULIC** |  |
| **Razem dział: UKŁAD DROGOWY** |  |
| **5** | **URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |
| **5.1** | **Wygrodzenia** |
| 29 | D-07.06.02 | Montaż wygrodzeń - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | m |  94,84  |   |   |
| d.5.1 |
| **Razem dział: Wygrodzenia** |  |
| **5.2** | **Meble uliczne** |
| 30 | D-07.06.02a | Montaż wiat 5-przęsłowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 30a | D-07.06.02a | Montaż wiat 3-przęsłowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| 31 | D-07.06.02a | Słup przystankowy - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 32 | D-07.06.02a | Kosz na śmieci - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt. |  2  |   |   |
| d.5.2 |
| 33 | D-07.06.02a | Montaż stojaków rowerowych - przyjęte do stosowania w Gorzowie Wlkp. | szt |  1  |   |   |
| d.5.2 |
| **Razem dział: Meble uliczne** |  |
| **Razem dział: URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH** |  |
| **6** | **ODNOWIENIE ZIELENI** |
| 34 | D-09.01.01 | Przygotowanie terenu pod zieleńce z wymianą gruntu o gr. 10cm | m2 |  703,53  |   |   |
| d.6 |
| 35 | D-09.01.01 | Wykonanie zieleńców | m2 |  703,53  |   |   |
| d.6 |
| 36 | D-09.01.01 | Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 |  703,53  |   |   |
| d.6 |
| **Razem dział: ODNOWIENIE ZIELENI** |  |
| **7** | **INNE** |
| 37 | R-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych | szt. |  4  |   |   |
| d.7 |
| 38 | R-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek zaworów (m.in. woda, gaz, c.o. itp.) | szt. |  1  |   |   |
| d.7 |
| 39 | R-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów studni (m.in.Elektr-Energ, teletechnika, inne itp.) | szt. |  1  |   |   |
| d.7 |
| 40 | D-07.00.01 D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.04  | Tymczasowa organizacja ruchu | kpl. |  1  |   |   |
| d.7 |
| 41 | D-07.00.01 D-07.01.01 D-07.02.01 D-07.02.04  | Stała organizacja ruchu | kpl. |  1  |   |   |
| d.7 |
| **Razem dział: INNE** |  |
| **8** | **TABLICE INFORMACYJNO - PAMIĄTKOWE** |
| 42 | - | Tablice informacyjne spełniające wymogi pamiątkowych | szt. | 2 |   |   |
| d.8 |
| **Razem dział: TABLICE INFORMACYJNO - PAMIĄTKOWE** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "ŻELAZNA" WARTOŚĆ NETTO** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA" WARTOŚĆ VAT 23%** |  |
| **Razem: PERONY TRAMWAJOWE "MUZA" WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

|  |
| --- |
| **TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** |
| **d) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej** |
| **PERONY TRAMWAJOWE "OS. SŁONECZNE"** |
| **Lp.** | **Opis robót** | **J.m.** |  **Ilość**  |  **Cena jedn.**  |  **Wartość**  |
| 1. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 84,5 |   |   |
| 2. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 86,5 |   |   |
| 3. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 84,1 |   |   |
| 4. | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 33,0 |   |   |
| 5. | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 8,0 |   |   |
| 6. | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 26,0 |   |   |
| 7. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych przelotowych SK-1 w gruncie kat.III | stud. | 3,0 |   |   |
| 8. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.III | stud. | 1,0 |   |   |
| 9. | Układanie rur ochronnych DVR o śr. do 110 mm w wykopie | m | 103,5 |   |   |
| 10. | Układanie rur ochronnych z HDPE o śr. do 140 mm w wykopie | m | 38,0 |   |   |
| 11. | Układanie rur ochronnych z HDPE o śr. do 40 mm w wykopie | m | 4,0 |   |   |
| 12. | Montaż fundamentu pod tablicę Systemu Informacji pasażerskiej 5 wierszową | szt. | 1,0 |   |   |
| 13. | Tymczasowa organizacja ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy | szt. | 1,0 |   |   |
| Razem: "SDIP" OS.SŁONECZNE WARTOŚĆ NETTO |   |
| Razem: "SDIP" OS.SŁONECZNE WARTOŚĆ VAT 23% |   |
| Razem: "SDIP" OS.SŁONECZNEWARTOŚĆ BRUTTO |   |

|  |
| --- |
| **TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** |
| **ZESTAWIENIE ZAM. CZĘŚCIOWE NR 4 (a-d)** |
|   | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto |
| Perony Muza |  |  |  |
| Perony Os. Słoneczne |  |  |  |
| Perony Żelazna |  |  |  |
| SDIP os. Słoneczne |  |  |  |
| RAZEM ZAMÓWIENIE CZ. NR 4: |  zł  |  zł  |  zł  |



 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………
………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

 Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”

oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VI.

……………………………… .……………………….…………………

(miejscowość, data) (imienne pieczęcie i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale VI*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:……………………………………………………………………………………………..

..…………………………… ….……………………………………………………….,w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

……………………………… .……………………….…………………

(miejscowość, data) (imienne pieczęcie i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………… .……………………….…………………

(miejscowość, data) (imienne pieczęcie i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………….………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

…………….…….*(miejscowość),*dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………..............……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu ,tj.:…………………………………………………………………….………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),*dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),*dnia …………………. r.

………………………………

*(podpis)*



 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………….………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ**

Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”

*Oświadczam, że wykonałem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z poniższym wykazem:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zamówienia;****Rodzaj zamówienia, opis** | **Wartość robót****brutto** | **Daty wykonania**(*data rozpoczęcia – zakończenia*) | **Podmiot, na rzecz którego wykonywano** **roboty** |
| 1 | Nazwa zamówienia: ……………………….…….………………….………….Robota polegała na *(zakres)*: budowie/ przebudowie \* nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia…… m2 |  |  |  |
| 2 | Nazwa zamówienia: ……………………….…….………………….………….Robota polegała na *(zakres)*: budowie/ przebudowie \* nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia…… m2 |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

*Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ……………….

………………………………………

 *(podpis)*

\*niepotrzebneskreślić



 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………….………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

* + 1. **WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PT.**

*Oświadczamy, że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:*

Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ DOŚWIADCZENIEZAWODOWE | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ1 | ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIEŃ I NUMER |
| 1. |  | **Kierownik budowy** |  |  |

1) Należy wskazać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

....................... .........................................................................

*(miejscowość i data)* (*imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych)*



ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

……………………………………

 /nazwa i adres Wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa peronów tramwajowych przy Al. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”

w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

1. **nie należę** **do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**\***,
2. **należę do grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu\*:
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………**\*\***

\* niepotrzebne skreślić lub wpisać „nie dotyczy”

\*\* w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu niniejsze oświadczenie.**

\* niepotrzebne skreślić

 \*\* jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć osobno.